z / mm

1000 1500 2000 2500 phi / rad

-3

-2

-1

0

1

2

3

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Cylinder cooling

z / mm

1000 1500 2000 2500 phi / rad

-3

-2

-1

0

1

2

3

0

1

2

3

4

5

6 LMT

z / mm

1000 1500 2000 2500 phi / rad

-3

-2

-1

0

1

2

3

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2 LMTcooling

z / mm

1000 1500 2000 2500 phi / rad

-3

-2

-1

0

1

2

3

0 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25 0.3 0.35 0.4 0.45

Fibres

z / mm

1000 1500 2000 2500 phi / rad

-3

-2

-1

0

1

2

3

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.6 1.8 2 Npipes

z / mm

1000 1500 2000 2500 phi / rad

-3

-2

-1

0

1

2

3

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6 Rails