
[SDOItem]
Crate00_LVch_Vcc_SendChan0  = Crate00 2500 1 IO VT_UI1
Crate00_LVch_Vdd_SendChan0  = Crate00 2500 2 IO VT_UI1
Crate00_LVchVCSV_SendChan0  = Crate00 2500 3 IO VT_UI1
Crate00_LVchPINV_SendChan0  = Crate00 2500 4 IO VT_UI1
Crate00_LVchDTrp_SendChan0  = Crate00 2500 5 IO VT_UI1
Crate00_LVchCTrp_SendChan0  = Crate00 2500 6 IO VT_UI1
Crate00_LVchTLim_SendChan0  = Crate00 2500 7 IO VT_UI1
Crate00_LVchTTrp_SendChan0  = Crate00 2500 8 IO VT_UI1
Crate00_LVchCLKS_SendChan0  = Crate00 2500 9 IO VT_UI1
Crate00_LVchCLKR_SendChan0  = Crate00 2500 a IO VT_UI1
Crate00_LVchVOut_SendChan0  = Crate00 2500 b IO VT_UI1
Crate00_HVchVolt_SendChan0  = Crate00 2700 1 IO VT_UI2
Crate00_HVchITrp_SendChan0  = Crate00 2700 2 IO VT_UI2
Crate00_HVchRamp_SendChan0  = Crate00 2700 3 IO VT_UI1
Crate00_LVch_Vcc_SendChan1  = Crate00 2501 1 IO VT_UI1
Crate00_LVch_Vdd_SendChan1  = Crate00 2501 2 IO VT_UI1
Crate00_LVchVCSV_SendChan1  = Crate00 2501 3 IO VT_UI1
Crate00_LVchPINV_SendChan1  = Crate00 2501 4 IO VT_UI1
Crate00_LVchDTrp_SendChan1  = Crate00 2501 5 IO VT_UI1
Crate00_LVchCTrp_SendChan1  = Crate00 2501 6 IO VT_UI1
Crate00_LVchTLim_SendChan1  = Crate00 2501 7 IO VT_UI1
Crate00_LVchTTrp_SendChan1  = Crate00 2501 8 IO VT_UI1
Crate00_LVchCLKS_SendChan1  = Crate00 2501 9 IO VT_UI1
Crate00_LVchCLKR_SendChan1  = Crate00 2501 a IO VT_UI1
Crate00_LVchVOut_SendChan1  = Crate00 2501 b IO VT_UI1
Crate00_HVchVolt_SendChan1  = Crate00 2701 1 IO VT_UI2
Crate00_HVchITrp_SendChan1  = Crate00 2701 2 IO VT_UI2
Crate00_HVchRamp_SendChan1  = Crate00 2701 3 IO VT_UI1
Crate00_LVch_Vcc_SendChan2  = Crate00 2502 1 IO VT_UI1
Crate00_LVch_Vdd_SendChan2  = Crate00 2502 2 IO VT_UI1
Crate00_LVchVCSV_SendChan2  = Crate00 2502 3 IO VT_UI1
Crate00_LVchPINV_SendChan2  = Crate00 2502 4 IO VT_UI1
Crate00_LVchDTrp_SendChan2  = Crate00 2502 5 IO VT_UI1
Crate00_LVchCTrp_SendChan2  = Crate00 2502 6 IO VT_UI1
Crate00_LVchTLim_SendChan2  = Crate00 2502 7 IO VT_UI1
Crate00_LVchTTrp_SendChan2  = Crate00 2502 8 IO VT_UI1
Crate00_LVchCLKS_SendChan2  = Crate00 2502 9 IO VT_UI1
Crate00_LVchCLKR_SendChan2  = Crate00 2502 a IO VT_UI1
Crate00_LVchVOut_SendChan2  = Crate00 2502 b IO VT_UI1
Crate00_HVchVolt_SendChan2  = Crate00 2702 1 IO VT_UI2
Crate00_HVchITrp_SendChan2  = Crate00 2702 2 IO VT_UI2
Crate00_HVchRamp_SendChan2  = Crate00 2702 3 IO VT_UI1
Crate00_LVch_Vcc_SendChan3  = Crate00 2503 1 IO VT_UI1
Crate00_LVch_Vdd_SendChan3  = Crate00 2503 2 IO VT_UI1
Crate00_LVchVCSV_SendChan3  = Crate00 2503 3 IO VT_UI1
Crate00_LVchPINV_SendChan3  = Crate00 2503 4 IO VT_UI1
Crate00_LVchDTrp_SendChan3  = Crate00 2503 5 IO VT_UI1
Crate00_LVchCTrp_SendChan3  = Crate00 2503 6 IO VT_UI1
Crate00_LVchTLim_SendChan3  = Crate00 2503 7 IO VT_UI1
Crate00_LVchTTrp_SendChan3  = Crate00 2503 8 IO VT_UI1
Crate00_LVchCLKS_SendChan3  = Crate00 2503 9 IO VT_UI1
Crate00_LVchCLKR_SendChan3  = Crate00 2503 a IO VT_UI1
Crate00_LVchVOut_SendChan3  = Crate00 2503 b IO VT_UI1
Crate00_HVchVolt_SendChan3  = Crate00 2703 1 IO VT_UI2
Crate00_HVchITrp_SendChan3  = Crate00 2703 2 IO VT_UI2
Crate00_HVchRamp_SendChan3  = Crate00 2703 3 IO VT_UI1
Crate00_LVch_Vcc_SendChan4  = Crate00 2504 1 IO VT_UI1
Crate00_LVch_Vdd_SendChan4  = Crate00 2504 2 IO VT_UI1
Crate00_LVchVCSV_SendChan4  = Crate00 2504 3 IO VT_UI1
Crate00_LVchPINV_SendChan4  = Crate00 2504 4 IO VT_UI1
Crate00_LVchDTrp_SendChan4  = Crate00 2504 5 IO VT_UI1
Crate00_LVchCTrp_SendChan4  = Crate00 2504 6 IO VT_UI1
Crate00_LVchTLim_SendChan4  = Crate00 2504 7 IO VT_UI1
Crate00_LVchTTrp_SendChan4  = Crate00 2504 8 IO VT_UI1
Crate00_LVchCLKS_SendChan4  = Crate00 2504 9 IO VT_UI1
Crate00_LVchCLKR_SendChan4  = Crate00 2504 a IO VT_UI1
Crate00_LVchVOut_SendChan4  = Crate00 2504 b IO VT_UI1
Crate00_HVchVolt_SendChan4  = Crate00 2704 1 IO VT_UI2
Crate00_HVchITrp_SendChan4  = Crate00 2704 2 IO VT_UI2
Crate00_HVchRamp_SendChan4  = Crate00 2704 3 IO VT_UI1
Crate00_LVch_Vcc_SendChan5  = Crate00 2505 1 IO VT_UI1
Crate00_LVch_Vdd_SendChan5  = Crate00 2505 2 IO VT_UI1
Crate00_LVchVCSV_SendChan5  = Crate00 2505 3 IO VT_UI1
Crate00_LVchPINV_SendChan5  = Crate00 2505 4 IO VT_UI1
Crate00_LVchDTrp_SendChan5  = Crate00 2505 5 IO VT_UI1
Crate00_LVchCTrp_SendChan5  = Crate00 2505 6 IO VT_UI1
Crate00_LVchTLim_SendChan5  = Crate00 2505 7 IO VT_UI1
Crate00_LVchTTrp_SendChan5  = Crate00 2505 8 IO VT_UI1
Crate00_LVchCLKS_SendChan5  = Crate00 2505 9 IO VT_UI1
Crate00_LVchCLKR_SendChan5  = Crate00 2505 a IO VT_UI1
Crate00_LVchVOut_SendChan5  = Crate00 2505 b IO VT_UI1
Crate00_HVchVolt_SendChan5  = Crate00 2705 1 IO VT_UI2
Crate00_HVchITrp_SendChan5  = Crate00 2705 2 IO VT_UI2
Crate00_HVchRamp_SendChan5  = Crate00 2705 3 IO VT_UI1
Crate00_LVch_Vcc_SendChan6  = Crate00 2506 1 IO VT_UI1
Crate00_LVch_Vdd_SendChan6  = Crate00 2506 2 IO VT_UI1
Crate00_LVchVCSV_SendChan6  = Crate00 2506 3 IO VT_UI1
Crate00_LVchPINV_SendChan6  = Crate00 2506 4 IO VT_UI1
Crate00_LVchDTrp_SendChan6  = Crate00 2506 5 IO VT_UI1
Crate00_LVchCTrp_SendChan6  = Crate00 2506 6 IO VT_UI1
Crate00_LVchTLim_SendChan6  = Crate00 2506 7 IO VT_UI1
Crate00_LVchTTrp_SendChan6  = Crate00 2506 8 IO VT_UI1
Crate00_LVchCLKS_SendChan6  = Crate00 2506 9 IO VT_UI1
Crate00_LVchCLKR_SendChan6  = Crate00 2506 a IO VT_UI1
Crate00_LVchVOut_SendChan6  = Crate00 2506 b IO VT_UI1
Crate00_HVchVolt_SendChan6  = Crate00 2706 1 IO VT_UI2
Crate00_HVchITrp_SendChan6  = Crate00 2706 2 IO VT_UI2
Crate00_HVchRamp_SendChan6  = Crate00 2706 3 IO VT_UI1
Crate00_LVch_Vcc_SendChan7  = Crate00 2507 1 IO VT_UI1
Crate00_LVch_Vdd_SendChan7  = Crate00 2507 2 IO VT_UI1
Crate00_LVchVCSV_SendChan7  = Crate00 2507 3 IO VT_UI1
Crate00_LVchPINV_SendChan7  = Crate00 2507 4 IO VT_UI1
Crate00_LVchDTrp_SendChan7  = Crate00 2507 5 IO VT_UI1
Crate00_LVchCTrp_SendChan7  = Crate00 2507 6 IO VT_UI1
Crate00_LVchTLim_SendChan7  = Crate00 2507 7 IO VT_UI1
Crate00_LVchTTrp_SendChan7  = Crate00 2507 8 IO VT_UI1
Crate00_LVchCLKS_SendChan7  = Crate00 2507 9 IO VT_UI1
Crate00_LVchCLKR_SendChan7  = Crate00 2507 a IO VT_UI1
Crate00_LVchVOut_SendChan7  = Crate00 2507 b IO VT_UI1
Crate00_HVchVolt_SendChan7  = Crate00 2707 1 IO VT_UI2
Crate00_HVchITrp_SendChan7  = Crate00 2707 2 IO VT_UI2
Crate00_HVchRamp_SendChan7  = Crate00 2707 3 IO VT_UI1
Crate00_LVch_Vcc_SendChan7  = Crate00 2507 1 IO VT_UI1
Crate00_LVch_Vdd_SendChan7  = Crate00 2507 2 IO VT_UI1
Crate00_LVchVCSV_SendChan7  = Crate00 2507 3 IO VT_UI1
Crate00_LVchPINV_SendChan7  = Crate00 2507 4 IO VT_UI1
Crate00_LVchDTrp_SendChan7  = Crate00 2507 5 IO VT_UI1
Crate00_LVchCTrp_SendChan7  = Crate00 2507 6 IO VT_UI1
Crate00_LVchTLim_SendChan7  = Crate00 2507 7 IO VT_UI1
Crate00_LVchTTrp_SendChan7  = Crate00 2507 8 IO VT_UI1
Crate00_LVchCLKS_SendChan7  = Crate00 2507 9 IO VT_UI1
Crate00_LVchCLKR_SendChan7  = Crate00 2507 a IO VT_UI1
Crate00_LVchVOut_SendChan7  = Crate00 2507 b IO VT_UI1
Crate00_HVchVolt_SendChan7  = Crate00 2707 1 IO VT_UI2
Crate00_HVchITrp_SendChan7  = Crate00 2707 2 IO VT_UI2
Crate00_HVchRamp_SendChan7  = Crate00 2707 3 IO VT_UI1
Crate00_LVch_Vcc_SendChan8  = Crate00 2508 1 IO VT_UI1
Crate00_LVch_Vdd_SendChan8  = Crate00 2508 2 IO VT_UI1
Crate00_LVchVCSV_SendChan8  = Crate00 2508 3 IO VT_UI1
Crate00_LVchPINV_SendChan8  = Crate00 2508 4 IO VT_UI1
Crate00_LVchDTrp_SendChan8  = Crate00 2508 5 IO VT_UI1
Crate00_LVchCTrp_SendChan8  = Crate00 2508 6 IO VT_UI1
Crate00_LVchTLim_SendChan8  = Crate00 2508 7 IO VT_UI1
Crate00_LVchTTrp_SendChan8  = Crate00 2508 8 IO VT_UI1
Crate00_LVchCLKS_SendChan8  = Crate00 2508 9 IO VT_UI1
Crate00_LVchCLKR_SendChan8  = Crate00 2508 a IO VT_UI1
Crate00_LVchVOut_SendChan8  = Crate00 2508 b IO VT_UI1
Crate00_HVchVolt_SendChan8  = Crate00 2708 1 IO VT_UI2
Crate00_HVchITrp_SendChan8  = Crate00 2708 2 IO VT_UI2
Crate00_HVchRamp_SendChan8  = Crate00 2708 3 IO VT_UI1
Crate00_LVch_Vcc_SendChan9  = Crate00 2509 1 IO VT_UI1
Crate00_LVch_Vdd_SendChan9  = Crate00 2509 2 IO VT_UI1
Crate00_LVchVCSV_SendChan9  = Crate00 2509 3 IO VT_UI1
Crate00_LVchPINV_SendChan9  = Crate00 2509 4 IO VT_UI1
Crate00_LVchDTrp_SendChan9  = Crate00 2509 5 IO VT_UI1
Crate00_LVchCTrp_SendChan9  = Crate00 2509 6 IO VT_UI1
Crate00_LVchTLim_SendChan9  = Crate00 2509 7 IO VT_UI1
Crate00_LVchTTrp_SendChan9  = Crate00 2509 8 IO VT_UI1
Crate00_LVchCLKS_SendChan9  = Crate00 2509 9 IO VT_UI1
Crate00_LVchCLKR_SendChan9  = Crate00 2509 a IO VT_UI1
Crate00_LVchVOut_SendChan9  = Crate00 2509 b IO VT_UI1
Crate00_HVchVolt_SendChan9  = Crate00 2709 1 IO VT_UI2
Crate00_HVchITrp_SendChan9  = Crate00 2709 2 IO VT_UI2
Crate00_HVchRamp_SendChan9  = Crate00 2709 3 IO VT_UI1
Crate00_LVch_Vcc_SendChan10  = Crate00 250a 1 IO VT_UI1
Crate00_LVch_Vdd_SendChan10  = Crate00 250a 2 IO VT_UI1
Crate00_LVchVCSV_SendChan10  = Crate00 250a 3 IO VT_UI1
Crate00_LVchPINV_SendChan10  = Crate00 250a 4 IO VT_UI1
Crate00_LVchDTrp_SendChan10  = Crate00 250a 5 IO VT_UI1
Crate00_LVchCTrp_SendChan10  = Crate00 250a 6 IO VT_UI1
Crate00_LVchTLim_SendChan10  = Crate00 250a 7 IO VT_UI1
Crate00_LVchTTrp_SendChan10  = Crate00 250a 8 IO VT_UI1
Crate00_LVchCLKS_SendChan10  = Crate00 250a 9 IO VT_UI1
Crate00_LVchCLKR_SendChan10  = Crate00 250a a IO VT_UI1
Crate00_LVchVOut_SendChan10  = Crate00 250a b IO VT_UI1
Crate00_HVchVolt_SendChan10  = Crate00 270a 1 IO VT_UI2
Crate00_HVchITrp_SendChan10  = Crate00 270a 2 IO VT_UI2
Crate00_HVchRamp_SendChan10  = Crate00 270a 3 IO VT_UI1
Crate00_LVch_Vcc_SendChan11  = Crate00 250b 1 IO VT_UI1
Crate00_LVch_Vdd_SendChan11  = Crate00 250b 2 IO VT_UI1
Crate00_LVchVCSV_SendChan11  = Crate00 250b 3 IO VT_UI1
Crate00_LVchPINV_SendChan11  = Crate00 250b 4 IO VT_UI1
Crate00_LVchDTrp_SendChan11  = Crate00 250b 5 IO VT_UI1
Crate00_LVchCTrp_SendChan11  = Crate00 250b 6 IO VT_UI1
Crate00_LVchTLim_SendChan11  = Crate00 250b 7 IO VT_UI1
Crate00_LVchTTrp_SendChan11  = Crate00 250b 8 IO VT_UI1
Crate00_LVchCLKS_SendChan11  = Crate00 250b 9 IO VT_UI1
Crate00_LVchCLKR_SendChan11  = Crate00 250b a IO VT_UI1
Crate00_LVchVOut_SendChan11  = Crate00 250b b IO VT_UI1
Crate00_HVchVolt_SendChan11  = Crate00 270b 1 IO VT_UI2
Crate00_HVchITrp_SendChan11  = Crate00 270b 2 IO VT_UI2
Crate00_HVchRamp_SendChan11  = Crate00 270b 3 IO VT_UI1
Crate00_LVch_Vcc_SendChan12  = Crate00 250c 1 IO VT_UI1
Crate00_LVch_Vdd_SendChan12  = Crate00 250c 2 IO VT_UI1
Crate00_LVchVCSV_SendChan12  = Crate00 250c 3 IO VT_UI1
Crate00_LVchPINV_SendChan12  = Crate00 250c 4 IO VT_UI1
Crate00_LVchDTrp_SendChan12  = Crate00 250c 5 IO VT_UI1
Crate00_LVchCTrp_SendChan12  = Crate00 250c 6 IO VT_UI1
Crate00_LVchTLim_SendChan12  = Crate00 250c 7 IO VT_UI1
Crate00_LVchTTrp_SendChan12  = Crate00 250c 8 IO VT_UI1
Crate00_LVchCLKS_SendChan12  = Crate00 250c 9 IO VT_UI1
Crate00_LVchCLKR_SendChan12  = Crate00 250c a IO VT_UI1
Crate00_LVchVOut_SendChan12  = Crate00 250c b IO VT_UI1
Crate00_HVchVolt_SendChan12  = Crate00 270c 1 IO VT_UI2
Crate00_HVchITrp_SendChan12  = Crate00 270c 2 IO VT_UI2
Crate00_HVchRamp_SendChan12  = Crate00 270c 3 IO VT_UI1
Crate00_LVch_Vcc_SendChan13  = Crate00 250d 1 IO VT_UI1
Crate00_LVch_Vdd_SendChan13  = Crate00 250d 2 IO VT_UI1
Crate00_LVchVCSV_SendChan13  = Crate00 250d 3 IO VT_UI1
Crate00_LVchPINV_SendChan13  = Crate00 250d 4 IO VT_UI1
Crate00_LVchDTrp_SendChan13  = Crate00 250d 5 IO VT_UI1
Crate00_LVchCTrp_SendChan13  = Crate00 250d 6 IO VT_UI1
Crate00_LVchTLim_SendChan13  = Crate00 250d 7 IO VT_UI1
Crate00_LVchTTrp_SendChan13  = Crate00 250d 8 IO VT_UI1
Crate00_LVchCLKS_SendChan13  = Crate00 250d 9 IO VT_UI1
Crate00_LVchCLKR_SendChan13  = Crate00 250d a IO VT_UI1
Crate00_LVchVOut_SendChan13  = Crate00 250d b IO VT_UI1
Crate00_HVchVolt_SendChan13  = Crate00 270d 1 IO VT_UI2
Crate00_HVchITrp_SendChan13  = Crate00 270d 2 IO VT_UI2
Crate00_HVchRamp_SendChan13  = Crate00 270d 3 IO VT_UI1
Crate00_LVch_Vcc_SendChan14  = Crate00 250e 1 IO VT_UI1
Crate00_LVch_Vdd_SendChan14  = Crate00 250e 2 IO VT_UI1
Crate00_LVchVCSV_SendChan14  = Crate00 250e 3 IO VT_UI1
Crate00_LVchPINV_SendChan14  = Crate00 250e 4 IO VT_UI1
Crate00_LVchDTrp_SendChan14  = Crate00 250e 5 IO VT_UI1
Crate00_LVchCTrp_SendChan14  = Crate00 250e 6 IO VT_UI1
Crate00_LVchTLim_SendChan14  = Crate00 250e 7 IO VT_UI1
Crate00_LVchTTrp_SendChan14  = Crate00 250e 8 IO VT_UI1
Crate00_LVchCLKS_SendChan14  = Crate00 250e 9 IO VT_UI1
Crate00_LVchCLKR_SendChan14  = Crate00 250e a IO VT_UI1
Crate00_LVchVOut_SendChan14  = Crate00 250e b IO VT_UI1
Crate00_HVchVolt_SendChan14  = Crate00 270e 1 IO VT_UI2
Crate00_HVchITrp_SendChan14  = Crate00 270e 2 IO VT_UI2
Crate00_HVchRamp_SendChan14  = Crate00 270e 3 IO VT_UI1
Crate00_HVchRamp_SendChan14  = Crate00 270e 1 IO VT_UI2
Crate00_HVchRamp_SendChan14  = Crate00 270e 2 IO VT_UI2
Crate00_HVchRamp_SendChan14  = Crate00 270e 3 IO VT_UI1
