V 10
1
LANG:5 8 (NoName)
PANEL,286 101 331 162 N "_3DFace" 0
EEE E E 1 -1 -1 0  -1 -1
"" 0 1
EE 2
"CBRef""1"
"EClose"E
""
DISPLAY_LAYER, 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0
LAYER, 0 
1
LANG:5 6 Layer1
2 0
"Text1"
""
1 10 10 E E E 1 E 1 E N {0,0,0} E N {255,255,255} E E
 E E
1 0 0 0 0 0
EE E
0
1
LANG:5 0 
1
"dashclr"N "_Transparent"
E E 0 1 1 0 1 E U  1 E 12 12 298 138
1 2 0 "s" 0 0 0 64 0 0  12 12
 1
1
LANG:5 119 -microsoft windows-Courier New-normal-r-normal-*-*-110-100-100-*-*-iso8859-1|-12,0,0,0,400,0,0,0,0,3,2,1,49,Courier New
0 ""
1
LANG:5 235 The IMON signal is a current source, which monitors the magnitude of the output current. The IMON signal should be able to source current into a voltage up to 10V. The red curve is for IMON1, the green for IMON2 and the blue for IMON3.
0
LAYER, 1 
1
LANG:5 6 Layer2
0
LAYER, 2 
1
LANG:5 6 Layer3
0
LAYER, 3 
1
LANG:5 6 Layer4
0
LAYER, 4 
1
LANG:5 6 Layer5
0
LAYER, 5 
1
LANG:5 6 Layer6
0
LAYER, 6 
1
LANG:5 6 Layer7
0
LAYER, 7 
1
LANG:5 6 Layer8
0
0