V 10
1
LANG:1 8 (NoName)
PANEL,318 211 823 606 N {153,204,255} 0
EEE E E 1 -1 -1 0  50 580
"" 0 1
EE 2
"CBRef""1"
"EClose"E
""
DISPLAY_LAYER, 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0
LAYER, 0 
1
LANG:1 6 Layer1
6 213
"Border21"
""
1 549 465 E E E 1 E 1 E N {0,0,0} E N {204,204,204} E E
 E E
211 0 0 0 0 0
EE E
0
1
LANG:1 0 
1
"dashclr"N "_Transparent"
E E 0 1 1 0 1 E U  1 E 469 31 500 410
6 212
"Border20"
""
1 519 465 E E E 1 E 1 E N {0,0,0} E N {204,204,204} E E
 E E
210 0 0 0 0 0
EE E
0
1
LANG:1 0 
1
"dashclr"N "_Transparent"
E E 0 1 1 0 1 E U  1 E 439 31 470 410
6 202
"Border9"
""
1 250 465 E E E 1 E 1 E N {0,0,0} E N {204,204,204} E E
 E E
200 0 0 0 0 0
EE E
0
1
LANG:1 0 
1
"dashclr"N "_Transparent"
E E 0 1 1 0 1 E U  1 E 170 31 201 410
6 204
"Border10"
""
1 280 465 E E E 1 E 1 E N {0,0,0} E N {204,204,204} E E
 E E
202 0 0 0 0 0
EE E
0
1
LANG:1 0 
1
"dashclr"N "_Transparent"
E E 0 1 1 0 1 E U  1 E 200 31 231 410
6 200
"Border7"
""
1 164 437 E E E 1 E 1 E N {0,0,0} E N {102,102,102} E E
 E E
198 0 0 0 0 0
EE E
0
1
LANG:1 0 
1
"dashclr"N "_Transparent"
E E 0 1 1 0 1 E U  1 E 140 31 170 410
6 199
"Border6"
""
1 190 465 E E E 1 E 1 E N {0,0,0} E N {204,204,204} E E
 E E
197 0 0 0 0 0
EE E
0
1
LANG:1 0 
1
"dashclr"N "_Transparent"
E E 0 1 1 0 1 E U  1 E 110 31 141 410
7 86
"Ellipse41"
""
1 156 361 E E E 1 E 1 E N {0,0,0} E N {255,255,255} E E
 E E
85 0 0 0 0 0
EE E
0
1
LANG:1 0 
1
"dashclr"N "_Transparent"
"main()
{
  EP_setBackColor();
}

EP_setBackColor()
{
dyn_errClass err;
int crate;
string datapoint,datapoint1;

  dpGet(\"Crate.Numb:_original.._value\", crate);
  sprintf(datapoint,\"Crate%02d.Channel08.HVchStat.Recv:_online.._value\",crate);
  sprintf(datapoint1,\"Crate%02d.Channel08.HVchVolt.Recv:_online.._value\",crate);
 
  dpConnect(\"EP_setBackColorCB\",datapoint);
  dpConnect(\"EP_setBackColorCB\",datapoint1);

}



EP_setBackColorCB(string dpSource, int iNewValue)
{

float Volt;
int crate;
string datapoint,datapoint1;

  dpGet(\"Crate.Numb:_original.._value\", crate);
  sprintf(datapoint,\"Crate%02d.Channel08.HVchStat.Recv:_online.._value\",crate);
  sprintf(datapoint1,\"Crate%02d.Channel08.HVchVolt.Recv:_online.._value\",crate);
 
  dpGet(datapoint,iNewValue);
  dpGet(datapoint1,Volt);
  setValue(\"\", \"backCol\", \"Blue\");
  if (iNewValue<=3 && Volt<10)
  {
    setValue(\"\", \"backCol\", \"Yellow\");
     //DebugN(\"Yellow\",iNewValue,Volt);
 }
  else if (iNewValue & 8)
    setValue(\"\", \"backCol\", \"Red\");
  else if ((iNewValue<=3)&&Volt>10)
  {
   //DebugN(\"Green\",iNewValue,Volt);
    setValue(\"\", \"backCol\", \"Green\");  
    }
   else if(iNewValue&16)
    setValue(\"\",\"backCol\",\"STD_trend_pen8\");
   else if(iNewValue&192) 
    setValue(\"\", \"backCol\", \"Blue\");  
    
}" 0
 E 0 1 1 0 1 E U  1 E 156 361 10 10
6 142
"Border2"
""
1 35 448 E E E 1 E 1 E N {0,0,0} E N {51,204,0} E E
 E E
141 0 0 0 0 0
EE E
0
1
LANG:1 0 
1
"dashclr"N "_Transparent"
E E 0 1 1 0 1 E U  1 E 35 428 65 448
2 143
"Text1"
""
1 75 428 E E E 1 E 1 E N {0,0,0} E N "_Transparent" E E
 E E
142 0 0 0 0 0
EE E
0
1
LANG:1 0 
1
"dashclr"N "_Transparent"
E E 0 1 1 0 1 E U  0 E 77 430 113 446
0 2 0 "s" 0 0 0 64 0 0  77 430
 1
1
LANG:1 105 -microsoft windows-Arial-bold-r-normal-*-*-110-100-100-*-*-iso8859-1|-12,0,0,0,700,0,0,0,0,3,2,1,34,Arial
0 ""
1
LANG:1 2 ON
6 144
"Border3"
""
1 110 448 E E E 1 E 1 E N {0,0,0} E N {255,51,51} E E
 E E
143 0 0 0 0 0
EE E
0
1
LANG:1 0 
1
"dashclr"N "_Transparent"
E E 0 1 1 0 1 E U  1 E 110 428 140 448
2 145
"Text2"
""
1 146 428 E E E 1 E 1 E N {0,0,0} E N "_Transparent" E E
 E E
144 0 0 0 0 0
EE E
0
1
LANG:1 0 
1
"dashclr"N "_Transparent"
E E 0 1 1 0 1 E U  0 E 148 430 224 456
0 2 0 "s" 0 0 0 64 0 0  148 430
 1
1
LANG:1 105 -microsoft windows-Arial-bold-r-normal-*-*-110-100-100-*-*-iso8859-1|-12,0,0,0,700,0,0,0,0,3,2,1,34,Arial
0 ""
1
LANG:1 10 MASKED OFF
6 146
"Border4"
""
1 230 448 E E E 1 E 1 E N {0,0,0} E N {255,255,102} E E
 E E
145 0 0 0 0 0
EE E
0
1
LANG:1 0 
1
"dashclr"N "_Transparent"
E E 0 1 1 0 1 E U  1 E 230 428 260 448
6 0
"Border1"
""
1 20 410 E E E 1 E 1 E N {0,0,0} E N {204,204,204} E E
 E E
1 0 0 0 0 0
EE E
0
1
LANG:1 0 
1
"dashclr"N "_Transparent"
E E 0 1 1 0 1 E U  1 E 20 31 50 410
2 147
"Text3"
""
1 270 428 E E E 1 E 1 E N {0,0,0} E N "_Transparent" E E
 E E
146 0 0 0 0 0
EE E
0
1
LANG:1 0 
1
"dashclr"N "_Transparent"
E E 0 1 1 0 1 E U  0 E 272 430 418 446
0 2 0 "s" 0 0 0 64 0 0  272 430
 1
1
LANG:1 105 -microsoft windows-Arial-bold-r-normal-*-*-110-100-100-*-*-iso8859-1|-12,0,0,0,700,0,0,0,0,3,2,1,34,Arial
0 ""
1
LANG:1 19 MASKED ON, NO POWER
6 148
"Border5"
""
1 431 448 E E E 1 E 1 E N {0,0,0} E N {51,102,204} E E
 E E
147 0 0 0 0 0
EE E
0
1
LANG:1 0 
1
"dashclr"N "_Transparent"
E E 0 1 1 0 1 E U  1 E 431 428 461 448
2 149
"Text4"
""
1 471 428 E E E 1 E 1 E N {0,0,0} E N "_Transparent" E E
 E E
148 0 0 0 0 0
EE E
0
1
LANG:1 0 
1
"dashclr"N "_Transparent"
E E 0 1 1 0 1 E U  0 E 473 430 549 446
0 2 0 "s" 0 0 0 64 0 0  473 430
 1
1
LANG:1 105 -microsoft windows-Arial-bold-r-normal-*-*-110-100-100-*-*-iso8859-1|-12,0,0,0,700,0,0,0,0,3,2,1,34,Arial
0 ""
1
LANG:1 10 STATUS BAD
6 17
"Border18"
""
1 159 465 E E E 1 E 1 E N {0,0,0} E N {204,204,204} E E
 E E
18 0 0 0 0 0
EE E
0
1
LANG:1 0 
1
"dashclr"N "_Transparent"
E E 0 1 1 0 1 E U  1 E 79 31 110 410
6 16
"Border17"
""
1 74 436 E E E 1 E 1 E N {0,0,0} E N {102,102,102} E E
 E E
17 0 0 0 0 0
EE E
0
1
LANG:1 0 
1
"dashclr"N "_Transparent"
E E 0 1 1 0 1 E U  1 E 50 30 80 409
6 206
"Border12"
""
1 337 465 E E E 1 E 1 E N {0,0,0} E N {204,204,204} E E
 E E
204 0 0 0 0 0
EE E
0
1
LANG:1 0 
1
"dashclr"N "_Transparent"
E E 0 1 1 0 1 E U  1 E 260 31 290 410
6 207
"Border13"
""
1 367 465 E E E 1 E 1 E N {0,0,0} E N {204,204,204} E E
 E E
205 0 0 0 0 0
EE E
0
1
LANG:1 0 
1
"dashclr"N "_Transparent"
E E 0 1 1 0 1 E U  1 E 290 31 320 410
6 208
"Border14"
""
1 343 437 E E E 1 E 1 E N {0,0,0} E N {102,102,102} E E
 E E
206 0 0 0 0 0
EE E
0
1
LANG:1 0 
1
"dashclr"N "_Transparent"
E E 0 1 1 0 1 E U  1 E 319 31 349 410
6 209
"Border15"
""
1 429 465 E E E 1 E 1 E N {0,0,0} E N {204,204,204} E E
 E E
207 0 0 0 0 0
EE E
0
1
LANG:1 0 
1
"dashclr"N "_Transparent"
E E 0 1 1 0 1 E U  1 E 349 31 380 410
6 210
"Border16"
""
1 459 465 E E E 1 E 1 E N {0,0,0} E N {204,204,204} E E
 E E
208 0 0 0 0 0
EE E
0
1
LANG:1 0 
1
"dashclr"N "_Transparent"
E E 0 1 1 0 1 E U  1 E 379 31 410 410
2 151
"Text6"
""
1 4510 600 E E E 1 E 1 E N {0,0,0} E N "_Transparent" E E
 E E
150 0 0 0 0 0
EE E
0
1
LANG:1 0 
1
"dashclr"N "_Transparent"
E E 0 1 1 0 1 E U  0 E 12 12 728 28
0 2 0 "s" 0 0 0 64 0 0  12 12
 1
1
LANG:1 105 -microsoft windows-Arial-bold-r-normal-*-*-110-100-100-*-*-iso8859-1|-12,0,0,0,700,0,0,0,0,3,2,1,34,Arial
0 ""
1
LANG:1 103    LV0    HV0  LV1  LV2  HV1   LV3   LV4  HV2  LV5   LV6   HV3   LV7  LV8   HV4  LV9  LV10 HV5  LV11   
7 152
"Ellipse50"
""
1 54 380 E E E 1 E 1 E N {0,0,0} E N {255,255,255} E E
 E E
151 0 0 0 0 0
EE E
0
1
LANG:1 0 
1
"dashclr"N "_Transparent"
"main()
{
  EP_setBackColor();
}

EP_setBackColor()
{
dyn_errClass err;
int crate;
string datapoint,datapoint1,datapoint2;

  dpGet(\"Crate.Numb:_original.._value\", crate);
  sprintf(datapoint,\"Crate%02d.Channel01.LVchStat.Recv:_online.._value\",crate);
  sprintf(datapoint1,\"Crate%02d.Channel01.LVch_Vcc.Recv:_online.._value\",crate);
  sprintf(datapoint2,\"Crate%02d.Channel01.LVch_Vdd.Recv:_online.._value\",crate);
  dpConnect(\"EP_setBackColorCB\",datapoint);
  dpConnect(\"EP_setBackColorCB\",datapoint1);
  dpConnect(\"EP_setBackColorCB\",datapoint2);

}



EP_setBackColorCB(string dpSource, int iNewValue)
{

float Vcc,Vdd;
int crate;
string datapoint,datapoint1,datapoint2;

  dpGet(\"Crate.Numb:_original.._value\", crate);
  sprintf(datapoint,\"Crate%02d.Channel01.LVchStat.Recv:_online.._value\",crate);
  sprintf(datapoint1,\"Crate%02d.Channel01.LVch_Vcc.Recv:_online.._value\",crate);
  sprintf(datapoint2,\"Crate%02d.Channel01.LVch_Vdd.Recv:_online.._value\",crate);

  dpGet(datapoint,iNewValue);
  dpGet(datapoint1,Vcc);
  dpGet(datapoint2,Vdd);
  //DebugN(\"Inewvalue\",iNewValue);
  setValue(\"\", \"backCol\", \"Blue\");
  if ((iNewValue==128||iNewValue==192)&&(Vcc<2.5&&Vdd<2.5))
  {
    //DebugN(\"Yellow\",(iNewValue==128||iNewValue==192)&&(Vcc<2.5&&Vdd<2.5));
    setValue(\"\", \"backCol\", \"Yellow\");
  }
  else if (iNewValue==64||iNewValue==0)
  {
    //DebugN(\"Red\",(iNewValue==64||iNewValue==0));
    setValue(\"\", \"backCol\", \"Red\");
  }
  else if ((iNewValue==192)&&(Vcc>=1&&Vdd>=2))
  {
    //DebugN(\"Green\",(iNewValue==192)&&(Vcc>=1&&Vdd>=2));
    setValue(\"\", \"backCol\", \"Green\");  
  }
  else 
    setValue(\"\", \"backCol\", \"Blue\");  
    
}" 0
 E 0 1 1 0 1 E U  1 E 34 319 10 10
7 153
"Ellipse51"
""
1 73 495 E E E 1 E 1 E N {0,0,0} E N {255,255,255} E E
 E E
152 0 0 0 0 0
EE E
0
1
LANG:1 0 
1
"dashclr"N "_Transparent"
"main()
{
  EP_setBackColor();
}

EP_setBackColor()
{
dyn_errClass err;
int crate;
string datapoint,datapoint1,datapoint2;

  dpGet(\"Crate.Numb:_original.._value\", crate);
  sprintf(datapoint,\"Crate%02d.Channel02.LVchStat.Recv:_online.._value\",crate);
  sprintf(datapoint1,\"Crate%02d.Channel02.LVch_Vcc.Recv:_online.._value\",crate);
  sprintf(datapoint2,\"Crate%02d.Channel02.LVch_Vdd.Recv:_online.._value\",crate);
  dpConnect(\"EP_setBackColorCB\",datapoint);
  dpConnect(\"EP_setBackColorCB\",datapoint1);
  dpConnect(\"EP_setBackColorCB\",datapoint2);

}



EP_setBackColorCB(string dpSource, int iNewValue)
{

float Vcc,Vdd;
int crate;
string datapoint,datapoint1,datapoint2;

  dpGet(\"Crate.Numb:_original.._value\", crate);
  sprintf(datapoint,\"Crate%02d.Channel02.LVchStat.Recv:_online.._value\",crate);
  sprintf(datapoint1,\"Crate%02d.Channel02.LVch_Vcc.Recv:_online.._value\",crate);
  sprintf(datapoint2,\"Crate%02d.Channel02.LVch_Vdd.Recv:_online.._value\",crate);

  dpGet(datapoint,iNewValue);
  dpGet(datapoint1,Vcc);
  dpGet(datapoint2,Vdd);
  //DebugN(\"Inewvalue\",iNewValue);
  setValue(\"\", \"backCol\", \"Blue\");
  if ((iNewValue==128||iNewValue==192)&&(Vcc<2.5&&Vdd<2.5))
  {
    //DebugN(\"Yellow\",(iNewValue==128||iNewValue==192)&&(Vcc<2.5&&Vdd<2.5));
    setValue(\"\", \"backCol\", \"Yellow\");
  }
  else if (iNewValue==64||iNewValue==0)
  {
    //DebugN(\"Red\",(iNewValue==64||iNewValue==0));
    setValue(\"\", \"backCol\", \"Red\");
  }
  else if ((iNewValue==192)&&(Vcc>=1&&Vdd>=2))
  {
    //DebugN(\"Green\",(iNewValue==192)&&(Vcc>=1&&Vdd>=2));
    setValue(\"\", \"backCol\", \"Green\");  
  }
  else 
    setValue(\"\", \"backCol\", \"Blue\");  
    
}" 0
 E 0 1 1 0 1 E U  1 E 33 274 10 10
7 154
"Ellipse52"
""
1 94 715 E E E 1 E 1 E N {0,0,0} E N {255,255,255} E E
 E E
153 0 0 0 0 0
EE E
0
1
LANG:1 0 
1
"dashclr"N "_Transparent"
"main()
{
  EP_setBackColor();
}

EP_setBackColor()
{
dyn_errClass err;
int crate;
string datapoint,datapoint1,datapoint2;

  dpGet(\"Crate.Numb:_original.._value\", crate);
  sprintf(datapoint,\"Crate%02d.Channel03.LVchStat.Recv:_online.._value\",crate);
  sprintf(datapoint1,\"Crate%02d.Channel03.LVch_Vcc.Recv:_online.._value\",crate);
  sprintf(datapoint2,\"Crate%02d.Channel03.LVch_Vdd.Recv:_online.._value\",crate);
  dpConnect(\"EP_setBackColorCB\",datapoint);
  dpConnect(\"EP_setBackColorCB\",datapoint1);
  dpConnect(\"EP_setBackColorCB\",datapoint2);

}



EP_setBackColorCB(string dpSource, int iNewValue)
{

float Vcc,Vdd;
int crate;
string datapoint,datapoint1,datapoint2;

  dpGet(\"Crate.Numb:_original.._value\", crate);
  sprintf(datapoint,\"Crate%02d.Channel03.LVchStat.Recv:_online.._value\",crate);
  sprintf(datapoint1,\"Crate%02d.Channel03.LVch_Vcc.Recv:_online.._value\",crate);
  sprintf(datapoint2,\"Crate%02d.Channel03.LVch_Vdd.Recv:_online.._value\",crate);

  dpGet(datapoint,iNewValue);
  dpGet(datapoint1,Vcc);
  dpGet(datapoint2,Vdd);
  //DebugN(\"Inewvalue\",iNewValue);
  setValue(\"\", \"backCol\", \"Blue\");
  if ((iNewValue==128||iNewValue==192)&&(Vcc<2.5&&Vdd<2.5))
  {
    //DebugN(\"Yellow\",(iNewValue==128||iNewValue==192)&&(Vcc<2.5&&Vdd<2.5));
    setValue(\"\", \"backCol\", \"Yellow\");
  }
  else if (iNewValue==64||iNewValue==0)
  {
    //DebugN(\"Red\",(iNewValue==64||iNewValue==0));
    setValue(\"\", \"backCol\", \"Red\");
  }
  else if ((iNewValue==192)&&(Vcc>=1&&Vdd>=2))
  {
    //DebugN(\"Green\",(iNewValue==192)&&(Vcc>=1&&Vdd>=2));
    setValue(\"\", \"backCol\", \"Green\");  
  }
  else 
    setValue(\"\", \"backCol\", \"Blue\");  
    
}" 0
 E 0 1 1 0 1 E U  1 E 34 234 10 10
7 155
"Ellipse53"
""
1 94 194 E E E 1 E 1 E N {0,0,0} E N {255,255,255} E E
 E E
154 0 0 0 0 0
EE E
0
1
LANG:1 0 
1
"dashclr"N "_Transparent"
"main()
{
  EP_setBackColor();
}

EP_setBackColor()
{
dyn_errClass err;
int crate;
string datapoint,datapoint1,datapoint2;

  dpGet(\"Crate.Numb:_original.._value\", crate);
  sprintf(datapoint,\"Crate%02d.Channel04.LVchStat.Recv:_online.._value\",crate);
  sprintf(datapoint1,\"Crate%02d.Channel04.LVch_Vcc.Recv:_online.._value\",crate);
  sprintf(datapoint2,\"Crate%02d.Channel04.LVch_Vdd.Recv:_online.._value\",crate);
  dpConnect(\"EP_setBackColorCB\",datapoint);
  dpConnect(\"EP_setBackColorCB\",datapoint1);
  dpConnect(\"EP_setBackColorCB\",datapoint2);

}



EP_setBackColorCB(string dpSource, int iNewValue)
{

float Vcc,Vdd;
int crate;
string datapoint,datapoint1,datapoint2;

  dpGet(\"Crate.Numb:_original.._value\", crate);
  sprintf(datapoint,\"Crate%02d.Channel04.LVchStat.Recv:_online.._value\",crate);
  sprintf(datapoint1,\"Crate%02d.Channel04.LVch_Vcc.Recv:_online.._value\",crate);
  sprintf(datapoint2,\"Crate%02d.Channel04.LVch_Vdd.Recv:_online.._value\",crate);

  dpGet(datapoint,iNewValue);
  dpGet(datapoint1,Vcc);
  dpGet(datapoint2,Vdd);
  //DebugN(\"Inewvalue\",iNewValue);
  setValue(\"\", \"backCol\", \"Blue\");
  if ((iNewValue==128||iNewValue==192)&&(Vcc<2.5&&Vdd<2.5))
  {
    //DebugN(\"Yellow\",(iNewValue==128||iNewValue==192)&&(Vcc<2.5&&Vdd<2.5));
    setValue(\"\", \"backCol\", \"Yellow\");
  }
  else if (iNewValue==64||iNewValue==0)
  {
    //DebugN(\"Red\",(iNewValue==64||iNewValue==0));
    setValue(\"\", \"backCol\", \"Red\");
  }
  else if ((iNewValue==192)&&(Vcc>=1&&Vdd>=2))
  {
    //DebugN(\"Green\",(iNewValue==192)&&(Vcc>=1&&Vdd>=2));
    setValue(\"\", \"backCol\", \"Green\");  
  }
  else 
    setValue(\"\", \"backCol\", \"Blue\");  
    
}" 0
 E 0 1 1 0 1 E U  1 E 94 194 10 10
7 156
"Ellipse54"
""
1 114 212 E E E 1 E 1 E N {0,0,0} E N {255,255,255} E E
 E E
155 0 0 0 0 0
EE E
0
1
LANG:1 0 
1
"dashclr"N "_Transparent"
"main()
{
  EP_setBackColor();
}

EP_setBackColor()
{
dyn_errClass err;
int crate;
string datapoint,datapoint1,datapoint2;

  dpGet(\"Crate.Numb:_original.._value\", crate);
  sprintf(datapoint,\"Crate%02d.Channel05.LVchStat.Recv:_online.._value\",crate);
  sprintf(datapoint1,\"Crate%02d.Channel05.LVch_Vcc.Recv:_online.._value\",crate);
  sprintf(datapoint2,\"Crate%02d.Channel05.LVch_Vdd.Recv:_online.._value\",crate);
  dpConnect(\"EP_setBackColorCB\",datapoint);
  dpConnect(\"EP_setBackColorCB\",datapoint1);
  dpConnect(\"EP_setBackColorCB\",datapoint2);

}



EP_setBackColorCB(string dpSource, int iNewValue)
{

float Vcc,Vdd;
int crate;
string datapoint,datapoint1,datapoint2;

  dpGet(\"Crate.Numb:_original.._value\", crate);
  sprintf(datapoint,\"Crate%02d.Channel05.LVchStat.Recv:_online.._value\",crate);
  sprintf(datapoint1,\"Crate%02d.Channel05.LVch_Vcc.Recv:_online.._value\",crate);
  sprintf(datapoint2,\"Crate%02d.Channel05.LVch_Vdd.Recv:_online.._value\",crate);

  dpGet(datapoint,iNewValue);
  dpGet(datapoint1,Vcc);
  dpGet(datapoint2,Vdd);
  //DebugN(\"Inewvalue\",iNewValue);
  setValue(\"\", \"backCol\", \"Blue\");
  if ((iNewValue==128||iNewValue==192)&&(Vcc<2.5&&Vdd<2.5))
  {
    //DebugN(\"Yellow\",(iNewValue==128||iNewValue==192)&&(Vcc<2.5&&Vdd<2.5));
    setValue(\"\", \"backCol\", \"Yellow\");
  }
  else if (iNewValue==64||iNewValue==0)
  {
    //DebugN(\"Red\",(iNewValue==64||iNewValue==0));
    setValue(\"\", \"backCol\", \"Red\");
  }
  else if ((iNewValue==192)&&(Vcc>=1&&Vdd>=2))
  {
    //DebugN(\"Green\",(iNewValue==192)&&(Vcc>=1&&Vdd>=2));
    setValue(\"\", \"backCol\", \"Green\");  
  }
  else 
    setValue(\"\", \"backCol\", \"Blue\");  
    
}" 0
 E 0 1 1 0 1 E U  1 E 94 151 10 10
7 157
"Ellipse55"
""
1 134 331 E E E 1 E 1 E N {0,0,0} E N {255,255,255} E E
 E E
156 0 0 0 0 0
EE E
0
1
LANG:1 0 
1
"dashclr"N "_Transparent"
"main()
{
  EP_setBackColor();
}

EP_setBackColor()
{
dyn_errClass err;
int crate;
string datapoint,datapoint1,datapoint2;

  dpGet(\"Crate.Numb:_original.._value\", crate);
  sprintf(datapoint,\"Crate%02d.Channel06.LVchStat.Recv:_online.._value\",crate);
  sprintf(datapoint1,\"Crate%02d.Channel06.LVch_Vcc.Recv:_online.._value\",crate);
  sprintf(datapoint2,\"Crate%02d.Channel06.LVch_Vdd.Recv:_online.._value\",crate);
  dpConnect(\"EP_setBackColorCB\",datapoint);
  dpConnect(\"EP_setBackColorCB\",datapoint1);
  dpConnect(\"EP_setBackColorCB\",datapoint2);

}



EP_setBackColorCB(string dpSource, int iNewValue)
{

float Vcc,Vdd;
int crate;
string datapoint,datapoint1,datapoint2;

  dpGet(\"Crate.Numb:_original.._value\", crate);
  sprintf(datapoint,\"Crate%02d.Channel06.LVchStat.Recv:_online.._value\",crate);
  sprintf(datapoint1,\"Crate%02d.Channel06.LVch_Vcc.Recv:_online.._value\",crate);
  sprintf(datapoint2,\"Crate%02d.Channel06.LVch_Vdd.Recv:_online.._value\",crate);

  dpGet(datapoint,iNewValue);
  dpGet(datapoint1,Vcc);
  dpGet(datapoint2,Vdd);
  //DebugN(\"Inewvalue\",iNewValue);
  setValue(\"\", \"backCol\", \"Blue\");
  if ((iNewValue==128||iNewValue==192)&&(Vcc<2.5&&Vdd<2.5))
  {
    //DebugN(\"Yellow\",(iNewValue==128||iNewValue==192)&&(Vcc<2.5&&Vdd<2.5));
    setValue(\"\", \"backCol\", \"Yellow\");
  }
  else if (iNewValue==64||iNewValue==0)
  {
    //DebugN(\"Red\",(iNewValue==64||iNewValue==0));
    setValue(\"\", \"backCol\", \"Red\");
  }
  else if ((iNewValue==192)&&(Vcc>=1&&Vdd>=2))
  {
    //DebugN(\"Green\",(iNewValue==192)&&(Vcc>=1&&Vdd>=2));
    setValue(\"\", \"backCol\", \"Green\");  
  }
  else 
    setValue(\"\", \"backCol\", \"Blue\");  
    
}" 0
 E 0 1 1 0 1 E U  1 E 94 110 10 10
7 158
"Ellipse56"
""
1 154 551 E E E 1 E 1 E N {0,0,0} E N {255,255,255} E E
 E E
157 0 0 0 0 0
EE E
0
1
LANG:1 0 
1
"dashclr"N "_Transparent"
"main()
{
  EP_setBackColor();
}

EP_setBackColor()
{
dyn_errClass err;
int crate;
string datapoint,datapoint1,datapoint2;

  dpGet(\"Crate.Numb:_original.._value\", crate);
  sprintf(datapoint,\"Crate%02d.Channel07.LVchStat.Recv:_online.._value\",crate);
  sprintf(datapoint1,\"Crate%02d.Channel07.LVch_Vcc.Recv:_online.._value\",crate);
  sprintf(datapoint2,\"Crate%02d.Channel07.LVch_Vdd.Recv:_online.._value\",crate);
  dpConnect(\"EP_setBackColorCB\",datapoint);
  dpConnect(\"EP_setBackColorCB\",datapoint1);
  dpConnect(\"EP_setBackColorCB\",datapoint2);

}



EP_setBackColorCB(string dpSource, int iNewValue)
{

float Vcc,Vdd;
int crate;
string datapoint,datapoint1,datapoint2;

  dpGet(\"Crate.Numb:_original.._value\", crate);
  sprintf(datapoint,\"Crate%02d.Channel07.LVchStat.Recv:_online.._value\",crate);
  sprintf(datapoint1,\"Crate%02d.Channel07.LVch_Vcc.Recv:_online.._value\",crate);
  sprintf(datapoint2,\"Crate%02d.Channel07.LVch_Vdd.Recv:_online.._value\",crate);

  dpGet(datapoint,iNewValue);
  dpGet(datapoint1,Vcc);
  dpGet(datapoint2,Vdd);
  //DebugN(\"Inewvalue\",iNewValue);
  setValue(\"\", \"backCol\", \"Blue\");
  if ((iNewValue==128||iNewValue==192)&&(Vcc<2.5&&Vdd<2.5))
  {
    //DebugN(\"Yellow\",(iNewValue==128||iNewValue==192)&&(Vcc<2.5&&Vdd<2.5));
    setValue(\"\", \"backCol\", \"Yellow\");
  }
  else if (iNewValue==64||iNewValue==0)
  {
    //DebugN(\"Red\",(iNewValue==64||iNewValue==0));
    setValue(\"\", \"backCol\", \"Red\");
  }
  else if ((iNewValue==192)&&(Vcc>=1&&Vdd>=2))
  {
    //DebugN(\"Green\",(iNewValue==192)&&(Vcc>=1&&Vdd>=2));
    setValue(\"\", \"backCol\", \"Green\");  
  }
  else 
    setValue(\"\", \"backCol\", \"Blue\");  
    
}" 0
 E 0 1 1 0 1 E U  1 E 94 70 10 10
7 171
"Ellipse69"
""
1 277 194 E E E 1 E 1 E N {0,0,0} E N {255,255,255} E E
 E E
170 0 0 0 0 0
EE E
0
1
LANG:1 0 
1
"dashclr"N "_Transparent"
"main()
{
  EP_setBackColor();
}

EP_setBackColor()
{
dyn_errClass err;
int crate;
string datapoint,datapoint1,datapoint2;

  dpGet(\"Crate.Numb:_original.._value\", crate);
  sprintf(datapoint,\"Crate%02d.Channel20.LVchStat.Recv:_online.._value\",crate);
  sprintf(datapoint1,\"Crate%02d.Channel20.LVch_Vcc.Recv:_online.._value\",crate);
  sprintf(datapoint2,\"Crate%02d.Channel20.LVch_Vdd.Recv:_online.._value\",crate);
  dpConnect(\"EP_setBackColorCB\",datapoint);
  dpConnect(\"EP_setBackColorCB\",datapoint1);
  dpConnect(\"EP_setBackColorCB\",datapoint2);

}



EP_setBackColorCB(string dpSource, int iNewValue)
{

float Vcc,Vdd;
int crate;
string datapoint,datapoint1,datapoint2;

  dpGet(\"Crate.Numb:_original.._value\", crate);
  sprintf(datapoint,\"Crate%02d.Channel20.LVchStat.Recv:_online.._value\",crate);
  sprintf(datapoint1,\"Crate%02d.Channel20.LVch_Vcc.Recv:_online.._value\",crate);
  sprintf(datapoint2,\"Crate%02d.Channel20.LVch_Vdd.Recv:_online.._value\",crate);

  dpGet(datapoint,iNewValue);
  dpGet(datapoint1,Vcc);
  dpGet(datapoint2,Vdd);
  //DebugN(\"Inewvalue\",iNewValue);
  setValue(\"\", \"backCol\", \"Blue\");
  if ((iNewValue==128||iNewValue==192)&&(Vcc<2.5&&Vdd<2.5))
  {
    //DebugN(\"Yellow\",(iNewValue==128||iNewValue==192)&&(Vcc<2.5&&Vdd<2.5));
    setValue(\"\", \"backCol\", \"Yellow\");
  }
  else if (iNewValue==64||iNewValue==0)
  {
    //DebugN(\"Red\",(iNewValue==64||iNewValue==0));
    setValue(\"\", \"backCol\", \"Red\");
  }
  else if ((iNewValue==192)&&(Vcc>=1&&Vdd>=2))
  {
    //DebugN(\"Green\",(iNewValue==192)&&(Vcc>=1&&Vdd>=2));
    setValue(\"\", \"backCol\", \"Green\");  
  }
  else 
    setValue(\"\", \"backCol\", \"Blue\");  
    
}" 0
 E 0 1 1 0 1 E U  1 E 277 194 10 10
7 172
"Ellipse70"
""
1 297 212 E E E 1 E 1 E N {0,0,0} E N {255,255,255} E E
 E E
171 0 0 0 0 0
EE E
0
1
LANG:1 0 
1
"dashclr"N "_Transparent"
"main()
{
  EP_setBackColor();
}

EP_setBackColor()
{
dyn_errClass err;
int crate;
string datapoint,datapoint1,datapoint2;

  dpGet(\"Crate.Numb:_original.._value\", crate);
  sprintf(datapoint,\"Crate%02d.Channel21.LVchStat.Recv:_online.._value\",crate);
  sprintf(datapoint1,\"Crate%02d.Channel21.LVch_Vcc.Recv:_online.._value\",crate);
  sprintf(datapoint2,\"Crate%02d.Channel21.LVch_Vdd.Recv:_online.._value\",crate);
  dpConnect(\"EP_setBackColorCB\",datapoint);
  dpConnect(\"EP_setBackColorCB\",datapoint1);
  dpConnect(\"EP_setBackColorCB\",datapoint2);

}



EP_setBackColorCB(string dpSource, int iNewValue)
{

float Vcc,Vdd;
int crate;
string datapoint,datapoint1,datapoint2;

  dpGet(\"Crate.Numb:_original.._value\", crate);
  sprintf(datapoint,\"Crate%02d.Channel21.LVchStat.Recv:_online.._value\",crate);
  sprintf(datapoint1,\"Crate%02d.Channel21.LVch_Vcc.Recv:_online.._value\",crate);
  sprintf(datapoint2,\"Crate%02d.Channel21.LVch_Vdd.Recv:_online.._value\",crate);

  dpGet(datapoint,iNewValue);
  dpGet(datapoint1,Vcc);
  dpGet(datapoint2,Vdd);
  //DebugN(\"Inewvalue\",iNewValue);
  setValue(\"\", \"backCol\", \"Blue\");
  if ((iNewValue==128||iNewValue==192)&&(Vcc<2.5&&Vdd<2.5))
  {
    //DebugN(\"Yellow\",(iNewValue==128||iNewValue==192)&&(Vcc<2.5&&Vdd<2.5));
    setValue(\"\", \"backCol\", \"Yellow\");
  }
  else if (iNewValue==64||iNewValue==0)
  {
    //DebugN(\"Red\",(iNewValue==64||iNewValue==0));
    setValue(\"\", \"backCol\", \"Red\");
  }
  else if ((iNewValue==192)&&(Vcc>=1&&Vdd>=2))
  {
    //DebugN(\"Green\",(iNewValue==192)&&(Vcc>=1&&Vdd>=2));
    setValue(\"\", \"backCol\", \"Green\");  
  }
  else 
    setValue(\"\", \"backCol\", \"Blue\");  
    
}" 0
 E 0 1 1 0 1 E U  1 E 277 151 10 10
7 173
"Ellipse71"
""
1 316 331 E E E 1 E 1 E N {0,0,0} E N {255,255,255} E E
 E E
172 0 0 0 0 0
EE E
0
1
LANG:1 0 
1
"dashclr"N "_Transparent"
"main()
{
  EP_setBackColor();
}

EP_setBackColor()
{
dyn_errClass err;
int crate;
string datapoint,datapoint1,datapoint2;

  dpGet(\"Crate.Numb:_original.._value\", crate);
  sprintf(datapoint,\"Crate%02d.Channel22.LVchStat.Recv:_online.._value\",crate);
  sprintf(datapoint1,\"Crate%02d.Channel22.LVch_Vcc.Recv:_online.._value\",crate);
  sprintf(datapoint2,\"Crate%02d.Channel22.LVch_Vdd.Recv:_online.._value\",crate);
  dpConnect(\"EP_setBackColorCB\",datapoint);
  dpConnect(\"EP_setBackColorCB\",datapoint1);
  dpConnect(\"EP_setBackColorCB\",datapoint2);

}



EP_setBackColorCB(string dpSource, int iNewValue)
{

float Vcc,Vdd;
int crate;
string datapoint,datapoint1,datapoint2;

  dpGet(\"Crate.Numb:_original.._value\", crate);
  sprintf(datapoint,\"Crate%02d.Channel22.LVchStat.Recv:_online.._value\",crate);
  sprintf(datapoint1,\"Crate%02d.Channel22.LVch_Vcc.Recv:_online.._value\",crate);
  sprintf(datapoint2,\"Crate%02d.Channel22.LVch_Vdd.Recv:_online.._value\",crate);

  dpGet(datapoint,iNewValue);
  dpGet(datapoint1,Vcc);
  dpGet(datapoint2,Vdd);
  //DebugN(\"Inewvalue\",iNewValue);
  setValue(\"\", \"backCol\", \"Blue\");
  if ((iNewValue==128||iNewValue==192)&&(Vcc<2.5&&Vdd<2.5))
  {
    //DebugN(\"Yellow\",(iNewValue==128||iNewValue==192)&&(Vcc<2.5&&Vdd<2.5));
    setValue(\"\", \"backCol\", \"Yellow\");
  }
  else if (iNewValue==64||iNewValue==0)
  {
    //DebugN(\"Red\",(iNewValue==64||iNewValue==0));
    setValue(\"\", \"backCol\", \"Red\");
  }
  else if ((iNewValue==192)&&(Vcc>=1&&Vdd>=2))
  {
    //DebugN(\"Green\",(iNewValue==192)&&(Vcc>=1&&Vdd>=2));
    setValue(\"\", \"backCol\", \"Green\");  
  }
  else 
    setValue(\"\", \"backCol\", \"Blue\");  
    
}" 0
 E 0 1 1 0 1 E U  1 E 276 110 10 10
7 174
"Ellipse72"
""
1 337 551 E E E 1 E 1 E N {0,0,0} E N {255,255,255} E E
 E E
173 0 0 0 0 0
EE E
0
1
LANG:1 0 
1
"dashclr"N "_Transparent"
"main()
{
  EP_setBackColor();
}

EP_setBackColor()
{
dyn_errClass err;
int crate;
string datapoint,datapoint1,datapoint2;

  dpGet(\"Crate.Numb:_original.._value\", crate);
  sprintf(datapoint,\"Crate%02d.Channel23.LVchStat.Recv:_online.._value\",crate);
  sprintf(datapoint1,\"Crate%02d.Channel23.LVch_Vcc.Recv:_online.._value\",crate);
  sprintf(datapoint2,\"Crate%02d.Channel23.LVch_Vdd.Recv:_online.._value\",crate);
  dpConnect(\"EP_setBackColorCB\",datapoint);
  dpConnect(\"EP_setBackColorCB\",datapoint1);
  dpConnect(\"EP_setBackColorCB\",datapoint2);

}



EP_setBackColorCB(string dpSource, int iNewValue)
{

float Vcc,Vdd;
int crate;
string datapoint,datapoint1,datapoint2;

  dpGet(\"Crate.Numb:_original.._value\", crate);
  sprintf(datapoint,\"Crate%02d.Channel23.LVchStat.Recv:_online.._value\",crate);
  sprintf(datapoint1,\"Crate%02d.Channel23.LVch_Vcc.Recv:_online.._value\",crate);
  sprintf(datapoint2,\"Crate%02d.Channel23.LVch_Vdd.Recv:_online.._value\",crate);

  dpGet(datapoint,iNewValue);
  dpGet(datapoint1,Vcc);
  dpGet(datapoint2,Vdd);
  //DebugN(\"Inewvalue\",iNewValue);
  setValue(\"\", \"backCol\", \"Blue\");
  if ((iNewValue==128||iNewValue==192)&&(Vcc<2.5&&Vdd<2.5))
  {
    //DebugN(\"Yellow\",(iNewValue==128||iNewValue==192)&&(Vcc<2.5&&Vdd<2.5));
    setValue(\"\", \"backCol\", \"Yellow\");
  }
  else if (iNewValue==64||iNewValue==0)
  {
    //DebugN(\"Red\",(iNewValue==64||iNewValue==0));
    setValue(\"\", \"backCol\", \"Red\");
  }
  else if ((iNewValue==192)&&(Vcc>=1&&Vdd>=2))
  {
    //DebugN(\"Green\",(iNewValue==192)&&(Vcc>=1&&Vdd>=2));
    setValue(\"\", \"backCol\", \"Green\");  
  }
  else 
    setValue(\"\", \"backCol\", \"Blue\");  
    
}" 0
 E 0 1 1 0 1 E U  1 E 277 70 10 10
7 175
"Ellipse73"
""
1 306 361 E E E 1 E 1 E N {0,0,0} E N {255,255,255} E E
 E E
174 0 0 0 0 0
EE E
0
1
LANG:1 0 
1
"dashclr"N "_Transparent"
"main()
{
  EP_setBackColor();
}

EP_setBackColor()
{
dyn_errClass err;
int crate;
string datapoint,datapoint1,datapoint2;

  dpGet(\"Crate.Numb:_original.._value\", crate);
  sprintf(datapoint,\"Crate%02d.Channel24.LVchStat.Recv:_online.._value\",crate);
  sprintf(datapoint1,\"Crate%02d.Channel24.LVch_Vcc.Recv:_online.._value\",crate);
  sprintf(datapoint2,\"Crate%02d.Channel24.LVch_Vdd.Recv:_online.._value\",crate);
  dpConnect(\"EP_setBackColorCB\",datapoint);
  dpConnect(\"EP_setBackColorCB\",datapoint1);
  dpConnect(\"EP_setBackColorCB\",datapoint2);

}



EP_setBackColorCB(string dpSource, int iNewValue)
{

float Vcc,Vdd;
int crate;
string datapoint,datapoint1,datapoint2;

  dpGet(\"Crate.Numb:_original.._value\", crate);
  sprintf(datapoint,\"Crate%02d.Channel24.LVchStat.Recv:_online.._value\",crate);
  sprintf(datapoint1,\"Crate%02d.Channel24.LVch_Vcc.Recv:_online.._value\",crate);
  sprintf(datapoint2,\"Crate%02d.Channel24.LVch_Vdd.Recv:_online.._value\",crate);

  dpGet(datapoint,iNewValue);
  dpGet(datapoint1,Vcc);
  dpGet(datapoint2,Vdd);
  //DebugN(\"Inewvalue\",iNewValue);
  setValue(\"\", \"backCol\", \"Blue\");
  if ((iNewValue==128||iNewValue==192)&&(Vcc<2.5&&Vdd<2.5))
  {
    //DebugN(\"Yellow\",(iNewValue==128||iNewValue==192)&&(Vcc<2.5&&Vdd<2.5));
    setValue(\"\", \"backCol\", \"Yellow\");
  }
  else if (iNewValue==64||iNewValue==0)
  {
    //DebugN(\"Red\",(iNewValue==64||iNewValue==0));
    setValue(\"\", \"backCol\", \"Red\");
  }
  else if ((iNewValue==192)&&(Vcc>=1&&Vdd>=2))
  {
    //DebugN(\"Green\",(iNewValue==192)&&(Vcc>=1&&Vdd>=2));
    setValue(\"\", \"backCol\", \"Green\");  
  }
  else 
    setValue(\"\", \"backCol\", \"Blue\");  
    
}" 0
 E 0 1 1 0 1 E U  1 E 306 361 10 10
7 176
"Ellipse74"
""
1 326 380 E E E 1 E 1 E N {0,0,0} E N {255,255,255} E E
 E E
175 0 0 0 0 0
EE E
0
1
LANG:1 0 
1
"dashclr"N "_Transparent"
"main()
{
  EP_setBackColor();
}

EP_setBackColor()
{
dyn_errClass err;
int crate;
string datapoint,datapoint1,datapoint2;

  dpGet(\"Crate.Numb:_original.._value\", crate);
  sprintf(datapoint,\"Crate%02d.Channel25.LVchStat.Recv:_online.._value\",crate);
  sprintf(datapoint1,\"Crate%02d.Channel25.LVch_Vcc.Recv:_online.._value\",crate);
  sprintf(datapoint2,\"Crate%02d.Channel25.LVch_Vdd.Recv:_online.._value\",crate);
  dpConnect(\"EP_setBackColorCB\",datapoint);
  dpConnect(\"EP_setBackColorCB\",datapoint1);
  dpConnect(\"EP_setBackColorCB\",datapoint2);

}



EP_setBackColorCB(string dpSource, int iNewValue)
{

float Vcc,Vdd;
int crate;
string datapoint,datapoint1,datapoint2;

  dpGet(\"Crate.Numb:_original.._value\", crate);
  sprintf(datapoint,\"Crate%02d.Channel25.LVchStat.Recv:_online.._value\",crate);
  sprintf(datapoint1,\"Crate%02d.Channel25.LVch_Vcc.Recv:_online.._value\",crate);
  sprintf(datapoint2,\"Crate%02d.Channel25.LVch_Vdd.Recv:_online.._value\",crate);

  dpGet(datapoint,iNewValue);
  dpGet(datapoint1,Vcc);
  dpGet(datapoint2,Vdd);
  //DebugN(\"Inewvalue\",iNewValue);
  setValue(\"\", \"backCol\", \"Blue\");
  if ((iNewValue==128||iNewValue==192)&&(Vcc<2.5&&Vdd<2.5))
  {
    //DebugN(\"Yellow\",(iNewValue==128||iNewValue==192)&&(Vcc<2.5&&Vdd<2.5));
    setValue(\"\", \"backCol\", \"Yellow\");
  }
  else if (iNewValue==64||iNewValue==0)
  {
    //DebugN(\"Red\",(iNewValue==64||iNewValue==0));
    setValue(\"\", \"backCol\", \"Red\");
  }
  else if ((iNewValue==192)&&(Vcc>=1&&Vdd>=2))
  {
    //DebugN(\"Green\",(iNewValue==192)&&(Vcc>=1&&Vdd>=2));
    setValue(\"\", \"backCol\", \"Green\");  
  }
  else 
    setValue(\"\", \"backCol\", \"Blue\");  
    
}" 0
 E 0 1 1 0 1 E U  1 E 306 319 10 10
7 177
"Ellipse75"
""
1 345 495 E E E 1 E 1 E N {0,0,0} E N {255,255,255} E E
 E E
176 0 0 0 0 0
EE E
0
1
LANG:1 0 
1
"dashclr"N "_Transparent"
"main()
{
  EP_setBackColor();
}

EP_setBackColor()
{
dyn_errClass err;
int crate;
string datapoint,datapoint1,datapoint2;

  dpGet(\"Crate.Numb:_original.._value\", crate);
  sprintf(datapoint,\"Crate%02d.Channel26.LVchStat.Recv:_online.._value\",crate);
  sprintf(datapoint1,\"Crate%02d.Channel26.LVch_Vcc.Recv:_online.._value\",crate);
  sprintf(datapoint2,\"Crate%02d.Channel26.LVch_Vdd.Recv:_online.._value\",crate);
  dpConnect(\"EP_setBackColorCB\",datapoint);
  dpConnect(\"EP_setBackColorCB\",datapoint1);
  dpConnect(\"EP_setBackColorCB\",datapoint2);

}



EP_setBackColorCB(string dpSource, int iNewValue)
{

float Vcc,Vdd;
int crate;
string datapoint,datapoint1,datapoint2;

  dpGet(\"Crate.Numb:_original.._value\", crate);
  sprintf(datapoint,\"Crate%02d.Channel26.LVchStat.Recv:_online.._value\",crate);
  sprintf(datapoint1,\"Crate%02d.Channel26.LVch_Vcc.Recv:_online.._value\",crate);
  sprintf(datapoint2,\"Crate%02d.Channel26.LVch_Vdd.Recv:_online.._value\",crate);

  dpGet(datapoint,iNewValue);
  dpGet(datapoint1,Vcc);
  dpGet(datapoint2,Vdd);
  //DebugN(\"Inewvalue\",iNewValue);
  setValue(\"\", \"backCol\", \"Blue\");
  if ((iNewValue==128||iNewValue==192)&&(Vcc<2.5&&Vdd<2.5))
  {
    //DebugN(\"Yellow\",(iNewValue==128||iNewValue==192)&&(Vcc<2.5&&Vdd<2.5));
    setValue(\"\", \"backCol\", \"Yellow\");
  }
  else if (iNewValue==64||iNewValue==0)
  {
    //DebugN(\"Red\",(iNewValue==64||iNewValue==0));
    setValue(\"\", \"backCol\", \"Red\");
  }
  else if ((iNewValue==192)&&(Vcc>=1&&Vdd>=2))
  {
    //DebugN(\"Green\",(iNewValue==192)&&(Vcc>=1&&Vdd>=2));
    setValue(\"\", \"backCol\", \"Green\");  
  }
  else 
    setValue(\"\", \"backCol\", \"Blue\");  
    
}" 0
 E 0 1 1 0 1 E U  1 E 305 274 10 10
7 178
"Ellipse76"
""
1 366 715 E E E 1 E 1 E N {0,0,0} E N {255,255,255} E E
 E E
177 0 0 0 0 0
EE E
0
1
LANG:1 0 
1
"dashclr"N "_Transparent"
"main()
{
  EP_setBackColor();
}

EP_setBackColor()
{
dyn_errClass err;
int crate;
string datapoint,datapoint1,datapoint2;

  dpGet(\"Crate.Numb:_original.._value\", crate);
  sprintf(datapoint,\"Crate%02d.Channel27.LVchStat.Recv:_online.._value\",crate);
  sprintf(datapoint1,\"Crate%02d.Channel27.LVch_Vcc.Recv:_online.._value\",crate);
  sprintf(datapoint2,\"Crate%02d.Channel27.LVch_Vdd.Recv:_online.._value\",crate);
  dpConnect(\"EP_setBackColorCB\",datapoint);
  dpConnect(\"EP_setBackColorCB\",datapoint1);
  dpConnect(\"EP_setBackColorCB\",datapoint2);

}



EP_setBackColorCB(string dpSource, int iNewValue)
{

float Vcc,Vdd;
int crate;
string datapoint,datapoint1,datapoint2;

  dpGet(\"Crate.Numb:_original.._value\", crate);
  sprintf(datapoint,\"Crate%02d.Channel27.LVchStat.Recv:_online.._value\",crate);
  sprintf(datapoint1,\"Crate%02d.Channel27.LVch_Vcc.Recv:_online.._value\",crate);
  sprintf(datapoint2,\"Crate%02d.Channel27.LVch_Vdd.Recv:_online.._value\",crate);

  dpGet(datapoint,iNewValue);
  dpGet(datapoint1,Vcc);
  dpGet(datapoint2,Vdd);
  //DebugN(\"Inewvalue\",iNewValue);
  setValue(\"\", \"backCol\", \"Blue\");
  if ((iNewValue==128||iNewValue==192)&&(Vcc<2.5&&Vdd<2.5))
  {
    //DebugN(\"Yellow\",(iNewValue==128||iNewValue==192)&&(Vcc<2.5&&Vdd<2.5));
    setValue(\"\", \"backCol\", \"Yellow\");
  }
  else if (iNewValue==64||iNewValue==0)
  {
    //DebugN(\"Red\",(iNewValue==64||iNewValue==0));
    setValue(\"\", \"backCol\", \"Red\");
  }
  else if ((iNewValue==192)&&(Vcc>=1&&Vdd>=2))
  {
    //DebugN(\"Green\",(iNewValue==192)&&(Vcc>=1&&Vdd>=2));
    setValue(\"\", \"backCol\", \"Green\");  
  }
  else 
    setValue(\"\", \"backCol\", \"Blue\");  
    
}" 0
 E 0 1 1 0 1 E U  1 E 306 234 10 10
7 179
"Ellipse77"
""
1 367 194 E E E 1 E 1 E N {0,0,0} E N {255,255,255} E E
 E E
178 0 0 0 0 0
EE E
0
1
LANG:1 0 
1
"dashclr"N "_Transparent"
"main()
{
  EP_setBackColor();
}

EP_setBackColor()
{
dyn_errClass err;
int crate;
string datapoint,datapoint1,datapoint2;

  dpGet(\"Crate.Numb:_original.._value\", crate);
  sprintf(datapoint,\"Crate%02d.Channel28.LVchStat.Recv:_online.._value\",crate);
  sprintf(datapoint1,\"Crate%02d.Channel28.LVch_Vcc.Recv:_online.._value\",crate);
  sprintf(datapoint2,\"Crate%02d.Channel28.LVch_Vdd.Recv:_online.._value\",crate);
  dpConnect(\"EP_setBackColorCB\",datapoint);
  dpConnect(\"EP_setBackColorCB\",datapoint1);
  dpConnect(\"EP_setBackColorCB\",datapoint2);

}



EP_setBackColorCB(string dpSource, int iNewValue)
{

float Vcc,Vdd;
int crate;
string datapoint,datapoint1,datapoint2;

  dpGet(\"Crate.Numb:_original.._value\", crate);
  sprintf(datapoint,\"Crate%02d.Channel28.LVchStat.Recv:_online.._value\",crate);
  sprintf(datapoint1,\"Crate%02d.Channel28.LVch_Vcc.Recv:_online.._value\",crate);
  sprintf(datapoint2,\"Crate%02d.Channel28.LVch_Vdd.Recv:_online.._value\",crate);

  dpGet(datapoint,iNewValue);
  dpGet(datapoint1,Vcc);
  dpGet(datapoint2,Vdd);
  //DebugN(\"Inewvalue\",iNewValue);
  setValue(\"\", \"backCol\", \"Blue\");
  if ((iNewValue==128||iNewValue==192)&&(Vcc<2.5&&Vdd<2.5))
  {
    //DebugN(\"Yellow\",(iNewValue==128||iNewValue==192)&&(Vcc<2.5&&Vdd<2.5));
    setValue(\"\", \"backCol\", \"Yellow\");
  }
  else if (iNewValue==64||iNewValue==0)
  {
    //DebugN(\"Red\",(iNewValue==64||iNewValue==0));
    setValue(\"\", \"backCol\", \"Red\");
  }
  else if ((iNewValue==192)&&(Vcc>=1&&Vdd>=2))
  {
    //DebugN(\"Green\",(iNewValue==192)&&(Vcc>=1&&Vdd>=2));
    setValue(\"\", \"backCol\", \"Green\");  
  }
  else 
    setValue(\"\", \"backCol\", \"Blue\");  
    
}" 0
 E 0 1 1 0 1 E U  1 E 367 194 10 10
7 180
"Ellipse78"
""
1 387 212 E E E 1 E 1 E N {0,0,0} E N {255,255,255} E E
 E E
179 0 0 0 0 0
EE E
0
1
LANG:1 0 
1
"dashclr"N "_Transparent"
"main()
{
  EP_setBackColor();
}

EP_setBackColor()
{
dyn_errClass err;
int crate;
string datapoint,datapoint1,datapoint2;

  dpGet(\"Crate.Numb:_original.._value\", crate);
  sprintf(datapoint,\"Crate%02d.Channel29.LVchStat.Recv:_online.._value\",crate);
  sprintf(datapoint1,\"Crate%02d.Channel29.LVch_Vcc.Recv:_online.._value\",crate);
  sprintf(datapoint2,\"Crate%02d.Channel29.LVch_Vdd.Recv:_online.._value\",crate);
  dpConnect(\"EP_setBackColorCB\",datapoint);
  dpConnect(\"EP_setBackColorCB\",datapoint1);
  dpConnect(\"EP_setBackColorCB\",datapoint2);

}



EP_setBackColorCB(string dpSource, int iNewValue)
{

float Vcc,Vdd;
int crate;
string datapoint,datapoint1,datapoint2;

  dpGet(\"Crate.Numb:_original.._value\", crate);
  sprintf(datapoint,\"Crate%02d.Channel29.LVchStat.Recv:_online.._value\",crate);
  sprintf(datapoint1,\"Crate%02d.Channel29.LVch_Vcc.Recv:_online.._value\",crate);
  sprintf(datapoint2,\"Crate%02d.Channel29.LVch_Vdd.Recv:_online.._value\",crate);

  dpGet(datapoint,iNewValue);
  dpGet(datapoint1,Vcc);
  dpGet(datapoint2,Vdd);
  //DebugN(\"Inewvalue\",iNewValue);
  setValue(\"\", \"backCol\", \"Blue\");
  if ((iNewValue==128||iNewValue==192)&&(Vcc<2.5&&Vdd<2.5))
  {
    //DebugN(\"Yellow\",(iNewValue==128||iNewValue==192)&&(Vcc<2.5&&Vdd<2.5));
    setValue(\"\", \"backCol\", \"Yellow\");
  }
  else if (iNewValue==64||iNewValue==0)
  {
    //DebugN(\"Red\",(iNewValue==64||iNewValue==0));
    setValue(\"\", \"backCol\", \"Red\");
  }
  else if ((iNewValue==192)&&(Vcc>=1&&Vdd>=2))
  {
    //DebugN(\"Green\",(iNewValue==192)&&(Vcc>=1&&Vdd>=2));
    setValue(\"\", \"backCol\", \"Green\");  
  }
  else 
    setValue(\"\", \"backCol\", \"Blue\");  
    
}" 0
 E 0 1 1 0 1 E U  1 E 367 151 10 10
7 181
"Ellipse79"
""
1 406 331 E E E 1 E 1 E N {0,0,0} E N {255,255,255} E E
 E E
180 0 0 0 0 0
EE E
0
1
LANG:1 0 
1
"dashclr"N "_Transparent"
"main()
{
  EP_setBackColor();
}

EP_setBackColor()
{
dyn_errClass err;
int crate;
string datapoint,datapoint1,datapoint2;

  dpGet(\"Crate.Numb:_original.._value\", crate);
  sprintf(datapoint,\"Crate%02d.Channel30.LVchStat.Recv:_online.._value\",crate);
  sprintf(datapoint1,\"Crate%02d.Channel30.LVch_Vcc.Recv:_online.._value\",crate);
  sprintf(datapoint2,\"Crate%02d.Channel30.LVch_Vdd.Recv:_online.._value\",crate);
  dpConnect(\"EP_setBackColorCB\",datapoint);
  dpConnect(\"EP_setBackColorCB\",datapoint1);
  dpConnect(\"EP_setBackColorCB\",datapoint2);

}



EP_setBackColorCB(string dpSource, int iNewValue)
{

float Vcc,Vdd;
int crate;
string datapoint,datapoint1,datapoint2;

  dpGet(\"Crate.Numb:_original.._value\", crate);
  sprintf(datapoint,\"Crate%02d.Channel30.LVchStat.Recv:_online.._value\",crate);
  sprintf(datapoint1,\"Crate%02d.Channel30.LVch_Vcc.Recv:_online.._value\",crate);
  sprintf(datapoint2,\"Crate%02d.Channel30.LVch_Vdd.Recv:_online.._value\",crate);

  dpGet(datapoint,iNewValue);
  dpGet(datapoint1,Vcc);
  dpGet(datapoint2,Vdd);
  //DebugN(\"Inewvalue\",iNewValue);
  setValue(\"\", \"backCol\", \"Blue\");
  if ((iNewValue==128||iNewValue==192)&&(Vcc<2.5&&Vdd<2.5))
  {
    //DebugN(\"Yellow\",(iNewValue==128||iNewValue==192)&&(Vcc<2.5&&Vdd<2.5));
    setValue(\"\", \"backCol\", \"Yellow\");
  }
  else if (iNewValue==64||iNewValue==0)
  {
    //DebugN(\"Red\",(iNewValue==64||iNewValue==0));
    setValue(\"\", \"backCol\", \"Red\");
  }
  else if ((iNewValue==192)&&(Vcc>=1&&Vdd>=2))
  {
    //DebugN(\"Green\",(iNewValue==192)&&(Vcc>=1&&Vdd>=2));
    setValue(\"\", \"backCol\", \"Green\");  
  }
  else 
    setValue(\"\", \"backCol\", \"Blue\");  
    
}" 0
 E 0 1 1 0 1 E U  1 E 366 110 10 10
7 182
"Ellipse80"
""
1 427 551 E E E 1 E 1 E N {0,0,0} E N {255,255,255} E E
 E E
181 0 0 0 0 0
EE E
0
1
LANG:1 0 
1
"dashclr"N "_Transparent"
"main()
{
  EP_setBackColor();
}

EP_setBackColor()
{
dyn_errClass err;
int crate;
string datapoint,datapoint1,datapoint2;

  dpGet(\"Crate.Numb:_original.._value\", crate);
  sprintf(datapoint,\"Crate%02d.Channel31.LVchStat.Recv:_online.._value\",crate);
  sprintf(datapoint1,\"Crate%02d.Channel31.LVch_Vcc.Recv:_online.._value\",crate);
  sprintf(datapoint2,\"Crate%02d.Channel31.LVch_Vdd.Recv:_online.._value\",crate);
  dpConnect(\"EP_setBackColorCB\",datapoint);
  dpConnect(\"EP_setBackColorCB\",datapoint1);
  dpConnect(\"EP_setBackColorCB\",datapoint2);

}



EP_setBackColorCB(string dpSource, int iNewValue)
{

float Vcc,Vdd;
int crate;
string datapoint,datapoint1,datapoint2;

  dpGet(\"Crate.Numb:_original.._value\", crate);
  sprintf(datapoint,\"Crate%02d.Channel31.LVchStat.Recv:_online.._value\",crate);
  sprintf(datapoint1,\"Crate%02d.Channel31.LVch_Vcc.Recv:_online.._value\",crate);
  sprintf(datapoint2,\"Crate%02d.Channel31.LVch_Vdd.Recv:_online.._value\",crate);

  dpGet(datapoint,iNewValue);
  dpGet(datapoint1,Vcc);
  dpGet(datapoint2,Vdd);
  //DebugN(\"Inewvalue\",iNewValue);
  setValue(\"\", \"backCol\", \"Blue\");
  if ((iNewValue==128||iNewValue==192)&&(Vcc<2.5&&Vdd<2.5))
  {
    //DebugN(\"Yellow\",(iNewValue==128||iNewValue==192)&&(Vcc<2.5&&Vdd<2.5));
    setValue(\"\", \"backCol\", \"Yellow\");
  }
  else if (iNewValue==64||iNewValue==0)
  {
    //DebugN(\"Red\",(iNewValue==64||iNewValue==0));
    setValue(\"\", \"backCol\", \"Red\");
  }
  else if ((iNewValue==192)&&(Vcc>=1&&Vdd>=2))
  {
    //DebugN(\"Green\",(iNewValue==192)&&(Vcc>=1&&Vdd>=2));
    setValue(\"\", \"backCol\", \"Green\");  
  }
  else 
    setValue(\"\", \"backCol\", \"Blue\");  
    
}" 0
 E 0 1 1 0 1 E U  1 E 367 70 10 10
7 183
"Ellipse81"
""
1 396 361 E E E 1 E 1 E N {0,0,0} E N {255,255,255} E E
 E E
182 0 0 0 0 0
EE E
0
1
LANG:1 0 
1
"dashclr"N "_Transparent"
"main()
{
  EP_setBackColor();
}

EP_setBackColor()
{
dyn_errClass err;
int crate;
string datapoint,datapoint1,datapoint2;

  dpGet(\"Crate.Numb:_original.._value\", crate);
  sprintf(datapoint,\"Crate%02d.Channel32.LVchStat.Recv:_online.._value\",crate);
  sprintf(datapoint1,\"Crate%02d.Channel32.LVch_Vcc.Recv:_online.._value\",crate);
  sprintf(datapoint2,\"Crate%02d.Channel32.LVch_Vdd.Recv:_online.._value\",crate);
  dpConnect(\"EP_setBackColorCB\",datapoint);
  dpConnect(\"EP_setBackColorCB\",datapoint1);
  dpConnect(\"EP_setBackColorCB\",datapoint2);

}



EP_setBackColorCB(string dpSource, int iNewValue)
{

float Vcc,Vdd;
int crate;
string datapoint,datapoint1,datapoint2;

  dpGet(\"Crate.Numb:_original.._value\", crate);
  sprintf(datapoint,\"Crate%02d.Channel32.LVchStat.Recv:_online.._value\",crate);
  sprintf(datapoint1,\"Crate%02d.Channel32.LVch_Vcc.Recv:_online.._value\",crate);
  sprintf(datapoint2,\"Crate%02d.Channel32.LVch_Vdd.Recv:_online.._value\",crate);

  dpGet(datapoint,iNewValue);
  dpGet(datapoint1,Vcc);
  dpGet(datapoint2,Vdd);
  //DebugN(\"Inewvalue\",iNewValue);
  setValue(\"\", \"backCol\", \"Blue\");
  if ((iNewValue==128||iNewValue==192)&&(Vcc<2.5&&Vdd<2.5))
  {
    //DebugN(\"Yellow\",(iNewValue==128||iNewValue==192)&&(Vcc<2.5&&Vdd<2.5));
    setValue(\"\", \"backCol\", \"Yellow\");
  }
  else if (iNewValue==64||iNewValue==0)
  {
    //DebugN(\"Red\",(iNewValue==64||iNewValue==0));
    setValue(\"\", \"backCol\", \"Red\");
  }
  else if ((iNewValue==192)&&(Vcc>=1&&Vdd>=2))
  {
    //DebugN(\"Green\",(iNewValue==192)&&(Vcc>=1&&Vdd>=2));
    setValue(\"\", \"backCol\", \"Green\");  
  }
  else 
    setValue(\"\", \"backCol\", \"Blue\");  
    
}" 0
 E 0 1 1 0 1 E U  1 E 396 361 10 10
7 184
"Ellipse82"
""
1 416 380 E E E 1 E 1 E N {0,0,0} E N {255,255,255} E E
 E E
183 0 0 0 0 0
EE E
0
1
LANG:1 0 
1
"dashclr"N "_Transparent"
"main()
{
  EP_setBackColor();
}

EP_setBackColor()
{
dyn_errClass err;
int crate;
string datapoint,datapoint1,datapoint2;

  dpGet(\"Crate.Numb:_original.._value\", crate);
  sprintf(datapoint,\"Crate%02d.Channel33.LVchStat.Recv:_online.._value\",crate);
  sprintf(datapoint1,\"Crate%02d.Channel33.LVch_Vcc.Recv:_online.._value\",crate);
  sprintf(datapoint2,\"Crate%02d.Channel33.LVch_Vdd.Recv:_online.._value\",crate);
  dpConnect(\"EP_setBackColorCB\",datapoint);
  dpConnect(\"EP_setBackColorCB\",datapoint1);
  dpConnect(\"EP_setBackColorCB\",datapoint2);

}



EP_setBackColorCB(string dpSource, int iNewValue)
{

float Vcc,Vdd;
int crate;
string datapoint,datapoint1,datapoint2;

  dpGet(\"Crate.Numb:_original.._value\", crate);
  sprintf(datapoint,\"Crate%02d.Channel33.LVchStat.Recv:_online.._value\",crate);
  sprintf(datapoint1,\"Crate%02d.Channel33.LVch_Vcc.Recv:_online.._value\",crate);
  sprintf(datapoint2,\"Crate%02d.Channel33.LVch_Vdd.Recv:_online.._value\",crate);

  dpGet(datapoint,iNewValue);
  dpGet(datapoint1,Vcc);
  dpGet(datapoint2,Vdd);
  //DebugN(\"Inewvalue\",iNewValue);
  setValue(\"\", \"backCol\", \"Blue\");
  if ((iNewValue==128||iNewValue==192)&&(Vcc<2.5&&Vdd<2.5))
  {
    //DebugN(\"Yellow\",(iNewValue==128||iNewValue==192)&&(Vcc<2.5&&Vdd<2.5));
    setValue(\"\", \"backCol\", \"Yellow\");
  }
  else if (iNewValue==64||iNewValue==0)
  {
    //DebugN(\"Red\",(iNewValue==64||iNewValue==0));
    setValue(\"\", \"backCol\", \"Red\");
  }
  else if ((iNewValue==192)&&(Vcc>=1&&Vdd>=2))
  {
    //DebugN(\"Green\",(iNewValue==192)&&(Vcc>=1&&Vdd>=2));
    setValue(\"\", \"backCol\", \"Green\");  
  }
  else 
    setValue(\"\", \"backCol\", \"Blue\");  
    
}" 0
 E 0 1 1 0 1 E U  1 E 396 319 10 10
7 185
"Ellipse83"
""
1 435 495 E E E 1 E 1 E N {0,0,0} E N {255,255,255} E E
 E E
184 0 0 0 0 0
EE E
0
1
LANG:1 0 
1
"dashclr"N "_Transparent"
"main()
{
  EP_setBackColor();
}

EP_setBackColor()
{
dyn_errClass err;
int crate;
string datapoint,datapoint1,datapoint2;

  dpGet(\"Crate.Numb:_original.._value\", crate);
  sprintf(datapoint,\"Crate%02d.Channel34.LVchStat.Recv:_online.._value\",crate);
  sprintf(datapoint1,\"Crate%02d.Channel34.LVch_Vcc.Recv:_online.._value\",crate);
  sprintf(datapoint2,\"Crate%02d.Channel34.LVch_Vdd.Recv:_online.._value\",crate);
  dpConnect(\"EP_setBackColorCB\",datapoint);
  dpConnect(\"EP_setBackColorCB\",datapoint1);
  dpConnect(\"EP_setBackColorCB\",datapoint2);

}



EP_setBackColorCB(string dpSource, int iNewValue)
{

float Vcc,Vdd;
int crate;
string datapoint,datapoint1,datapoint2;

  dpGet(\"Crate.Numb:_original.._value\", crate);
  sprintf(datapoint,\"Crate%02d.Channel34.LVchStat.Recv:_online.._value\",crate);
  sprintf(datapoint1,\"Crate%02d.Channel34.LVch_Vcc.Recv:_online.._value\",crate);
  sprintf(datapoint2,\"Crate%02d.Channel34.LVch_Vdd.Recv:_online.._value\",crate);

  dpGet(datapoint,iNewValue);
  dpGet(datapoint1,Vcc);
  dpGet(datapoint2,Vdd);
  //DebugN(\"Inewvalue\",iNewValue);
  setValue(\"\", \"backCol\", \"Blue\");
  if ((iNewValue==128||iNewValue==192)&&(Vcc<2.5&&Vdd<2.5))
  {
    //DebugN(\"Yellow\",(iNewValue==128||iNewValue==192)&&(Vcc<2.5&&Vdd<2.5));
    setValue(\"\", \"backCol\", \"Yellow\");
  }
  else if (iNewValue==64||iNewValue==0)
  {
    //DebugN(\"Red\",(iNewValue==64||iNewValue==0));
    setValue(\"\", \"backCol\", \"Red\");
  }
  else if ((iNewValue==192)&&(Vcc>=1&&Vdd>=2))
  {
    //DebugN(\"Green\",(iNewValue==192)&&(Vcc>=1&&Vdd>=2));
    setValue(\"\", \"backCol\", \"Green\");  
  }
  else 
    setValue(\"\", \"backCol\", \"Blue\");  
    
}" 0
 E 0 1 1 0 1 E U  1 E 395 274 10 10
7 186
"Ellipse84"
""
1 456 715 E E E 1 E 1 E N {0,0,0} E N {255,255,255} E E
 E E
185 0 0 0 0 0
EE E
0
1
LANG:1 0 
1
"dashclr"N "_Transparent"
"main()
{
  EP_setBackColor();
}

EP_setBackColor()
{
dyn_errClass err;
int crate;
string datapoint,datapoint1,datapoint2;

  dpGet(\"Crate.Numb:_original.._value\", crate);
  sprintf(datapoint,\"Crate%02d.Channel35.LVchStat.Recv:_online.._value\",crate);
  sprintf(datapoint1,\"Crate%02d.Channel35.LVch_Vcc.Recv:_online.._value\",crate);
  sprintf(datapoint2,\"Crate%02d.Channel35.LVch_Vdd.Recv:_online.._value\",crate);
  dpConnect(\"EP_setBackColorCB\",datapoint);
  dpConnect(\"EP_setBackColorCB\",datapoint1);
  dpConnect(\"EP_setBackColorCB\",datapoint2);

}



EP_setBackColorCB(string dpSource, int iNewValue)
{

float Vcc,Vdd;
int crate;
string datapoint,datapoint1,datapoint2;

  dpGet(\"Crate.Numb:_original.._value\", crate);
  sprintf(datapoint,\"Crate%02d.Channel35.LVchStat.Recv:_online.._value\",crate);
  sprintf(datapoint1,\"Crate%02d.Channel35.LVch_Vcc.Recv:_online.._value\",crate);
  sprintf(datapoint2,\"Crate%02d.Channel35.LVch_Vdd.Recv:_online.._value\",crate);

  dpGet(datapoint,iNewValue);
  dpGet(datapoint1,Vcc);
  dpGet(datapoint2,Vdd);
  //DebugN(\"Inewvalue\",iNewValue);
  setValue(\"\", \"backCol\", \"Blue\");
  if ((iNewValue==128||iNewValue==192)&&(Vcc<2.5&&Vdd<2.5))
  {
    //DebugN(\"Yellow\",(iNewValue==128||iNewValue==192)&&(Vcc<2.5&&Vdd<2.5));
    setValue(\"\", \"backCol\", \"Yellow\");
  }
  else if (iNewValue==64||iNewValue==0)
  {
    //DebugN(\"Red\",(iNewValue==64||iNewValue==0));
    setValue(\"\", \"backCol\", \"Red\");
  }
  else if ((iNewValue==192)&&(Vcc>=1&&Vdd>=2))
  {
    //DebugN(\"Green\",(iNewValue==192)&&(Vcc>=1&&Vdd>=2));
    setValue(\"\", \"backCol\", \"Green\");  
  }
  else 
    setValue(\"\", \"backCol\", \"Blue\");  
    
}" 0
 E 0 1 1 0 1 E U  1 E 396 234 10 10
7 159
"Ellipse57"
""
1 125 361 E E E 1 E 1 E N {0,0,0} E N {255,255,255} E E
 E E
158 0 0 0 0 0
EE E
0
1
LANG:1 0 
1
"dashclr"N "_Transparent"
"main()
{
  EP_setBackColor();
}

EP_setBackColor()
{
dyn_errClass err;
int crate;
string datapoint,datapoint1,datapoint2;

  dpGet(\"Crate.Numb:_original.._value\", crate);
  sprintf(datapoint,\"Crate%02d.Channel08.LVchStat.Recv:_online.._value\",crate);
  sprintf(datapoint1,\"Crate%02d.Channel08.LVch_Vcc.Recv:_online.._value\",crate);
  sprintf(datapoint2,\"Crate%02d.Channel08.LVch_Vdd.Recv:_online.._value\",crate);
  dpConnect(\"EP_setBackColorCB\",datapoint);
  dpConnect(\"EP_setBackColorCB\",datapoint1);
  dpConnect(\"EP_setBackColorCB\",datapoint2);

}



EP_setBackColorCB(string dpSource, int iNewValue)
{

float Vcc,Vdd;
int crate;
string datapoint,datapoint1,datapoint2;

  dpGet(\"Crate.Numb:_original.._value\", crate);
  sprintf(datapoint,\"Crate%02d.Channel08.LVchStat.Recv:_online.._value\",crate);
  sprintf(datapoint1,\"Crate%02d.Channel08.LVch_Vcc.Recv:_online.._value\",crate);
  sprintf(datapoint2,\"Crate%02d.Channel08.LVch_Vdd.Recv:_online.._value\",crate);

  dpGet(datapoint,iNewValue);
  dpGet(datapoint1,Vcc);
  dpGet(datapoint2,Vdd);
  //DebugN(\"Inewvalue\",iNewValue);
  setValue(\"\", \"backCol\", \"Blue\");
  if ((iNewValue==128||iNewValue==192)&&(Vcc<2.5&&Vdd<2.5))
  {
    //DebugN(\"Yellow\",(iNewValue==128||iNewValue==192)&&(Vcc<2.5&&Vdd<2.5));
    setValue(\"\", \"backCol\", \"Yellow\");
  }
  else if (iNewValue==64||iNewValue==0)
  {
    //DebugN(\"Red\",(iNewValue==64||iNewValue==0));
    setValue(\"\", \"backCol\", \"Red\");
  }
  else if ((iNewValue==192)&&(Vcc>=1&&Vdd>=2))
  {
    //DebugN(\"Green\",(iNewValue==192)&&(Vcc>=1&&Vdd>=2));
    setValue(\"\", \"backCol\", \"Green\");  
  }
  else 
    setValue(\"\", \"backCol\", \"Blue\");  
    
}" 0
 E 0 1 1 0 1 E U  1 E 125 361 10 10
7 160
"Ellipse58"
""
1 145 380 E E E 1 E 1 E N {0,0,0} E N {255,255,255} E E
 E E
159 0 0 0 0 0
EE E
0
1
LANG:1 0 
1
"dashclr"N "_Transparent"
"main()
{
  EP_setBackColor();
}

EP_setBackColor()
{
dyn_errClass err;
int crate;
string datapoint,datapoint1,datapoint2;

  dpGet(\"Crate.Numb:_original.._value\", crate);
  sprintf(datapoint,\"Crate%02d.Channel09.LVchStat.Recv:_online.._value\",crate);
  sprintf(datapoint1,\"Crate%02d.Channel09.LVch_Vcc.Recv:_online.._value\",crate);
  sprintf(datapoint2,\"Crate%02d.Channel09.LVch_Vdd.Recv:_online.._value\",crate);
  dpConnect(\"EP_setBackColorCB\",datapoint);
  dpConnect(\"EP_setBackColorCB\",datapoint1);
  dpConnect(\"EP_setBackColorCB\",datapoint2);

}



EP_setBackColorCB(string dpSource, int iNewValue)
{

float Vcc,Vdd;
int crate;
string datapoint,datapoint1,datapoint2;

  dpGet(\"Crate.Numb:_original.._value\", crate);
  sprintf(datapoint,\"Crate%02d.Channel09.LVchStat.Recv:_online.._value\",crate);
  sprintf(datapoint1,\"Crate%02d.Channel09.LVch_Vcc.Recv:_online.._value\",crate);
  sprintf(datapoint2,\"Crate%02d.Channel09.LVch_Vdd.Recv:_online.._value\",crate);

  dpGet(datapoint,iNewValue);
  dpGet(datapoint1,Vcc);
  dpGet(datapoint2,Vdd);
  //DebugN(\"Inewvalue\",iNewValue);
  setValue(\"\", \"backCol\", \"Blue\");
  if ((iNewValue==128||iNewValue==192)&&(Vcc<2.5&&Vdd<2.5))
  {
    //DebugN(\"Yellow\",(iNewValue==128||iNewValue==192)&&(Vcc<2.5&&Vdd<2.5));
    setValue(\"\", \"backCol\", \"Yellow\");
  }
  else if (iNewValue==64||iNewValue==0)
  {
    //DebugN(\"Red\",(iNewValue==64||iNewValue==0));
    setValue(\"\", \"backCol\", \"Red\");
  }
  else if ((iNewValue==192)&&(Vcc>=1&&Vdd>=2))
  {
    //DebugN(\"Green\",(iNewValue==192)&&(Vcc>=1&&Vdd>=2));
    setValue(\"\", \"backCol\", \"Green\");  
  }
  else 
    setValue(\"\", \"backCol\", \"Blue\");  
    
}" 0
 E 0 1 1 0 1 E U  1 E 125 319 10 10
7 161
"Ellipse59"
""
1 165 495 E E E 1 E 1 E N {0,0,0} E N {255,255,255} E E
 E E
160 0 0 0 0 0
EE E
0
1
LANG:1 0 
1
"dashclr"N "_Transparent"
"main()
{
  EP_setBackColor();
}

EP_setBackColor()
{
dyn_errClass err;
int crate;
string datapoint,datapoint1,datapoint2;

  dpGet(\"Crate.Numb:_original.._value\", crate);
  sprintf(datapoint,\"Crate%02d.Channel10.LVchStat.Recv:_online.._value\",crate);
  sprintf(datapoint1,\"Crate%02d.Channel10.LVch_Vcc.Recv:_online.._value\",crate);
  sprintf(datapoint2,\"Crate%02d.Channel10.LVch_Vdd.Recv:_online.._value\",crate);
  dpConnect(\"EP_setBackColorCB\",datapoint);
  dpConnect(\"EP_setBackColorCB\",datapoint1);
  dpConnect(\"EP_setBackColorCB\",datapoint2);

}



EP_setBackColorCB(string dpSource, int iNewValue)
{

float Vcc,Vdd;
int crate;
string datapoint,datapoint1,datapoint2;

  dpGet(\"Crate.Numb:_original.._value\", crate);
  sprintf(datapoint,\"Crate%02d.Channel10.LVchStat.Recv:_online.._value\",crate);
  sprintf(datapoint1,\"Crate%02d.Channel10.LVch_Vcc.Recv:_online.._value\",crate);
  sprintf(datapoint2,\"Crate%02d.Channel10.LVch_Vdd.Recv:_online.._value\",crate);

  dpGet(datapoint,iNewValue);
  dpGet(datapoint1,Vcc);
  dpGet(datapoint2,Vdd);
  //DebugN(\"Inewvalue\",iNewValue);
  setValue(\"\", \"backCol\", \"Blue\");
  if ((iNewValue==128||iNewValue==192)&&(Vcc<2.5&&Vdd<2.5))
  {
    //DebugN(\"Yellow\",(iNewValue==128||iNewValue==192)&&(Vcc<2.5&&Vdd<2.5));
    setValue(\"\", \"backCol\", \"Yellow\");
  }
  else if (iNewValue==64||iNewValue==0)
  {
    //DebugN(\"Red\",(iNewValue==64||iNewValue==0));
    setValue(\"\", \"backCol\", \"Red\");
  }
  else if ((iNewValue==192)&&(Vcc>=1&&Vdd>=2))
  {
    //DebugN(\"Green\",(iNewValue==192)&&(Vcc>=1&&Vdd>=2));
    setValue(\"\", \"backCol\", \"Green\");  
  }
  else 
    setValue(\"\", \"backCol\", \"Blue\");  
    
}" 0
 E 0 1 1 0 1 E U  1 E 125 274 10 10
7 162
"Ellipse60"
""
1 185 715 E E E 1 E 1 E N {0,0,0} E N {255,255,255} E E
 E E
161 0 0 0 0 0
EE E
0
1
LANG:1 0 
1
"dashclr"N "_Transparent"
"main()
{
  EP_setBackColor();
}

EP_setBackColor()
{
dyn_errClass err;
int crate;
string datapoint,datapoint1,datapoint2;

  dpGet(\"Crate.Numb:_original.._value\", crate);
  sprintf(datapoint,\"Crate%02d.Channel11.LVchStat.Recv:_online.._value\",crate);
  sprintf(datapoint1,\"Crate%02d.Channel11.LVch_Vcc.Recv:_online.._value\",crate);
  sprintf(datapoint2,\"Crate%02d.Channel11.LVch_Vdd.Recv:_online.._value\",crate);
  dpConnect(\"EP_setBackColorCB\",datapoint);
  dpConnect(\"EP_setBackColorCB\",datapoint1);
  dpConnect(\"EP_setBackColorCB\",datapoint2);

}



EP_setBackColorCB(string dpSource, int iNewValue)
{

float Vcc,Vdd;
int crate;
string datapoint,datapoint1,datapoint2;

  dpGet(\"Crate.Numb:_original.._value\", crate);
  sprintf(datapoint,\"Crate%02d.Channel11.LVchStat.Recv:_online.._value\",crate);
  sprintf(datapoint1,\"Crate%02d.Channel11.LVch_Vcc.Recv:_online.._value\",crate);
  sprintf(datapoint2,\"Crate%02d.Channel11.LVch_Vdd.Recv:_online.._value\",crate);

  dpGet(datapoint,iNewValue);
  dpGet(datapoint1,Vcc);
  dpGet(datapoint2,Vdd);
  //DebugN(\"Inewvalue\",iNewValue);
  setValue(\"\", \"backCol\", \"Blue\");
  if ((iNewValue==128||iNewValue==192)&&(Vcc<2.5&&Vdd<2.5))
  {
    //DebugN(\"Yellow\",(iNewValue==128||iNewValue==192)&&(Vcc<2.5&&Vdd<2.5));
    setValue(\"\", \"backCol\", \"Yellow\");
  }
  else if (iNewValue==64||iNewValue==0)
  {
    //DebugN(\"Red\",(iNewValue==64||iNewValue==0));
    setValue(\"\", \"backCol\", \"Red\");
  }
  else if ((iNewValue==192)&&(Vcc>=1&&Vdd>=2))
  {
    //DebugN(\"Green\",(iNewValue==192)&&(Vcc>=1&&Vdd>=2));
    setValue(\"\", \"backCol\", \"Green\");  
  }
  else 
    setValue(\"\", \"backCol\", \"Blue\");  
    
}" 0
 E 0 1 1 0 1 E U  1 E 125 234 10 10
7 163
"Ellipse61"
""
1 186 194 E E E 1 E 1 E N {0,0,0} E N {255,255,255} E E
 E E
162 0 0 0 0 0
EE E
0
1
LANG:1 0 
1
"dashclr"N "_Transparent"
"main()
{
  EP_setBackColor();
}

EP_setBackColor()
{
dyn_errClass err;
int crate;
string datapoint,datapoint1,datapoint2;

  dpGet(\"Crate.Numb:_original.._value\", crate);
  sprintf(datapoint,\"Crate%02d.Channel12.LVchStat.Recv:_online.._value\",crate);
  sprintf(datapoint1,\"Crate%02d.Channel12.LVch_Vcc.Recv:_online.._value\",crate);
  sprintf(datapoint2,\"Crate%02d.Channel12.LVch_Vdd.Recv:_online.._value\",crate);
  dpConnect(\"EP_setBackColorCB\",datapoint);
  dpConnect(\"EP_setBackColorCB\",datapoint1);
  dpConnect(\"EP_setBackColorCB\",datapoint2);

}



EP_setBackColorCB(string dpSource, int iNewValue)
{

float Vcc,Vdd;
int crate;
string datapoint,datapoint1,datapoint2;

  dpGet(\"Crate.Numb:_original.._value\", crate);
  sprintf(datapoint,\"Crate%02d.Channel12.LVchStat.Recv:_online.._value\",crate);
  sprintf(datapoint1,\"Crate%02d.Channel12.LVch_Vcc.Recv:_online.._value\",crate);
  sprintf(datapoint2,\"Crate%02d.Channel12.LVch_Vdd.Recv:_online.._value\",crate);

  dpGet(datapoint,iNewValue);
  dpGet(datapoint1,Vcc);
  dpGet(datapoint2,Vdd);
  //DebugN(\"Inewvalue\",iNewValue);
  setValue(\"\", \"backCol\", \"Blue\");
  if ((iNewValue==128||iNewValue==192)&&(Vcc<2.5&&Vdd<2.5))
  {
    //DebugN(\"Yellow\",(iNewValue==128||iNewValue==192)&&(Vcc<2.5&&Vdd<2.5));
    setValue(\"\", \"backCol\", \"Yellow\");
  }
  else if (iNewValue==64||iNewValue==0)
  {
    //DebugN(\"Red\",(iNewValue==64||iNewValue==0));
    setValue(\"\", \"backCol\", \"Red\");
  }
  else if ((iNewValue==192)&&(Vcc>=1&&Vdd>=2))
  {
    //DebugN(\"Green\",(iNewValue==192)&&(Vcc>=1&&Vdd>=2));
    setValue(\"\", \"backCol\", \"Green\");  
  }
  else 
    setValue(\"\", \"backCol\", \"Blue\");  
    
}" 0
 E 0 1 1 0 1 E U  1 E 186 194 10 10
7 164
"Ellipse62"
""
1 206 212 E E E 1 E 1 E N {0,0,0} E N {255,255,255} E E
 E E
163 0 0 0 0 0
EE E
0
1
LANG:1 0 
1
"dashclr"N "_Transparent"
"main()
{
  EP_setBackColor();
}

EP_setBackColor()
{
dyn_errClass err;
int crate;
string datapoint,datapoint1,datapoint2;

  dpGet(\"Crate.Numb:_original.._value\", crate);
  sprintf(datapoint,\"Crate%02d.Channel13.LVchStat.Recv:_online.._value\",crate);
  sprintf(datapoint1,\"Crate%02d.Channel13.LVch_Vcc.Recv:_online.._value\",crate);
  sprintf(datapoint2,\"Crate%02d.Channel13.LVch_Vdd.Recv:_online.._value\",crate);
  dpConnect(\"EP_setBackColorCB\",datapoint);
  dpConnect(\"EP_setBackColorCB\",datapoint1);
  dpConnect(\"EP_setBackColorCB\",datapoint2);

}



EP_setBackColorCB(string dpSource, int iNewValue)
{

float Vcc,Vdd;
int crate;
string datapoint,datapoint1,datapoint2;

  dpGet(\"Crate.Numb:_original.._value\", crate);
  sprintf(datapoint,\"Crate%02d.Channel13.LVchStat.Recv:_online.._value\",crate);
  sprintf(datapoint1,\"Crate%02d.Channel13.LVch_Vcc.Recv:_online.._value\",crate);
  sprintf(datapoint2,\"Crate%02d.Channel13.LVch_Vdd.Recv:_online.._value\",crate);

  dpGet(datapoint,iNewValue);
  dpGet(datapoint1,Vcc);
  dpGet(datapoint2,Vdd);
  //DebugN(\"Inewvalue\",iNewValue);
  setValue(\"\", \"backCol\", \"Blue\");
  if ((iNewValue==128||iNewValue==192)&&(Vcc<2.5&&Vdd<2.5))
  {
    //DebugN(\"Yellow\",(iNewValue==128||iNewValue==192)&&(Vcc<2.5&&Vdd<2.5));
    setValue(\"\", \"backCol\", \"Yellow\");
  }
  else if (iNewValue==64||iNewValue==0)
  {
    //DebugN(\"Red\",(iNewValue==64||iNewValue==0));
    setValue(\"\", \"backCol\", \"Red\");
  }
  else if ((iNewValue==192)&&(Vcc>=1&&Vdd>=2))
  {
    //DebugN(\"Green\",(iNewValue==192)&&(Vcc>=1&&Vdd>=2));
    setValue(\"\", \"backCol\", \"Green\");  
  }
  else 
    setValue(\"\", \"backCol\", \"Blue\");  
    
}" 0
 E 0 1 1 0 1 E U  1 E 186 151 10 10
7 165
"Ellipse63"
""
1 225 331 E E E 1 E 1 E N {0,0,0} E N {255,255,255} E E
 E E
164 0 0 0 0 0
EE E
0
1
LANG:1 0 
1
"dashclr"N "_Transparent"
"main()
{
  EP_setBackColor();
}

EP_setBackColor()
{
dyn_errClass err;
int crate;
string datapoint,datapoint1,datapoint2;

  dpGet(\"Crate.Numb:_original.._value\", crate);
  sprintf(datapoint,\"Crate%02d.Channel14.LVchStat.Recv:_online.._value\",crate);
  sprintf(datapoint1,\"Crate%02d.Channel14.LVch_Vcc.Recv:_online.._value\",crate);
  sprintf(datapoint2,\"Crate%02d.Channel14.LVch_Vdd.Recv:_online.._value\",crate);
  dpConnect(\"EP_setBackColorCB\",datapoint);
  dpConnect(\"EP_setBackColorCB\",datapoint1);
  dpConnect(\"EP_setBackColorCB\",datapoint2);

}



EP_setBackColorCB(string dpSource, int iNewValue)
{

float Vcc,Vdd;
int crate;
string datapoint,datapoint1,datapoint2;

  dpGet(\"Crate.Numb:_original.._value\", crate);
  sprintf(datapoint,\"Crate%02d.Channel14.LVchStat.Recv:_online.._value\",crate);
  sprintf(datapoint1,\"Crate%02d.Channel14.LVch_Vcc.Recv:_online.._value\",crate);
  sprintf(datapoint2,\"Crate%02d.Channel14.LVch_Vdd.Recv:_online.._value\",crate);

  dpGet(datapoint,iNewValue);
  dpGet(datapoint1,Vcc);
  dpGet(datapoint2,Vdd);
  //DebugN(\"Inewvalue\",iNewValue);
  setValue(\"\", \"backCol\", \"Blue\");
  if ((iNewValue==128||iNewValue==192)&&(Vcc<2.5&&Vdd<2.5))
  {
    //DebugN(\"Yellow\",(iNewValue==128||iNewValue==192)&&(Vcc<2.5&&Vdd<2.5));
    setValue(\"\", \"backCol\", \"Yellow\");
  }
  else if (iNewValue==64||iNewValue==0)
  {
    //DebugN(\"Red\",(iNewValue==64||iNewValue==0));
    setValue(\"\", \"backCol\", \"Red\");
  }
  else if ((iNewValue==192)&&(Vcc>=1&&Vdd>=2))
  {
    //DebugN(\"Green\",(iNewValue==192)&&(Vcc>=1&&Vdd>=2));
    setValue(\"\", \"backCol\", \"Green\");  
  }
  else 
    setValue(\"\", \"backCol\", \"Blue\");  
    
}" 0
 E 0 1 1 0 1 E U  1 E 185 110 10 10
7 166
"Ellipse64"
""
1 246 551 E E E 1 E 1 E N {0,0,0} E N {255,255,255} E E
 E E
165 0 0 0 0 0
EE E
0
1
LANG:1 0 
1
"dashclr"N "_Transparent"
"main()
{
  EP_setBackColor();
}

EP_setBackColor()
{
dyn_errClass err;
int crate;
string datapoint,datapoint1,datapoint2;

  dpGet(\"Crate.Numb:_original.._value\", crate);
  sprintf(datapoint,\"Crate%02d.Channel15.LVchStat.Recv:_online.._value\",crate);
  sprintf(datapoint1,\"Crate%02d.Channel15.LVch_Vcc.Recv:_online.._value\",crate);
  sprintf(datapoint2,\"Crate%02d.Channel15.LVch_Vdd.Recv:_online.._value\",crate);
  dpConnect(\"EP_setBackColorCB\",datapoint);
  dpConnect(\"EP_setBackColorCB\",datapoint1);
  dpConnect(\"EP_setBackColorCB\",datapoint2);

}



EP_setBackColorCB(string dpSource, int iNewValue)
{

float Vcc,Vdd;
int crate;
string datapoint,datapoint1,datapoint2;

  dpGet(\"Crate.Numb:_original.._value\", crate);
  sprintf(datapoint,\"Crate%02d.Channel15.LVchStat.Recv:_online.._value\",crate);
  sprintf(datapoint1,\"Crate%02d.Channel15.LVch_Vcc.Recv:_online.._value\",crate);
  sprintf(datapoint2,\"Crate%02d.Channel15.LVch_Vdd.Recv:_online.._value\",crate);

  dpGet(datapoint,iNewValue);
  dpGet(datapoint1,Vcc);
  dpGet(datapoint2,Vdd);
  //DebugN(\"Inewvalue\",iNewValue);
  setValue(\"\", \"backCol\", \"Blue\");
  if ((iNewValue==128||iNewValue==192)&&(Vcc<2.5&&Vdd<2.5))
  {
    //DebugN(\"Yellow\",(iNewValue==128||iNewValue==192)&&(Vcc<2.5&&Vdd<2.5));
    setValue(\"\", \"backCol\", \"Yellow\");
  }
  else if (iNewValue==64||iNewValue==0)
  {
    //DebugN(\"Red\",(iNewValue==64||iNewValue==0));
    setValue(\"\", \"backCol\", \"Red\");
  }
  else if ((iNewValue==192)&&(Vcc>=1&&Vdd>=2))
  {
    //DebugN(\"Green\",(iNewValue==192)&&(Vcc>=1&&Vdd>=2));
    setValue(\"\", \"backCol\", \"Green\");  
  }
  else 
    setValue(\"\", \"backCol\", \"Blue\");  
    
}" 0
 E 0 1 1 0 1 E U  1 E 186 70 10 10
7 167
"Ellipse65"
""
1 216 361 E E E 1 E 1 E N {0,0,0} E N {255,255,255} E E
 E E
166 0 0 0 0 0
EE E
0
1
LANG:1 0 
1
"dashclr"N "_Transparent"
"main()
{
  EP_setBackColor();
}

EP_setBackColor()
{
dyn_errClass err;
int crate;
string datapoint,datapoint1,datapoint2;

  dpGet(\"Crate.Numb:_original.._value\", crate);
  sprintf(datapoint,\"Crate%02d.Channel16.LVchStat.Recv:_online.._value\",crate);
  sprintf(datapoint1,\"Crate%02d.Channel16.LVch_Vcc.Recv:_online.._value\",crate);
  sprintf(datapoint2,\"Crate%02d.Channel16.LVch_Vdd.Recv:_online.._value\",crate);
  dpConnect(\"EP_setBackColorCB\",datapoint);
  dpConnect(\"EP_setBackColorCB\",datapoint1);
  dpConnect(\"EP_setBackColorCB\",datapoint2);

}



EP_setBackColorCB(string dpSource, int iNewValue)
{

float Vcc,Vdd;
int crate;
string datapoint,datapoint1,datapoint2;

  dpGet(\"Crate.Numb:_original.._value\", crate);
  sprintf(datapoint,\"Crate%02d.Channel16.LVchStat.Recv:_online.._value\",crate);
  sprintf(datapoint1,\"Crate%02d.Channel16.LVch_Vcc.Recv:_online.._value\",crate);
  sprintf(datapoint2,\"Crate%02d.Channel16.LVch_Vdd.Recv:_online.._value\",crate);

  dpGet(datapoint,iNewValue);
  dpGet(datapoint1,Vcc);
  dpGet(datapoint2,Vdd);
  //DebugN(\"Inewvalue\",iNewValue);
  setValue(\"\", \"backCol\", \"Blue\");
  if ((iNewValue==128||iNewValue==192)&&(Vcc<2.5&&Vdd<2.5))
  {
    //DebugN(\"Yellow\",(iNewValue==128||iNewValue==192)&&(Vcc<2.5&&Vdd<2.5));
    setValue(\"\", \"backCol\", \"Yellow\");
  }
  else if (iNewValue==64||iNewValue==0)
  {
    //DebugN(\"Red\",(iNewValue==64||iNewValue==0));
    setValue(\"\", \"backCol\", \"Red\");
  }
  else if ((iNewValue==192)&&(Vcc>=1&&Vdd>=2))
  {
    //DebugN(\"Green\",(iNewValue==192)&&(Vcc>=1&&Vdd>=2));
    setValue(\"\", \"backCol\", \"Green\");  
  }
  else 
    setValue(\"\", \"backCol\", \"Blue\");  
    
}" 0
 E 0 1 1 0 1 E U  1 E 216 361 10 10
7 168
"Ellipse66"
""
1 236 380 E E E 1 E 1 E N {0,0,0} E N {255,255,255} E E
 E E
167 0 0 0 0 0
EE E
0
1
LANG:1 0 
1
"dashclr"N "_Transparent"
"main()
{
  EP_setBackColor();
}

EP_setBackColor()
{
dyn_errClass err;
int crate;
string datapoint,datapoint1,datapoint2;

  dpGet(\"Crate.Numb:_original.._value\", crate);
  sprintf(datapoint,\"Crate%02d.Channel17.LVchStat.Recv:_online.._value\",crate);
  sprintf(datapoint1,\"Crate%02d.Channel17.LVch_Vcc.Recv:_online.._value\",crate);
  sprintf(datapoint2,\"Crate%02d.Channel17.LVch_Vdd.Recv:_online.._value\",crate);
  dpConnect(\"EP_setBackColorCB\",datapoint);
  dpConnect(\"EP_setBackColorCB\",datapoint1);
  dpConnect(\"EP_setBackColorCB\",datapoint2);

}



EP_setBackColorCB(string dpSource, int iNewValue)
{

float Vcc,Vdd;
int crate;
string datapoint,datapoint1,datapoint2;

  dpGet(\"Crate.Numb:_original.._value\", crate);
  sprintf(datapoint,\"Crate%02d.Channel17.LVchStat.Recv:_online.._value\",crate);
  sprintf(datapoint1,\"Crate%02d.Channel17.LVch_Vcc.Recv:_online.._value\",crate);
  sprintf(datapoint2,\"Crate%02d.Channel17.LVch_Vdd.Recv:_online.._value\",crate);

  dpGet(datapoint,iNewValue);
  dpGet(datapoint1,Vcc);
  dpGet(datapoint2,Vdd);
  //DebugN(\"Inewvalue\",iNewValue);
  setValue(\"\", \"backCol\", \"Blue\");
  if ((iNewValue==128||iNewValue==192)&&(Vcc<2.5&&Vdd<2.5))
  {
    //DebugN(\"Yellow\",(iNewValue==128||iNewValue==192)&&(Vcc<2.5&&Vdd<2.5));
    setValue(\"\", \"backCol\", \"Yellow\");
  }
  else if (iNewValue==64||iNewValue==0)
  {
    //DebugN(\"Red\",(iNewValue==64||iNewValue==0));
    setValue(\"\", \"backCol\", \"Red\");
  }
  else if ((iNewValue==192)&&(Vcc>=1&&Vdd>=2))
  {
    //DebugN(\"Green\",(iNewValue==192)&&(Vcc>=1&&Vdd>=2));
    setValue(\"\", \"backCol\", \"Green\");  
  }
  else 
    setValue(\"\", \"backCol\", \"Blue\");  
    
}" 0
 E 0 1 1 0 1 E U  1 E 216 319 10 10
7 169
"Ellipse67"
""
1 255 495 E E E 1 E 1 E N {0,0,0} E N {255,255,255} E E
 E E
168 0 0 0 0 0
EE E
0
1
LANG:1 0 
1
"dashclr"N "_Transparent"
"main()
{
  EP_setBackColor();
}

EP_setBackColor()
{
dyn_errClass err;
int crate;
string datapoint,datapoint1,datapoint2;

  dpGet(\"Crate.Numb:_original.._value\", crate);
  sprintf(datapoint,\"Crate%02d.Channel18.LVchStat.Recv:_online.._value\",crate);
  sprintf(datapoint1,\"Crate%02d.Channel18.LVch_Vcc.Recv:_online.._value\",crate);
  sprintf(datapoint2,\"Crate%02d.Channel18.LVch_Vdd.Recv:_online.._value\",crate);
  dpConnect(\"EP_setBackColorCB\",datapoint);
  dpConnect(\"EP_setBackColorCB\",datapoint1);
  dpConnect(\"EP_setBackColorCB\",datapoint2);

}



EP_setBackColorCB(string dpSource, int iNewValue)
{

float Vcc,Vdd;
int crate;
string datapoint,datapoint1,datapoint2;

  dpGet(\"Crate.Numb:_original.._value\", crate);
  sprintf(datapoint,\"Crate%02d.Channel18.LVchStat.Recv:_online.._value\",crate);
  sprintf(datapoint1,\"Crate%02d.Channel18.LVch_Vcc.Recv:_online.._value\",crate);
  sprintf(datapoint2,\"Crate%02d.Channel18.LVch_Vdd.Recv:_online.._value\",crate);

  dpGet(datapoint,iNewValue);
  dpGet(datapoint1,Vcc);
  dpGet(datapoint2,Vdd);
  //DebugN(\"Inewvalue\",iNewValue);
  setValue(\"\", \"backCol\", \"Blue\");
  if ((iNewValue==128||iNewValue==192)&&(Vcc<2.5&&Vdd<2.5))
  {
    //DebugN(\"Yellow\",(iNewValue==128||iNewValue==192)&&(Vcc<2.5&&Vdd<2.5));
    setValue(\"\", \"backCol\", \"Yellow\");
  }
  else if (iNewValue==64||iNewValue==0)
  {
    //DebugN(\"Red\",(iNewValue==64||iNewValue==0));
    setValue(\"\", \"backCol\", \"Red\");
  }
  else if ((iNewValue==192)&&(Vcc>=1&&Vdd>=2))
  {
    //DebugN(\"Green\",(iNewValue==192)&&(Vcc>=1&&Vdd>=2));
    setValue(\"\", \"backCol\", \"Green\");  
  }
  else 
    setValue(\"\", \"backCol\", \"Blue\");  
    
}" 0
 E 0 1 1 0 1 E U  1 E 215 274 10 10
7 170
"Ellipse68"
""
1 276 715 E E E 1 E 1 E N {0,0,0} E N {255,255,255} E E
 E E
169 0 0 0 0 0
EE E
0
1
LANG:1 0 
1
"dashclr"N "_Transparent"
"main()
{
  EP_setBackColor();
}

EP_setBackColor()
{
dyn_errClass err;
int crate;
string datapoint,datapoint1,datapoint2;

  dpGet(\"Crate.Numb:_original.._value\", crate);
  sprintf(datapoint,\"Crate%02d.Channel19.LVchStat.Recv:_online.._value\",crate);
  sprintf(datapoint1,\"Crate%02d.Channel19.LVch_Vcc.Recv:_online.._value\",crate);
  sprintf(datapoint2,\"Crate%02d.Channel19.LVch_Vdd.Recv:_online.._value\",crate);
  dpConnect(\"EP_setBackColorCB\",datapoint);
  dpConnect(\"EP_setBackColorCB\",datapoint1);
  dpConnect(\"EP_setBackColorCB\",datapoint2);

}



EP_setBackColorCB(string dpSource, int iNewValue)
{

float Vcc,Vdd;
int crate;
string datapoint,datapoint1,datapoint2;

  dpGet(\"Crate.Numb:_original.._value\", crate);
  sprintf(datapoint,\"Crate%02d.Channel19.LVchStat.Recv:_online.._value\",crate);
  sprintf(datapoint1,\"Crate%02d.Channel19.LVch_Vcc.Recv:_online.._value\",crate);
  sprintf(datapoint2,\"Crate%02d.Channel19.LVch_Vdd.Recv:_online.._value\",crate);

  dpGet(datapoint,iNewValue);
  dpGet(datapoint1,Vcc);
  dpGet(datapoint2,Vdd);
  //DebugN(\"Inewvalue\",iNewValue);
  setValue(\"\", \"backCol\", \"Blue\");
  if ((iNewValue==128||iNewValue==192)&&(Vcc<2.5&&Vdd<2.5))
  {
    //DebugN(\"Yellow\",(iNewValue==128||iNewValue==192)&&(Vcc<2.5&&Vdd<2.5));
    setValue(\"\", \"backCol\", \"Yellow\");
  }
  else if (iNewValue==64||iNewValue==0)
  {
    //DebugN(\"Red\",(iNewValue==64||iNewValue==0));
    setValue(\"\", \"backCol\", \"Red\");
  }
  else if ((iNewValue==192)&&(Vcc>=1&&Vdd>=2))
  {
    //DebugN(\"Green\",(iNewValue==192)&&(Vcc>=1&&Vdd>=2));
    setValue(\"\", \"backCol\", \"Green\");  
  }
  else 
    setValue(\"\", \"backCol\", \"Blue\");  
    
}" 0
 E 0 1 1 0 1 E U  1 E 216 234 10 10
7 187
"Ellipse85"
""
1 458 194 E E E 1 E 1 E N {0,0,0} E N {255,255,255} E E
 E E
186 0 0 0 0 0
EE E
0
1
LANG:1 0 
1
"dashclr"N "_Transparent"
"main()
{
  EP_setBackColor();
}

EP_setBackColor()
{
dyn_errClass err;
int crate;
string datapoint,datapoint1,datapoint2;

  dpGet(\"Crate.Numb:_original.._value\", crate);
  sprintf(datapoint,\"Crate%02d.Channel36.LVchStat.Recv:_online.._value\",crate);
  sprintf(datapoint1,\"Crate%02d.Channel36.LVch_Vcc.Recv:_online.._value\",crate);
  sprintf(datapoint2,\"Crate%02d.Channel36.LVch_Vdd.Recv:_online.._value\",crate);
  dpConnect(\"EP_setBackColorCB\",datapoint);
  dpConnect(\"EP_setBackColorCB\",datapoint1);
  dpConnect(\"EP_setBackColorCB\",datapoint2);

}



EP_setBackColorCB(string dpSource, int iNewValue)
{

float Vcc,Vdd;
int crate;
string datapoint,datapoint1,datapoint2;

  dpGet(\"Crate.Numb:_original.._value\", crate);
  sprintf(datapoint,\"Crate%02d.Channel36.LVchStat.Recv:_online.._value\",crate);
  sprintf(datapoint1,\"Crate%02d.Channel36.LVch_Vcc.Recv:_online.._value\",crate);
  sprintf(datapoint2,\"Crate%02d.Channel36.LVch_Vdd.Recv:_online.._value\",crate);

  dpGet(datapoint,iNewValue);
  dpGet(datapoint1,Vcc);
  dpGet(datapoint2,Vdd);
  //DebugN(\"Inewvalue\",iNewValue);
  setValue(\"\", \"backCol\", \"Blue\");
  if ((iNewValue==128||iNewValue==192)&&(Vcc<2.5&&Vdd<2.5))
  {
    //DebugN(\"Yellow\",(iNewValue==128||iNewValue==192)&&(Vcc<2.5&&Vdd<2.5));
    setValue(\"\", \"backCol\", \"Yellow\");
  }
  else if (iNewValue==64||iNewValue==0)
  {
    //DebugN(\"Red\",(iNewValue==64||iNewValue==0));
    setValue(\"\", \"backCol\", \"Red\");
  }
  else if ((iNewValue==192)&&(Vcc>=1&&Vdd>=2))
  {
    //DebugN(\"Green\",(iNewValue==192)&&(Vcc>=1&&Vdd>=2));
    setValue(\"\", \"backCol\", \"Green\");  
  }
  else 
    setValue(\"\", \"backCol\", \"Blue\");  
    
}" 0
 E 0 1 1 0 1 E U  1 E 458 194 10 10
7 188
"Ellipse86"
""
1 478 212 E E E 1 E 1 E N {0,0,0} E N {255,255,255} E E
 E E
187 0 0 0 0 0
EE E
0
1
LANG:1 0 
1
"dashclr"N "_Transparent"
"main()
{
  EP_setBackColor();
}

EP_setBackColor()
{
dyn_errClass err;
int crate;
string datapoint,datapoint1,datapoint2;

  dpGet(\"Crate.Numb:_original.._value\", crate);
  sprintf(datapoint,\"Crate%02d.Channel37.LVchStat.Recv:_online.._value\",crate);
  sprintf(datapoint1,\"Crate%02d.Channel37.LVch_Vcc.Recv:_online.._value\",crate);
  sprintf(datapoint2,\"Crate%02d.Channel37.LVch_Vdd.Recv:_online.._value\",crate);
  dpConnect(\"EP_setBackColorCB\",datapoint);
  dpConnect(\"EP_setBackColorCB\",datapoint1);
  dpConnect(\"EP_setBackColorCB\",datapoint2);

}



EP_setBackColorCB(string dpSource, int iNewValue)
{

float Vcc,Vdd;
int crate;
string datapoint,datapoint1,datapoint2;

  dpGet(\"Crate.Numb:_original.._value\", crate);
  sprintf(datapoint,\"Crate%02d.Channel37.LVchStat.Recv:_online.._value\",crate);
  sprintf(datapoint1,\"Crate%02d.Channel37.LVch_Vcc.Recv:_online.._value\",crate);
  sprintf(datapoint2,\"Crate%02d.Channel37.LVch_Vdd.Recv:_online.._value\",crate);

  dpGet(datapoint,iNewValue);
  dpGet(datapoint1,Vcc);
  dpGet(datapoint2,Vdd);
  //DebugN(\"Inewvalue\",iNewValue);
  setValue(\"\", \"backCol\", \"Blue\");
  if ((iNewValue==128||iNewValue==192)&&(Vcc<2.5&&Vdd<2.5))
  {
    //DebugN(\"Yellow\",(iNewValue==128||iNewValue==192)&&(Vcc<2.5&&Vdd<2.5));
    setValue(\"\", \"backCol\", \"Yellow\");
  }
  else if (iNewValue==64||iNewValue==0)
  {
    //DebugN(\"Red\",(iNewValue==64||iNewValue==0));
    setValue(\"\", \"backCol\", \"Red\");
  }
  else if ((iNewValue==192)&&(Vcc>=1&&Vdd>=2))
  {
    //DebugN(\"Green\",(iNewValue==192)&&(Vcc>=1&&Vdd>=2));
    setValue(\"\", \"backCol\", \"Green\");  
  }
  else 
    setValue(\"\", \"backCol\", \"Blue\");  
    
}" 0
 E 0 1 1 0 1 E U  1 E 458 151 10 10
7 189
"Ellipse87"
""
1 497 331 E E E 1 E 1 E N {0,0,0} E N {255,255,255} E E
 E E
188 0 0 0 0 0
EE E
0
1
LANG:1 0 
1
"dashclr"N "_Transparent"
"main()
{
  EP_setBackColor();
}

EP_setBackColor()
{
dyn_errClass err;
int crate;
string datapoint,datapoint1,datapoint2;

  dpGet(\"Crate.Numb:_original.._value\", crate);
  sprintf(datapoint,\"Crate%02d.Channel38.LVchStat.Recv:_online.._value\",crate);
  sprintf(datapoint1,\"Crate%02d.Channel38.LVch_Vcc.Recv:_online.._value\",crate);
  sprintf(datapoint2,\"Crate%02d.Channel38.LVch_Vdd.Recv:_online.._value\",crate);
  dpConnect(\"EP_setBackColorCB\",datapoint);
  dpConnect(\"EP_setBackColorCB\",datapoint1);
  dpConnect(\"EP_setBackColorCB\",datapoint2);

}



EP_setBackColorCB(string dpSource, int iNewValue)
{

float Vcc,Vdd;
int crate;
string datapoint,datapoint1,datapoint2;

  dpGet(\"Crate.Numb:_original.._value\", crate);
  sprintf(datapoint,\"Crate%02d.Channel38.LVchStat.Recv:_online.._value\",crate);
  sprintf(datapoint1,\"Crate%02d.Channel38.LVch_Vcc.Recv:_online.._value\",crate);
  sprintf(datapoint2,\"Crate%02d.Channel38.LVch_Vdd.Recv:_online.._value\",crate);

  dpGet(datapoint,iNewValue);
  dpGet(datapoint1,Vcc);
  dpGet(datapoint2,Vdd);
  //DebugN(\"Inewvalue\",iNewValue);
  setValue(\"\", \"backCol\", \"Blue\");
  if ((iNewValue==128||iNewValue==192)&&(Vcc<2.5&&Vdd<2.5))
  {
    //DebugN(\"Yellow\",(iNewValue==128||iNewValue==192)&&(Vcc<2.5&&Vdd<2.5));
    setValue(\"\", \"backCol\", \"Yellow\");
  }
  else if (iNewValue==64||iNewValue==0)
  {
    //DebugN(\"Red\",(iNewValue==64||iNewValue==0));
    setValue(\"\", \"backCol\", \"Red\");
  }
  else if ((iNewValue==192)&&(Vcc>=1&&Vdd>=2))
  {
    //DebugN(\"Green\",(iNewValue==192)&&(Vcc>=1&&Vdd>=2));
    setValue(\"\", \"backCol\", \"Green\");  
  }
  else 
    setValue(\"\", \"backCol\", \"Blue\");  
    
}" 0
 E 0 1 1 0 1 E U  1 E 457 110 10 10
6 211
"Border19"
""
1 434 437 E E E 1 E 1 E N {0,0,0} E N {102,102,102} E E
 E E
209 0 0 0 0 0
EE E
0
1
LANG:1 0 
1
"dashclr"N "_Transparent"
E E 0 1 1 0 1 E U  1 E 410 31 440 410
6 205
"Border11"
""
1 254 437 E E E 1 E 1 E N {0,0,0} E N {102,102,102} E E
 E E
203 0 0 0 0 0
EE E
0
1
LANG:1 0 
1
"dashclr"N "_Transparent"
E E 0 1 1 0 1 E U  1 E 230 31 260 410
7 190
"Ellipse88"
""
1 518 551 E E E 1 E 1 E N {0,0,0} E N {255,255,255} E E
 E E
189 0 0 0 0 0
EE E
0
1
LANG:1 0 
1
"dashclr"N "_Transparent"
"main()
{
  EP_setBackColor();
}

EP_setBackColor()
{
dyn_errClass err;
int crate;
string datapoint,datapoint1,datapoint2;

  dpGet(\"Crate.Numb:_original.._value\", crate);
  sprintf(datapoint,\"Crate%02d.Channel39.LVchStat.Recv:_online.._value\",crate);
  sprintf(datapoint1,\"Crate%02d.Channel39.LVch_Vcc.Recv:_online.._value\",crate);
  sprintf(datapoint2,\"Crate%02d.Channel39.LVch_Vdd.Recv:_online.._value\",crate);
  dpConnect(\"EP_setBackColorCB\",datapoint);
  dpConnect(\"EP_setBackColorCB\",datapoint1);
  dpConnect(\"EP_setBackColorCB\",datapoint2);

}



EP_setBackColorCB(string dpSource, int iNewValue)
{

float Vcc,Vdd;
int crate;
string datapoint,datapoint1,datapoint2;

  dpGet(\"Crate.Numb:_original.._value\", crate);
  sprintf(datapoint,\"Crate%02d.Channel39.LVchStat.Recv:_online.._value\",crate);
  sprintf(datapoint1,\"Crate%02d.Channel39.LVch_Vcc.Recv:_online.._value\",crate);
  sprintf(datapoint2,\"Crate%02d.Channel39.LVch_Vdd.Recv:_online.._value\",crate);

  dpGet(datapoint,iNewValue);
  dpGet(datapoint1,Vcc);
  dpGet(datapoint2,Vdd);
  //DebugN(\"Inewvalue\",iNewValue);
  setValue(\"\", \"backCol\", \"Blue\");
  if ((iNewValue==128||iNewValue==192)&&(Vcc<2.5&&Vdd<2.5))
  {
    //DebugN(\"Yellow\",(iNewValue==128||iNewValue==192)&&(Vcc<2.5&&Vdd<2.5));
    setValue(\"\", \"backCol\", \"Yellow\");
  }
  else if (iNewValue==64||iNewValue==0)
  {
    //DebugN(\"Red\",(iNewValue==64||iNewValue==0));
    setValue(\"\", \"backCol\", \"Red\");
  }
  else if ((iNewValue==192)&&(Vcc>=1&&Vdd>=2))
  {
    //DebugN(\"Green\",(iNewValue==192)&&(Vcc>=1&&Vdd>=2));
    setValue(\"\", \"backCol\", \"Green\");  
  }
  else 
    setValue(\"\", \"backCol\", \"Blue\");  
    
}" 0
 E 0 1 1 0 1 E U  1 E 458 70 10 10
7 191
"Ellipse89"
""
1 487 361 E E E 1 E 1 E N {0,0,0} E N {255,255,255} E E
 E E
190 0 0 0 0 0
EE E
0
1
LANG:1 0 
1
"dashclr"N "_Transparent"
"main()
{
  EP_setBackColor();
}

EP_setBackColor()
{
dyn_errClass err;
int crate;
string datapoint,datapoint1,datapoint2;

  dpGet(\"Crate.Numb:_original.._value\", crate);
  sprintf(datapoint,\"Crate%02d.Channel40.LVchStat.Recv:_online.._value\",crate);
  sprintf(datapoint1,\"Crate%02d.Channel40.LVch_Vcc.Recv:_online.._value\",crate);
  sprintf(datapoint2,\"Crate%02d.Channel40.LVch_Vdd.Recv:_online.._value\",crate);
  dpConnect(\"EP_setBackColorCB\",datapoint);
  dpConnect(\"EP_setBackColorCB\",datapoint1);
  dpConnect(\"EP_setBackColorCB\",datapoint2);

}



EP_setBackColorCB(string dpSource, int iNewValue)
{

float Vcc,Vdd;
int crate;
string datapoint,datapoint1,datapoint2;

  dpGet(\"Crate.Numb:_original.._value\", crate);
  sprintf(datapoint,\"Crate%02d.Channel40.LVchStat.Recv:_online.._value\",crate);
  sprintf(datapoint1,\"Crate%02d.Channel40.LVch_Vcc.Recv:_online.._value\",crate);
  sprintf(datapoint2,\"Crate%02d.Channel40.LVch_Vdd.Recv:_online.._value\",crate);

  dpGet(datapoint,iNewValue);
  dpGet(datapoint1,Vcc);
  dpGet(datapoint2,Vdd);
  //DebugN(\"Inewvalue\",iNewValue);
  setValue(\"\", \"backCol\", \"Blue\");
  if ((iNewValue==128||iNewValue==192)&&(Vcc<2.5&&Vdd<2.5))
  {
    //DebugN(\"Yellow\",(iNewValue==128||iNewValue==192)&&(Vcc<2.5&&Vdd<2.5));
    setValue(\"\", \"backCol\", \"Yellow\");
  }
  else if (iNewValue==64||iNewValue==0)
  {
    //DebugN(\"Red\",(iNewValue==64||iNewValue==0));
    setValue(\"\", \"backCol\", \"Red\");
  }
  else if ((iNewValue==192)&&(Vcc>=1&&Vdd>=2))
  {
    //DebugN(\"Green\",(iNewValue==192)&&(Vcc>=1&&Vdd>=2));
    setValue(\"\", \"backCol\", \"Green\");  
  }
  else 
    setValue(\"\", \"backCol\", \"Blue\");  
    
}" 0
 E 0 1 1 0 1 E U  1 E 487 361 10 10
7 192
"Ellipse90"
""
1 507 380 E E E 1 E 1 E N {0,0,0} E N {255,255,255} E E
 E E
191 0 0 0 0 0
EE E
0
1
LANG:1 0 
1
"dashclr"N "_Transparent"
"main()
{
  EP_setBackColor();
}

EP_setBackColor()
{
dyn_errClass err;
int crate;
string datapoint,datapoint1,datapoint2;

  dpGet(\"Crate.Numb:_original.._value\", crate);
  sprintf(datapoint,\"Crate%02d.Channel41.LVchStat.Recv:_online.._value\",crate);
  sprintf(datapoint1,\"Crate%02d.Channel41.LVch_Vcc.Recv:_online.._value\",crate);
  sprintf(datapoint2,\"Crate%02d.Channel41.LVch_Vdd.Recv:_online.._value\",crate);
  dpConnect(\"EP_setBackColorCB\",datapoint);
  dpConnect(\"EP_setBackColorCB\",datapoint1);
  dpConnect(\"EP_setBackColorCB\",datapoint2);

}



EP_setBackColorCB(string dpSource, int iNewValue)
{

float Vcc,Vdd;
int crate;
string datapoint,datapoint1,datapoint2;

  dpGet(\"Crate.Numb:_original.._value\", crate);
  sprintf(datapoint,\"Crate%02d.Channel41.LVchStat.Recv:_online.._value\",crate);
  sprintf(datapoint1,\"Crate%02d.Channel41.LVch_Vcc.Recv:_online.._value\",crate);
  sprintf(datapoint2,\"Crate%02d.Channel41.LVch_Vdd.Recv:_online.._value\",crate);

  dpGet(datapoint,iNewValue);
  dpGet(datapoint1,Vcc);
  dpGet(datapoint2,Vdd);
  //DebugN(\"Inewvalue\",iNewValue);
  setValue(\"\", \"backCol\", \"Blue\");
  if ((iNewValue==128||iNewValue==192)&&(Vcc<2.5&&Vdd<2.5))
  {
    //DebugN(\"Yellow\",(iNewValue==128||iNewValue==192)&&(Vcc<2.5&&Vdd<2.5));
    setValue(\"\", \"backCol\", \"Yellow\");
  }
  else if (iNewValue==64||iNewValue==0)
  {
    //DebugN(\"Red\",(iNewValue==64||iNewValue==0));
    setValue(\"\", \"backCol\", \"Red\");
  }
  else if ((iNewValue==192)&&(Vcc>=1&&Vdd>=2))
  {
    //DebugN(\"Green\",(iNewValue==192)&&(Vcc>=1&&Vdd>=2));
    setValue(\"\", \"backCol\", \"Green\");  
  }
  else 
    setValue(\"\", \"backCol\", \"Blue\");  
    
}" 0
 E 0 1 1 0 1 E U  1 E 487 319 10 10
7 193
"Ellipse91"
""
1 526 495 E E E 1 E 1 E N {0,0,0} E N {255,255,255} E E
 E E
192 0 0 0 0 0
EE E
0
1
LANG:1 0 
1
"dashclr"N "_Transparent"
"main()
{
  EP_setBackColor();
}

EP_setBackColor()
{
dyn_errClass err;
int crate;
string datapoint,datapoint1,datapoint2;

  dpGet(\"Crate.Numb:_original.._value\", crate);
  sprintf(datapoint,\"Crate%02d.Channel42.LVchStat.Recv:_online.._value\",crate);
  sprintf(datapoint1,\"Crate%02d.Channel42.LVch_Vcc.Recv:_online.._value\",crate);
  sprintf(datapoint2,\"Crate%02d.Channel42.LVch_Vdd.Recv:_online.._value\",crate);
  dpConnect(\"EP_setBackColorCB\",datapoint);
  dpConnect(\"EP_setBackColorCB\",datapoint1);
  dpConnect(\"EP_setBackColorCB\",datapoint2);

}



EP_setBackColorCB(string dpSource, int iNewValue)
{

float Vcc,Vdd;
int crate;
string datapoint,datapoint1,datapoint2;

  dpGet(\"Crate.Numb:_original.._value\", crate);
  sprintf(datapoint,\"Crate%02d.Channel42.LVchStat.Recv:_online.._value\",crate);
  sprintf(datapoint1,\"Crate%02d.Channel42.LVch_Vcc.Recv:_online.._value\",crate);
  sprintf(datapoint2,\"Crate%02d.Channel42.LVch_Vdd.Recv:_online.._value\",crate);

  dpGet(datapoint,iNewValue);
  dpGet(datapoint1,Vcc);
  dpGet(datapoint2,Vdd);
  //DebugN(\"Inewvalue\",iNewValue);
  setValue(\"\", \"backCol\", \"Blue\");
  if ((iNewValue==128||iNewValue==192)&&(Vcc<2.5&&Vdd<2.5))
  {
    //DebugN(\"Yellow\",(iNewValue==128||iNewValue==192)&&(Vcc<2.5&&Vdd<2.5));
    setValue(\"\", \"backCol\", \"Yellow\");
  }
  else if (iNewValue==64||iNewValue==0)
  {
    //DebugN(\"Red\",(iNewValue==64||iNewValue==0));
    setValue(\"\", \"backCol\", \"Red\");
  }
  else if ((iNewValue==192)&&(Vcc>=1&&Vdd>=2))
  {
    //DebugN(\"Green\",(iNewValue==192)&&(Vcc>=1&&Vdd>=2));
    setValue(\"\", \"backCol\", \"Green\");  
  }
  else 
    setValue(\"\", \"backCol\", \"Blue\");  
    
}" 0
 E 0 1 1 0 1 E U  1 E 486 274 10 10
7 194
"Ellipse92"
""
1 547 715 E E E 1 E 1 E N {0,0,0} E N {255,255,255} E E
 E E
193 0 0 0 0 0
EE E
0
1
LANG:1 0 
1
"dashclr"N "_Transparent"
"main()
{
  EP_setBackColor();
}

EP_setBackColor()
{
dyn_errClass err;
int crate;
string datapoint,datapoint1,datapoint2;

  dpGet(\"Crate.Numb:_original.._value\", crate);
  sprintf(datapoint,\"Crate%02d.Channel43.LVchStat.Recv:_online.._value\",crate);
  sprintf(datapoint1,\"Crate%02d.Channel43.LVch_Vcc.Recv:_online.._value\",crate);
  sprintf(datapoint2,\"Crate%02d.Channel43.LVch_Vdd.Recv:_online.._value\",crate);
  dpConnect(\"EP_setBackColorCB\",datapoint);
  dpConnect(\"EP_setBackColorCB\",datapoint1);
  dpConnect(\"EP_setBackColorCB\",datapoint2);

}



EP_setBackColorCB(string dpSource, int iNewValue)
{

float Vcc,Vdd;
int crate;
string datapoint,datapoint1,datapoint2;

  dpGet(\"Crate.Numb:_original.._value\", crate);
  sprintf(datapoint,\"Crate%02d.Channel43.LVchStat.Recv:_online.._value\",crate);
  sprintf(datapoint1,\"Crate%02d.Channel43.LVch_Vcc.Recv:_online.._value\",crate);
  sprintf(datapoint2,\"Crate%02d.Channel43.LVch_Vdd.Recv:_online.._value\",crate);

  dpGet(datapoint,iNewValue);
  dpGet(datapoint1,Vcc);
  dpGet(datapoint2,Vdd);
  //DebugN(\"Inewvalue\",iNewValue);
  setValue(\"\", \"backCol\", \"Blue\");
  if ((iNewValue==128||iNewValue==192)&&(Vcc<2.5&&Vdd<2.5))
  {
    //DebugN(\"Yellow\",(iNewValue==128||iNewValue==192)&&(Vcc<2.5&&Vdd<2.5));
    setValue(\"\", \"backCol\", \"Yellow\");
  }
  else if (iNewValue==64||iNewValue==0)
  {
    //DebugN(\"Red\",(iNewValue==64||iNewValue==0));
    setValue(\"\", \"backCol\", \"Red\");
  }
  else if ((iNewValue==192)&&(Vcc>=1&&Vdd>=2))
  {
    //DebugN(\"Green\",(iNewValue==192)&&(Vcc>=1&&Vdd>=2));
    setValue(\"\", \"backCol\", \"Green\");  
  }
  else 
    setValue(\"\", \"backCol\", \"Blue\");  
    
}" 0
 E 0 1 1 0 1 E U  1 E 487 234 10 10
6 215
"Border23"
""
1 609 465 E E E 1 E 1 E N {0,0,0} E N {204,204,204} E E
 E E
213 0 0 0 0 0
EE E
0
1
LANG:1 0 
1
"dashclr"N "_Transparent"
E E 0 1 1 0 1 E U  1 E 529 31 560 410
6 214
"Border22"
""
1 523 437 E E E 1 E 1 E N {0,0,0} E N {102,102,102} E E
 E E
212 0 0 0 0 0
EE E
0
1
LANG:1 0 
1
"dashclr"N "_Transparent"
E E 0 1 1 0 1 E U  1 E 499 31 529 410
7 195
"Ellipse93"
""
1 547 194 E E E 1 E 1 E N {0,0,0} E N {255,255,255} E E
 E E
194 0 0 0 0 0
EE E
0
1
LANG:1 0 
1
"dashclr"N "_Transparent"
"main()
{
  EP_setBackColor();
}

EP_setBackColor()
{
dyn_errClass err;
int crate;
string datapoint,datapoint1,datapoint2;

  dpGet(\"Crate.Numb:_original.._value\", crate);
  sprintf(datapoint,\"Crate%02d.Channel44.LVchStat.Recv:_online.._value\",crate);
  sprintf(datapoint1,\"Crate%02d.Channel44.LVch_Vcc.Recv:_online.._value\",crate);
  sprintf(datapoint2,\"Crate%02d.Channel44.LVch_Vdd.Recv:_online.._value\",crate);
  dpConnect(\"EP_setBackColorCB\",datapoint);
  dpConnect(\"EP_setBackColorCB\",datapoint1);
  dpConnect(\"EP_setBackColorCB\",datapoint2);

}



EP_setBackColorCB(string dpSource, int iNewValue)
{

float Vcc,Vdd;
int crate;
string datapoint,datapoint1,datapoint2;

  dpGet(\"Crate.Numb:_original.._value\", crate);
  sprintf(datapoint,\"Crate%02d.Channel44.LVchStat.Recv:_online.._value\",crate);
  sprintf(datapoint1,\"Crate%02d.Channel44.LVch_Vcc.Recv:_online.._value\",crate);
  sprintf(datapoint2,\"Crate%02d.Channel44.LVch_Vdd.Recv:_online.._value\",crate);

  dpGet(datapoint,iNewValue);
  dpGet(datapoint1,Vcc);
  dpGet(datapoint2,Vdd);
  //DebugN(\"Inewvalue\",iNewValue);
  setValue(\"\", \"backCol\", \"Blue\");
  if ((iNewValue==128||iNewValue==192)&&(Vcc<2.5&&Vdd<2.5))
  {
    //DebugN(\"Yellow\",(iNewValue==128||iNewValue==192)&&(Vcc<2.5&&Vdd<2.5));
    setValue(\"\", \"backCol\", \"Yellow\");
  }
  else if (iNewValue==64||iNewValue==0)
  {
    //DebugN(\"Red\",(iNewValue==64||iNewValue==0));
    setValue(\"\", \"backCol\", \"Red\");
  }
  else if ((iNewValue==192)&&(Vcc>=1&&Vdd>=2))
  {
    //DebugN(\"Green\",(iNewValue==192)&&(Vcc>=1&&Vdd>=2));
    setValue(\"\", \"backCol\", \"Green\");  
  }
  else 
    setValue(\"\", \"backCol\", \"Blue\");  
    
}" 0
 E 0 1 1 0 1 E U  1 E 547 194 10 10
7 196
"Ellipse94"
""
1 567 212 E E E 1 E 1 E N {0,0,0} E N {255,255,255} E E
 E E
195 0 0 0 0 0
EE E
0
1
LANG:1 0 
1
"dashclr"N "_Transparent"
"main()
{
  EP_setBackColor();
}

EP_setBackColor()
{
dyn_errClass err;
int crate;
string datapoint,datapoint1,datapoint2;

  dpGet(\"Crate.Numb:_original.._value\", crate);
  sprintf(datapoint,\"Crate%02d.Channel45.LVchStat.Recv:_online.._value\",crate);
  sprintf(datapoint1,\"Crate%02d.Channel45.LVch_Vcc.Recv:_online.._value\",crate);
  sprintf(datapoint2,\"Crate%02d.Channel45.LVch_Vdd.Recv:_online.._value\",crate);
  dpConnect(\"EP_setBackColorCB\",datapoint);
  dpConnect(\"EP_setBackColorCB\",datapoint1);
  dpConnect(\"EP_setBackColorCB\",datapoint2);

}



EP_setBackColorCB(string dpSource, int iNewValue)
{

float Vcc,Vdd;
int crate;
string datapoint,datapoint1,datapoint2;

  dpGet(\"Crate.Numb:_original.._value\", crate);
  sprintf(datapoint,\"Crate%02d.Channel45.LVchStat.Recv:_online.._value\",crate);
  sprintf(datapoint1,\"Crate%02d.Channel45.LVch_Vcc.Recv:_online.._value\",crate);
  sprintf(datapoint2,\"Crate%02d.Channel45.LVch_Vdd.Recv:_online.._value\",crate);

  dpGet(datapoint,iNewValue);
  dpGet(datapoint1,Vcc);
  dpGet(datapoint2,Vdd);
  //DebugN(\"Inewvalue\",iNewValue);
  setValue(\"\", \"backCol\", \"Blue\");
  if ((iNewValue==128||iNewValue==192)&&(Vcc<2.5&&Vdd<2.5))
  {
    //DebugN(\"Yellow\",(iNewValue==128||iNewValue==192)&&(Vcc<2.5&&Vdd<2.5));
    setValue(\"\", \"backCol\", \"Yellow\");
  }
  else if (iNewValue==64||iNewValue==0)
  {
    //DebugN(\"Red\",(iNewValue==64||iNewValue==0));
    setValue(\"\", \"backCol\", \"Red\");
  }
  else if ((iNewValue==192)&&(Vcc>=1&&Vdd>=2))
  {
    //DebugN(\"Green\",(iNewValue==192)&&(Vcc>=1&&Vdd>=2));
    setValue(\"\", \"backCol\", \"Green\");  
  }
  else 
    setValue(\"\", \"backCol\", \"Blue\");  
    
}" 0
 E 0 1 1 0 1 E U  1 E 547 151 10 10
7 197
"Ellipse95"
""
1 586 331 E E E 1 E 1 E N {0,0,0} E N {255,255,255} E E
 E E
196 0 0 0 0 0
EE E
0
1
LANG:1 0 
1
"dashclr"N "_Transparent"
"main()
{
  EP_setBackColor();
}

EP_setBackColor()
{
dyn_errClass err;
int crate;
string datapoint,datapoint1,datapoint2;

  dpGet(\"Crate.Numb:_original.._value\", crate);
  sprintf(datapoint,\"Crate%02d.Channel46.LVchStat.Recv:_online.._value\",crate);
  sprintf(datapoint1,\"Crate%02d.Channel46.LVch_Vcc.Recv:_online.._value\",crate);
  sprintf(datapoint2,\"Crate%02d.Channel46.LVch_Vdd.Recv:_online.._value\",crate);
  dpConnect(\"EP_setBackColorCB\",datapoint);
  dpConnect(\"EP_setBackColorCB\",datapoint1);
  dpConnect(\"EP_setBackColorCB\",datapoint2);

}



EP_setBackColorCB(string dpSource, int iNewValue)
{

float Vcc,Vdd;
int crate;
string datapoint,datapoint1,datapoint2;

  dpGet(\"Crate.Numb:_original.._value\", crate);
  sprintf(datapoint,\"Crate%02d.Channel46.LVchStat.Recv:_online.._value\",crate);
  sprintf(datapoint1,\"Crate%02d.Channel46.LVch_Vcc.Recv:_online.._value\",crate);
  sprintf(datapoint2,\"Crate%02d.Channel46.LVch_Vdd.Recv:_online.._value\",crate);

  dpGet(datapoint,iNewValue);
  dpGet(datapoint1,Vcc);
  dpGet(datapoint2,Vdd);
  //DebugN(\"Inewvalue\",iNewValue);
  setValue(\"\", \"backCol\", \"Blue\");
  if ((iNewValue==128||iNewValue==192)&&(Vcc<2.5&&Vdd<2.5))
  {
    //DebugN(\"Yellow\",(iNewValue==128||iNewValue==192)&&(Vcc<2.5&&Vdd<2.5));
    setValue(\"\", \"backCol\", \"Yellow\");
  }
  else if (iNewValue==64||iNewValue==0)
  {
    //DebugN(\"Red\",(iNewValue==64||iNewValue==0));
    setValue(\"\", \"backCol\", \"Red\");
  }
  else if ((iNewValue==192)&&(Vcc>=1&&Vdd>=2))
  {
    //DebugN(\"Green\",(iNewValue==192)&&(Vcc>=1&&Vdd>=2));
    setValue(\"\", \"backCol\", \"Green\");  
  }
  else 
    setValue(\"\", \"backCol\", \"Blue\");  
    
}" 0
 E 0 1 1 0 1 E U  1 E 546 110 10 10
7 198
"Ellipse96"
""
1 607 551 E E E 1 E 1 E N {0,0,0} E N {255,255,255} E E
 E E
197 0 0 0 0 0
EE E
0
1
LANG:1 0 
1
"dashclr"N "_Transparent"
"main()
{
  EP_setBackColor();
}

EP_setBackColor()
{
dyn_errClass err;
int crate;
string datapoint,datapoint1,datapoint2;

  dpGet(\"Crate.Numb:_original.._value\", crate);
  sprintf(datapoint,\"Crate%02d.Channel47.LVchStat.Recv:_online.._value\",crate);
  sprintf(datapoint1,\"Crate%02d.Channel47.LVch_Vcc.Recv:_online.._value\",crate);
  sprintf(datapoint2,\"Crate%02d.Channel47.LVch_Vdd.Recv:_online.._value\",crate);
  dpConnect(\"EP_setBackColorCB\",datapoint);
  dpConnect(\"EP_setBackColorCB\",datapoint1);
  dpConnect(\"EP_setBackColorCB\",datapoint2);

}



EP_setBackColorCB(string dpSource, int iNewValue)
{

float Vcc,Vdd;
int crate;
string datapoint,datapoint1,datapoint2;

  dpGet(\"Crate.Numb:_original.._value\", crate);
  sprintf(datapoint,\"Crate%02d.Channel47.LVchStat.Recv:_online.._value\",crate);
  sprintf(datapoint1,\"Crate%02d.Channel47.LVch_Vcc.Recv:_online.._value\",crate);
  sprintf(datapoint2,\"Crate%02d.Channel47.LVch_Vdd.Recv:_online.._value\",crate);

  dpGet(datapoint,iNewValue);
  dpGet(datapoint1,Vcc);
  dpGet(datapoint2,Vdd);
  //DebugN(\"Inewvalue\",iNewValue);
  setValue(\"\", \"backCol\", \"Blue\");
  if ((iNewValue==128||iNewValue==192)&&(Vcc<2.5&&Vdd<2.5))
  {
    //DebugN(\"Yellow\",(iNewValue==128||iNewValue==192)&&(Vcc<2.5&&Vdd<2.5));
    setValue(\"\", \"backCol\", \"Yellow\");
  }
  else if (iNewValue==64||iNewValue==0)
  {
    //DebugN(\"Red\",(iNewValue==64||iNewValue==0));
    setValue(\"\", \"backCol\", \"Red\");
  }
  else if ((iNewValue==192)&&(Vcc>=1&&Vdd>=2))
  {
    //DebugN(\"Green\",(iNewValue==192)&&(Vcc>=1&&Vdd>=2));
    setValue(\"\", \"backCol\", \"Green\");  
  }
  else 
    setValue(\"\", \"backCol\", \"Blue\");  
    
}" 0
 E 0 1 1 0 1 E U  1 E 547 70 10 10
7 216
"Ellipse48"
""
1 156 319 E E E 1 E 1 E N {0,0,0} E N {255,255,255} E E
 E E
213 0 0 0 0 0
EE E
0
1
LANG:1 0 
1
"dashclr"N "_Transparent"
"main()
{
  EP_setBackColor();
}

EP_setBackColor()
{
dyn_errClass err;
int crate;
string datapoint,datapoint1;

  dpGet(\"Crate.Numb:_original.._value\", crate);
  sprintf(datapoint,\"Crate%02d.Channel09.HVchStat.Recv:_online.._value\",crate);
  sprintf(datapoint1,\"Crate%02d.Channel09.HVchVolt.Recv:_online.._value\",crate);
 
  dpConnect(\"EP_setBackColorCB\",datapoint);
  dpConnect(\"EP_setBackColorCB\",datapoint1);

}



EP_setBackColorCB(string dpSource, int iNewValue)
{

float Volt;
int crate;
string datapoint,datapoint1;

  dpGet(\"Crate.Numb:_original.._value\", crate);
  sprintf(datapoint,\"Crate%02d.Channel09.HVchStat.Recv:_online.._value\",crate);
  sprintf(datapoint1,\"Crate%02d.Channel09.HVchVolt.Recv:_online.._value\",crate);
 
  dpGet(datapoint,iNewValue);
  dpGet(datapoint1,Volt);
  setValue(\"\", \"backCol\", \"Blue\");
  if (iNewValue<=3 && Volt<10)
  {
    setValue(\"\", \"backCol\", \"Yellow\");
     //DebugN(\"Yellow\",iNewValue,Volt);
 }
  else if (iNewValue & 8)
    setValue(\"\", \"backCol\", \"Red\");
  else if ((iNewValue<=3)&&Volt>10)
  {
   //DebugN(\"Green\",iNewValue,Volt);
    setValue(\"\", \"backCol\", \"Green\");  
    }
   else if(iNewValue&16)
    setValue(\"\",\"backCol\",\"STD_trend_pen8\");
   else if(iNewValue&192) 
    setValue(\"\", \"backCol\", \"Blue\");  
}" 0
 E 0 1 1 0 1 E U  1 E 156 319 10 10
7 218
"Ellipse43"
""
1 156 274 E E E 1 E 1 E N {0,0,0} E N {255,255,255} E E
 E E
214 0 0 0 0 0
EE E
0
1
LANG:1 0 
1
"dashclr"N "_Transparent"
"main()
{
  EP_setBackColor();
}

EP_setBackColor()
{
dyn_errClass err;
int crate;
string datapoint,datapoint1;

  dpGet(\"Crate.Numb:_original.._value\", crate);
  sprintf(datapoint,\"Crate%02d.Channel10.HVchStat.Recv:_online.._value\",crate);
  sprintf(datapoint1,\"Crate%02d.Channel10.HVchVolt.Recv:_online.._value\",crate);
 
  dpConnect(\"EP_setBackColorCB\",datapoint);
  dpConnect(\"EP_setBackColorCB\",datapoint1);

}



EP_setBackColorCB(string dpSource, int iNewValue)
{

float Volt;
int crate;
string datapoint,datapoint1;

  dpGet(\"Crate.Numb:_original.._value\", crate);
  sprintf(datapoint,\"Crate%02d.Channel10.HVchStat.Recv:_online.._value\",crate);
  sprintf(datapoint1,\"Crate%02d.Channel10.HVchVolt.Recv:_online.._value\",crate);
 
  dpGet(datapoint,iNewValue);
  dpGet(datapoint1,Volt);
  setValue(\"\", \"backCol\", \"Blue\");
  if (iNewValue<=3 && Volt<10)
  {
    setValue(\"\", \"backCol\", \"Yellow\");
     //DebugN(\"Yellow\",iNewValue,Volt);
 }
  else if (iNewValue & 8)
    setValue(\"\", \"backCol\", \"Red\");
  else if ((iNewValue<=3)&&Volt>10)
  {
   //DebugN(\"Green\",iNewValue,Volt);
    setValue(\"\", \"backCol\", \"Green\");  
    }
   else if(iNewValue&16)
    setValue(\"\",\"backCol\",\"STD_trend_pen8\");
   else if(iNewValue&192) 
    setValue(\"\", \"backCol\", \"Blue\");  
    
}" 0
 E 0 1 1 0 1 E U  1 E 156 274 10 10
7 219
"Ellipse44"
""
1 156 234 E E E 1 E 1 E N {0,0,0} E N {255,255,255} E E
 E E
215 0 0 0 0 0
EE E
0
1
LANG:1 0 
1
"dashclr"N "_Transparent"
"main()
{
  EP_setBackColor();
}

EP_setBackColor()
{
dyn_errClass err;
int crate;
string datapoint,datapoint1;

  dpGet(\"Crate.Numb:_original.._value\", crate);
  sprintf(datapoint,\"Crate%02d.Channel11.HVchStat.Recv:_online.._value\",crate);
  sprintf(datapoint1,\"Crate%02d.Channel11.HVchVolt.Recv:_online.._value\",crate);
 
  dpConnect(\"EP_setBackColorCB\",datapoint);
  dpConnect(\"EP_setBackColorCB\",datapoint1);

}



EP_setBackColorCB(string dpSource, int iNewValue)
{

float Volt;
int crate;
string datapoint,datapoint1;

  dpGet(\"Crate.Numb:_original.._value\", crate);
  sprintf(datapoint,\"Crate%02d.Channel11.HVchStat.Recv:_online.._value\",crate);
  sprintf(datapoint1,\"Crate%02d.Channel11.HVchVolt.Recv:_online.._value\",crate);
 
  dpGet(datapoint,iNewValue);
  dpGet(datapoint1,Volt);
  setValue(\"\", \"backCol\", \"Blue\");
  if (iNewValue<=3 && Volt<10)
  {
    setValue(\"\", \"backCol\", \"Yellow\");
     //DebugN(\"Yellow\",iNewValue,Volt);
 }
  else if (iNewValue & 8)
    setValue(\"\", \"backCol\", \"Red\");
  else if ((iNewValue<=3)&&Volt>10)
  {
   //DebugN(\"Green\",iNewValue,Volt);
    setValue(\"\", \"backCol\", \"Green\");  
    }
   else if(iNewValue&16)
    setValue(\"\",\"backCol\",\"STD_trend_pen8\");
   else if(iNewValue&192) 
    setValue(\"\", \"backCol\", \"Blue\");  
}" 0
 E 0 1 1 0 1 E U  1 E 156 234 10 10
7 220
"Ellipse45"
""
1 156 194 E E E 1 E 1 E N {0,0,0} E N {255,255,255} E E
 E E
216 0 0 0 0 0
EE E
0
1
LANG:1 0 
1
"dashclr"N "_Transparent"
"main()
{
  EP_setBackColor();
}

EP_setBackColor()
{
dyn_errClass err;
int crate;
string datapoint,datapoint1;

  dpGet(\"Crate.Numb:_original.._value\", crate);
  sprintf(datapoint,\"Crate%02d.Channel12.HVchStat.Recv:_online.._value\",crate);
  sprintf(datapoint1,\"Crate%02d.Channel12.HVchVolt.Recv:_online.._value\",crate);
 
  dpConnect(\"EP_setBackColorCB\",datapoint);
  dpConnect(\"EP_setBackColorCB\",datapoint1);

}



EP_setBackColorCB(string dpSource, int iNewValue)
{

float Volt;
int crate;
string datapoint,datapoint1;

  dpGet(\"Crate.Numb:_original.._value\", crate);
  sprintf(datapoint,\"Crate%02d.Channel12.HVchStat.Recv:_online.._value\",crate);
  sprintf(datapoint1,\"Crate%02d.Channel12.HVchVolt.Recv:_online.._value\",crate);
 
  dpGet(datapoint,iNewValue);
  dpGet(datapoint1,Volt);
  setValue(\"\", \"backCol\", \"Blue\");
  if (iNewValue<=3 && Volt<10)
  {
    setValue(\"\", \"backCol\", \"Yellow\");
     //DebugN(\"Yellow\",iNewValue,Volt);
 }
  else if (iNewValue & 8)
    setValue(\"\", \"backCol\", \"Red\");
  else if ((iNewValue<=3)&&Volt>10)
  {
   //DebugN(\"Green\",iNewValue,Volt);
    setValue(\"\", \"backCol\", \"Green\");  
    }
   else if(iNewValue&16)
    setValue(\"\",\"backCol\",\"STD_trend_pen8\");
   else if(iNewValue&192) 
    setValue(\"\", \"backCol\", \"Blue\");  
}" 0
 E 0 1 1 0 1 E U  1 E 156 194 10 10
7 221
"Ellipse46"
""
1 156 151 E E E 1 E 1 E N {0,0,0} E N {255,255,255} E E
 E E
217 0 0 0 0 0
EE E
0
1
LANG:1 0 
1
"dashclr"N "_Transparent"
"main()
{
  EP_setBackColor();
}

EP_setBackColor()
{
dyn_errClass err;
int crate;
string datapoint,datapoint1;

  dpGet(\"Crate.Numb:_original.._value\", crate);
  sprintf(datapoint,\"Crate%02d.Channel13.HVchStat.Recv:_online.._value\",crate);
  sprintf(datapoint1,\"Crate%02d.Channel13.HVchVolt.Recv:_online.._value\",crate);
 
  dpConnect(\"EP_setBackColorCB\",datapoint);
  dpConnect(\"EP_setBackColorCB\",datapoint1);

}



EP_setBackColorCB(string dpSource, int iNewValue)
{

float Volt;
int crate;
string datapoint,datapoint1;

  dpGet(\"Crate.Numb:_original.._value\", crate);
  sprintf(datapoint,\"Crate%02d.Channel13.HVchStat.Recv:_online.._value\",crate);
  sprintf(datapoint1,\"Crate%02d.Channel13.HVchVolt.Recv:_online.._value\",crate);
 
  dpGet(datapoint,iNewValue);
  dpGet(datapoint1,Volt);
  setValue(\"\", \"backCol\", \"Blue\");

  if (iNewValue<=3 && Volt<10)
  {
    setValue(\"\", \"backCol\", \"Yellow\");
     //DebugN(\"Yellow\",iNewValue,Volt);
 }
  else if (iNewValue & 8)
    setValue(\"\", \"backCol\", \"Red\");
  else if ((iNewValue<=3)&&Volt>10)
  {
   //DebugN(\"Green\",iNewValue,Volt);
    setValue(\"\", \"backCol\", \"Green\");  
    }
   else if(iNewValue&16)
    setValue(\"\",\"backCol\",\"STD_trend_pen8\");
   else if(iNewValue&192) 
    setValue(\"\", \"backCol\", \"Blue\");  
    
}" 0
 E 0 1 1 0 1 E U  1 E 156 151 10 10
7 222
"Ellipse47"
""
1 156 110 E E E 1 E 1 E N {0,0,0} E N {255,255,255} E E
 E E
218 0 0 0 0 0
EE E
0
1
LANG:1 0 
1
"dashclr"N "_Transparent"
"main()
{
  EP_setBackColor();
}

EP_setBackColor()
{
dyn_errClass err;
int crate;
string datapoint,datapoint1;

  dpGet(\"Crate.Numb:_original.._value\", crate);
  sprintf(datapoint,\"Crate%02d.Channel14.HVchStat.Recv:_online.._value\",crate);
  sprintf(datapoint1,\"Crate%02d.Channel14.HVchVolt.Recv:_online.._value\",crate);
 
  dpConnect(\"EP_setBackColorCB\",datapoint);
  dpConnect(\"EP_setBackColorCB\",datapoint1);

}



EP_setBackColorCB(string dpSource, int iNewValue)
{

float Volt;
int crate;
string datapoint,datapoint1;

  dpGet(\"Crate.Numb:_original.._value\", crate);
  sprintf(datapoint,\"Crate%02d.Channel14.HVchStat.Recv:_online.._value\",crate);
  sprintf(datapoint1,\"Crate%02d.Channel14.HVchVolt.Recv:_online.._value\",crate);
 
  dpGet(datapoint,iNewValue);
  dpGet(datapoint1,Volt);
  setValue(\"\", \"backCol\", \"Blue\");
  if (iNewValue<=3 && Volt<10)
  {
    setValue(\"\", \"backCol\", \"Yellow\");
     //DebugN(\"Yellow\",iNewValue,Volt);
 }
  else if (iNewValue & 8)
    setValue(\"\", \"backCol\", \"Red\");
  else if ((iNewValue<=3)&&Volt>10)
  {
   //DebugN(\"Green\",iNewValue,Volt);
    setValue(\"\", \"backCol\", \"Green\");  
    }
   else if(iNewValue&16)
    setValue(\"\",\"backCol\",\"STD_trend_pen8\");
   else if(iNewValue&192) 
    setValue(\"\", \"backCol\", \"Blue\");  
    
}" 0
 E 0 1 1 0 1 E U  1 E 156 110 10 10
7 223
"Ellipse97"
""
1 156 70 E E E 1 E 1 E N {0,0,0} E N {255,255,255} E E
 E E
219 0 0 0 0 0
EE E
0
1
LANG:1 0 
1
"dashclr"N "_Transparent"
"main()
{
  EP_setBackColor();
}

EP_setBackColor()
{
dyn_errClass err;
int crate;
string datapoint,datapoint1;

  dpGet(\"Crate.Numb:_original.._value\", crate);
  sprintf(datapoint,\"Crate%02d.Channel15.HVchStat.Recv:_online.._value\",crate);
  sprintf(datapoint1,\"Crate%02d.Channel15.HVchVolt.Recv:_online.._value\",crate);
 
  dpConnect(\"EP_setBackColorCB\",datapoint);
  dpConnect(\"EP_setBackColorCB\",datapoint1);

}



EP_setBackColorCB(string dpSource, int iNewValue)
{

float Volt;
int crate;
string datapoint,datapoint1;

  dpGet(\"Crate.Numb:_original.._value\", crate);
  sprintf(datapoint,\"Crate%02d.Channel15.HVchStat.Recv:_online.._value\",crate);
  sprintf(datapoint1,\"Crate%02d.Channel15.HVchVolt.Recv:_online.._value\",crate);
 
  dpGet(datapoint,iNewValue);
  dpGet(datapoint1,Volt);
  setValue(\"\", \"backCol\", \"Blue\");
  if (iNewValue<=3 && Volt<10)
  {
    setValue(\"\", \"backCol\", \"Yellow\");
     //DebugN(\"Yellow\",iNewValue,Volt);
 }
  else if (iNewValue & 8)
    setValue(\"\", \"backCol\", \"Red\");
  else if ((iNewValue<=3)&&Volt>10)
  {
   //DebugN(\"Green\",iNewValue,Volt);
    setValue(\"\", \"backCol\", \"Green\");  
    }
   else if(iNewValue&16)
    setValue(\"\",\"backCol\",\"STD_trend_pen8\");
   else if(iNewValue&192) 
    setValue(\"\", \"backCol\", \"Blue\");  
}" 0
 E 0 1 1 0 1 E U  1 E 156 70 10 10
7 233
"Ellipse10"
""
1 64 319 E E E 1 E 1 E N {0,0,0} E N {255,255,255} E E
 E E
228 0 0 0 0 0
EE E
0
1
LANG:1 0 
1
"dashclr"N "_Transparent"
"main()
{
  EP_setBackColor();
}

EP_setBackColor()
{
dyn_errClass err;
int crate;
string datapoint,datapoint1;

  dpGet(\"Crate.Numb:_original.._value\", crate);
  sprintf(datapoint,\"Crate%02d.Channel01.HVchStat.Recv:_online.._value\",crate);
  sprintf(datapoint1,\"Crate%02d.Channel01.HVchVolt.Recv:_online.._value\",crate);
 
  dpConnect(\"EP_setBackColorCB\",datapoint);
  dpConnect(\"EP_setBackColorCB\",datapoint1);

}



EP_setBackColorCB(string dpSource, int iNewValue)
{

float Volt;
int crate;
string datapoint,datapoint1;

  dpGet(\"Crate.Numb:_original.._value\", crate);
  sprintf(datapoint,\"Crate%02d.Channel01.HVchStat.Recv:_online.._value\",crate);
  sprintf(datapoint1,\"Crate%02d.Channel01.HVchVolt.Recv:_online.._value\",crate);
 
  dpGet(datapoint,iNewValue);
  dpGet(datapoint1,Volt);
  setValue(\"\", \"backCol\", \"Blue\");
  if (iNewValue<=3 && Volt<10)
  {
    setValue(\"\", \"backCol\", \"Yellow\");
     //DebugN(\"Yellow\",iNewValue,Volt);
 }
  else if (iNewValue & 8)
    setValue(\"\", \"backCol\", \"Red\");
  else if ((iNewValue<=3)&&Volt>10)
  {
   //DebugN(\"Green\",iNewValue,Volt);
    setValue(\"\", \"backCol\", \"Green\");  
    }
   else if(iNewValue&16)
    setValue(\"\",\"backCol\",\"STD_trend_pen8\");
   else if(iNewValue&192) 
    setValue(\"\", \"backCol\", \"Blue\");     
}" 0
 E 0 1 1 0 1 E U  1 E 64 319 10 10
7 234
"Ellipse11"
""
1 64 274 E E E 1 E 1 E N {0,0,0} E N {255,255,255} E E
 E E
229 0 0 0 0 0
EE E
0
1
LANG:1 0 
1
"dashclr"N "_Transparent"
"main()
{
  EP_setBackColor();
}

EP_setBackColor()
{
dyn_errClass err;
int crate;
string datapoint,datapoint1;

  dpGet(\"Crate.Numb:_original.._value\", crate);
  sprintf(datapoint,\"Crate%02d.Channel02.HVchStat.Recv:_online.._value\",crate);
  sprintf(datapoint1,\"Crate%02d.Channel02.HVchVolt.Recv:_online.._value\",crate);
 
  dpConnect(\"EP_setBackColorCB\",datapoint);
  dpConnect(\"EP_setBackColorCB\",datapoint1);

}



EP_setBackColorCB(string dpSource, int iNewValue)
{

float Volt;
int crate;
string datapoint,datapoint1;

  dpGet(\"Crate.Numb:_original.._value\", crate);
  sprintf(datapoint,\"Crate%02d.Channel02.HVchStat.Recv:_online.._value\",crate);
  sprintf(datapoint1,\"Crate%02d.Channel02.HVchVolt.Recv:_online.._value\",crate);
 
  dpGet(datapoint,iNewValue);
  dpGet(datapoint1,Volt);
  setValue(\"\", \"backCol\", \"Blue\");
  if (iNewValue<=3 && Volt<10)
  {
    setValue(\"\", \"backCol\", \"Yellow\");
     //DebugN(\"Yellow\",iNewValue,Volt);
 }
  else if (iNewValue & 8)
    setValue(\"\", \"backCol\", \"Red\");
  else if ((iNewValue<=3)&&Volt>10)
  {
   //DebugN(\"Green\",iNewValue,Volt);
    setValue(\"\", \"backCol\", \"Green\");  
    }
   else if(iNewValue&16)
    setValue(\"\",\"backCol\",\"STD_trend_pen8\");
   else if(iNewValue&192) 
    setValue(\"\", \"backCol\", \"Blue\");  
}" 0
 E 0 1 1 0 1 E U  1 E 64 274 10 10
7 235
"Ellipse12"
""
1 64 234 E E E 1 E 1 E N {0,0,0} E N {255,255,255} E E
 E E
230 0 0 0 0 0
EE E
0
1
LANG:1 0 
1
"dashclr"N "_Transparent"
"main()
{
  EP_setBackColor();
}

EP_setBackColor()
{
dyn_errClass err;
int crate;
string datapoint,datapoint1;

  dpGet(\"Crate.Numb:_original.._value\", crate);
  sprintf(datapoint,\"Crate%02d.Channel03.HVchStat.Recv:_online.._value\",crate);
  sprintf(datapoint1,\"Crate%02d.Channel03.HVchVolt.Recv:_online.._value\",crate);
 
  dpConnect(\"EP_setBackColorCB\",datapoint);
  dpConnect(\"EP_setBackColorCB\",datapoint1);

}



EP_setBackColorCB(string dpSource, int iNewValue)
{

float Volt;
int crate;
string datapoint,datapoint1;

  dpGet(\"Crate.Numb:_original.._value\", crate);
  sprintf(datapoint,\"Crate%02d.Channel03.HVchStat.Recv:_online.._value\",crate);
  sprintf(datapoint1,\"Crate%02d.Channel03.HVchVolt.Recv:_online.._value\",crate);
 
  dpGet(datapoint,iNewValue);
  dpGet(datapoint1,Volt);
  setValue(\"\", \"backCol\", \"Blue\");
  if (iNewValue<=3 && Volt<10)
  {
    setValue(\"\", \"backCol\", \"Yellow\");
     //DebugN(\"Yellow\",iNewValue,Volt);
 }
  else if (iNewValue & 8)
    setValue(\"\", \"backCol\", \"Red\");
  else if ((iNewValue<=3)&&Volt>10)
  {
   //DebugN(\"Green\",iNewValue,Volt);
    setValue(\"\", \"backCol\", \"Green\");  
    }
   else if(iNewValue&16)
    setValue(\"\",\"backCol\",\"STD_trend_pen8\");
   else if(iNewValue&192) 
    setValue(\"\", \"backCol\", \"Blue\");  
    
}" 0
 E 0 1 1 0 1 E U  1 E 64 234 10 10
7 236
"Ellipse13"
""
1 64 194 E E E 1 E 1 E N {0,0,0} E N {255,255,255} E E
 E E
231 0 0 0 0 0
EE E
0
1
LANG:1 0 
1
"dashclr"N "_Transparent"
"main()
{
  EP_setBackColor();
}

EP_setBackColor()
{
dyn_errClass err;
int crate;
string datapoint,datapoint1;

  dpGet(\"Crate.Numb:_original.._value\", crate);
  sprintf(datapoint,\"Crate%02d.Channel04.HVchStat.Recv:_online.._value\",crate);
  sprintf(datapoint1,\"Crate%02d.Channel04.HVchVolt.Recv:_online.._value\",crate);
 
  dpConnect(\"EP_setBackColorCB\",datapoint);
  dpConnect(\"EP_setBackColorCB\",datapoint1);

}



EP_setBackColorCB(string dpSource, int iNewValue)
{

float Volt;
int crate;
string datapoint,datapoint1;

  dpGet(\"Crate.Numb:_original.._value\", crate);
  sprintf(datapoint,\"Crate%02d.Channel04.HVchStat.Recv:_online.._value\",crate);
  sprintf(datapoint1,\"Crate%02d.Channel04.HVchVolt.Recv:_online.._value\",crate);
 
  dpGet(datapoint,iNewValue);
  dpGet(datapoint1,Volt);
  setValue(\"\", \"backCol\", \"Blue\");
  if (iNewValue<=3 && Volt<10)
  {
    setValue(\"\", \"backCol\", \"Yellow\");
     //DebugN(\"Yellow\",iNewValue,Volt);
 }
  else if (iNewValue & 8)
    setValue(\"\", \"backCol\", \"Red\");
  else if ((iNewValue<=3)&&Volt>10)
  {
   //DebugN(\"Green\",iNewValue,Volt);
    setValue(\"\", \"backCol\", \"Green\");  
    }
   else if(iNewValue&16)
    setValue(\"\",\"backCol\",\"STD_trend_pen8\");
   else if(iNewValue&192) 
    setValue(\"\", \"backCol\", \"Blue\");  
    
}" 0
 E 0 1 1 0 1 E U  1 E 64 194 10 10
7 237
"Ellipse14"
""
1 64 151 E E E 1 E 1 E N {0,0,0} E N {255,255,255} E E
 E E
232 0 0 0 0 0
EE E
0
1
LANG:1 0 
1
"dashclr"N "_Transparent"
"main()
{
  EP_setBackColor();
}

EP_setBackColor()
{
dyn_errClass err;
int crate;
string datapoint,datapoint1;

  dpGet(\"Crate.Numb:_original.._value\", crate);
  sprintf(datapoint,\"Crate%02d.Channel05.HVchStat.Recv:_online.._value\",crate);
  sprintf(datapoint1,\"Crate%02d.Channel05.HVchVolt.Recv:_online.._value\",crate);
 
  dpConnect(\"EP_setBackColorCB\",datapoint);
  dpConnect(\"EP_setBackColorCB\",datapoint1);

}



EP_setBackColorCB(string dpSource, int iNewValue)
{

float Volt;
int crate;
string datapoint,datapoint1;

  dpGet(\"Crate.Numb:_original.._value\", crate);
  sprintf(datapoint,\"Crate%02d.Channel05.HVchStat.Recv:_online.._value\",crate);
  sprintf(datapoint1,\"Crate%02d.Channel05.HVchVolt.Recv:_online.._value\",crate);
 
  dpGet(datapoint,iNewValue);
  dpGet(datapoint1,Volt);
  setValue(\"\", \"backCol\", \"Blue\");
  if (iNewValue<=3 && Volt<10)
  {
    setValue(\"\", \"backCol\", \"Yellow\");
     //DebugN(\"Yellow\",iNewValue,Volt);
 }
  else if (iNewValue & 8)
    setValue(\"\", \"backCol\", \"Red\");
  else if ((iNewValue<=3)&&Volt>10)
  {
   //DebugN(\"Green\",iNewValue,Volt);
    setValue(\"\", \"backCol\", \"Green\");  
    }
   else if(iNewValue&16)
    setValue(\"\",\"backCol\",\"STD_trend_pen8\");
   else if(iNewValue&192) 
    setValue(\"\", \"backCol\", \"Blue\");  
    
}" 0
 E 0 1 1 0 1 E U  1 E 64 151 10 10
7 238
"Ellipse15"
""
1 64 110 E E E 1 E 1 E N {0,0,0} E N {255,255,255} E E
 E E
233 0 0 0 0 0
EE E
0
1
LANG:1 0 
1
"dashclr"N "_Transparent"
"main()
{
  EP_setBackColor();
}

EP_setBackColor()
{
dyn_errClass err;
int crate;
string datapoint,datapoint1;

  dpGet(\"Crate.Numb:_original.._value\", crate);
  sprintf(datapoint,\"Crate%02d.Channel06.HVchStat.Recv:_online.._value\",crate);
  sprintf(datapoint1,\"Crate%02d.Channel06.HVchVolt.Recv:_online.._value\",crate);
 
  dpConnect(\"EP_setBackColorCB\",datapoint);
  dpConnect(\"EP_setBackColorCB\",datapoint1);

}



EP_setBackColorCB(string dpSource, int iNewValue)
{

float Volt;
int crate;
string datapoint,datapoint1;

  dpGet(\"Crate.Numb:_original.._value\", crate);
  sprintf(datapoint,\"Crate%02d.Channel06.HVchStat.Recv:_online.._value\",crate);
  sprintf(datapoint1,\"Crate%02d.Channel06.HVchVolt.Recv:_online.._value\",crate);
 
  dpGet(datapoint,iNewValue);
  dpGet(datapoint1,Volt);
  setValue(\"\", \"backCol\", \"Blue\");
   if (iNewValue<=3 && Volt<10)
  {
    setValue(\"\", \"backCol\", \"Yellow\");
     //DebugN(\"Yellow\",iNewValue,Volt);
 }
  else if (iNewValue & 8)
    setValue(\"\", \"backCol\", \"Red\");
  else if ((iNewValue<=3)&&Volt>10)
  {
   //DebugN(\"Green\",iNewValue,Volt);
    setValue(\"\", \"backCol\", \"Green\");  
    }
   else if(iNewValue&16)
    setValue(\"\",\"backCol\",\"STD_trend_pen8\");
   else if(iNewValue&192) 
    setValue(\"\", \"backCol\", \"Blue\");  
}" 0
 E 0 1 1 0 1 E U  1 E 64 110 10 10
7 239
"Ellipse16"
""
1 64 70 E E E 1 E 1 E N {0,0,0} E N {255,255,255} E E
 E E
234 0 0 0 0 0
EE E
0
1
LANG:1 0 
1
"dashclr"N "_Transparent"
"main()
{
  EP_setBackColor();
}

EP_setBackColor()
{
dyn_errClass err;
int crate;
string datapoint,datapoint1;

  dpGet(\"Crate.Numb:_original.._value\", crate);
  sprintf(datapoint,\"Crate%02d.Channel07.HVchStat.Recv:_online.._value\",crate);
  sprintf(datapoint1,\"Crate%02d.Channel07.HVchVolt.Recv:_online.._value\",crate);
 
  dpConnect(\"EP_setBackColorCB\",datapoint);
  dpConnect(\"EP_setBackColorCB\",datapoint1);

}



EP_setBackColorCB(string dpSource, int iNewValue)
{

float Volt;
int crate;
string datapoint,datapoint1;

  dpGet(\"Crate.Numb:_original.._value\", crate);
  sprintf(datapoint,\"Crate%02d.Channel07.HVchStat.Recv:_online.._value\",crate);
  sprintf(datapoint1,\"Crate%02d.Channel07.HVchVolt.Recv:_online.._value\",crate);
 
  dpGet(datapoint,iNewValue);
  dpGet(datapoint1,Volt);
  setValue(\"\", \"backCol\", \"Blue\");
  if (iNewValue<=3 && Volt<10)
  {
    setValue(\"\", \"backCol\", \"Yellow\");
     //DebugN(\"Yellow\",iNewValue,Volt);
 }
  else if (iNewValue & 8)
    setValue(\"\", \"backCol\", \"Red\");
  else if ((iNewValue<=3)&&Volt>10)
  {
   //DebugN(\"Green\",iNewValue,Volt);
    setValue(\"\", \"backCol\", \"Green\");  
    }
   else if(iNewValue&16)
    setValue(\"\",\"backCol\",\"STD_trend_pen8\");
   else if(iNewValue&192) 
    setValue(\"\", \"backCol\", \"Blue\");  
    
}" 0
 E 0 1 1 0 1 E U  1 E 64 70 10 10
7 240
"Ellipse17"
""
1 243 361 E E E 1 E 1 E N {0,0,0} E N {255,255,255} E E
 E E
235 0 0 0 0 0
EE E
0
1
LANG:1 0 
1
"dashclr"N "_Transparent"
"main()
{
  EP_setBackColor();
}

EP_setBackColor()
{
dyn_errClass err;
int crate;
string datapoint,datapoint1;

  dpGet(\"Crate.Numb:_original.._value\", crate);
  sprintf(datapoint,\"Crate%02d.Channel16.HVchStat.Recv:_online.._value\",crate);
  sprintf(datapoint1,\"Crate%02d.Channel16.HVchVolt.Recv:_online.._value\",crate);
 
  dpConnect(\"EP_setBackColorCB\",datapoint);
  dpConnect(\"EP_setBackColorCB\",datapoint1);

}



EP_setBackColorCB(string dpSource, int iNewValue)
{

float Volt;
int crate;
string datapoint,datapoint1;

  dpGet(\"Crate.Numb:_original.._value\", crate);
  sprintf(datapoint,\"Crate%02d.Channel16.HVchStat.Recv:_online.._value\",crate);
  sprintf(datapoint1,\"Crate%02d.Channel16.HVchVolt.Recv:_online.._value\",crate);
 
  dpGet(datapoint,iNewValue);
  dpGet(datapoint1,Volt);
  setValue(\"\", \"backCol\", \"Blue\");
  if (iNewValue<=3 && Volt<10)
  {
    setValue(\"\", \"backCol\", \"Yellow\");
     //DebugN(\"Yellow\",iNewValue,Volt);
 }
  else if (iNewValue & 8)
    setValue(\"\", \"backCol\", \"Red\");
  else if ((iNewValue<=3)&&Volt>10)
  {
   //DebugN(\"Green\",iNewValue,Volt);
    setValue(\"\", \"backCol\", \"Green\");  
    }
   else if(iNewValue&16)
    setValue(\"\",\"backCol\",\"STD_trend_pen8\");
   else if(iNewValue&192) 
    setValue(\"\", \"backCol\", \"Blue\");  
}" 0
 E 0 1 1 0 1 E U  1 E 243 361 10 10
7 241
"Ellipse18"
""
1 243 319 E E E 1 E 1 E N {0,0,0} E N {255,255,255} E E
 E E
236 0 0 0 0 0
EE E
0
1
LANG:1 0 
1
"dashclr"N "_Transparent"
"main()
{
  EP_setBackColor();
}

EP_setBackColor()
{
dyn_errClass err;
int crate;
string datapoint,datapoint1;

  dpGet(\"Crate.Numb:_original.._value\", crate);
  sprintf(datapoint,\"Crate%02d.Channel17.HVchStat.Recv:_online.._value\",crate);
  sprintf(datapoint1,\"Crate%02d.Channel17.HVchVolt.Recv:_online.._value\",crate);
 
  dpConnect(\"EP_setBackColorCB\",datapoint);
  dpConnect(\"EP_setBackColorCB\",datapoint1);

}



EP_setBackColorCB(string dpSource, int iNewValue)
{

float Volt;
int crate;
string datapoint,datapoint1;

  dpGet(\"Crate.Numb:_original.._value\", crate);
  sprintf(datapoint,\"Crate%02d.Channel17.HVchStat.Recv:_online.._value\",crate);
  sprintf(datapoint1,\"Crate%02d.Channel17.HVchVolt.Recv:_online.._value\",crate);
 
  dpGet(datapoint,iNewValue);
  dpGet(datapoint1,Volt);
  setValue(\"\", \"backCol\", \"Blue\");
  if (iNewValue<=3 && Volt<10)
  {
    setValue(\"\", \"backCol\", \"Yellow\");
     //DebugN(\"Yellow\",iNewValue,Volt);
 }
  else if (iNewValue & 8)
    setValue(\"\", \"backCol\", \"Red\");
  else if ((iNewValue<=3)&&Volt>10)
  {
   //DebugN(\"Green\",iNewValue,Volt);
    setValue(\"\", \"backCol\", \"Green\");  
    }
   else if(iNewValue&16)
    setValue(\"\",\"backCol\",\"STD_trend_pen8\");
   else if(iNewValue&192) 
    setValue(\"\", \"backCol\", \"Blue\");  
}" 0
 E 0 1 1 0 1 E U  1 E 243 319 10 10
7 242
"Ellipse19"
""
1 243 274 E E E 1 E 1 E N {0,0,0} E N {255,255,255} E E
 E E
237 0 0 0 0 0
EE E
0
1
LANG:1 0 
1
"dashclr"N "_Transparent"
"main()
{
  EP_setBackColor();
}

EP_setBackColor()
{
dyn_errClass err;
int crate;
string datapoint,datapoint1;

  dpGet(\"Crate.Numb:_original.._value\", crate);
  sprintf(datapoint,\"Crate%02d.Channel18.HVchStat.Recv:_online.._value\",crate);
  sprintf(datapoint1,\"Crate%02d.Channel18.HVchVolt.Recv:_online.._value\",crate);
 
  dpConnect(\"EP_setBackColorCB\",datapoint);
  dpConnect(\"EP_setBackColorCB\",datapoint1);

}



EP_setBackColorCB(string dpSource, int iNewValue)
{

float Volt;
int crate;
string datapoint,datapoint1;

  dpGet(\"Crate.Numb:_original.._value\", crate);
  sprintf(datapoint,\"Crate%02d.Channel18.HVchStat.Recv:_online.._value\",crate);
  sprintf(datapoint1,\"Crate%02d.Channel18.HVchVolt.Recv:_online.._value\",crate);
 
  dpGet(datapoint,iNewValue);
  dpGet(datapoint1,Volt);
  setValue(\"\", \"backCol\", \"Blue\");
   if (iNewValue<=3 && Volt<10)
  {
    setValue(\"\", \"backCol\", \"Yellow\");
     //DebugN(\"Yellow\",iNewValue,Volt);
 }
  else if (iNewValue & 8)
    setValue(\"\", \"backCol\", \"Red\");
  else if ((iNewValue<=3)&&Volt>10)
  {
   //DebugN(\"Green\",iNewValue,Volt);
    setValue(\"\", \"backCol\", \"Green\");  
    }
   else if(iNewValue&16)
    setValue(\"\",\"backCol\",\"STD_trend_pen8\");
   else if(iNewValue&192) 
    setValue(\"\", \"backCol\", \"Blue\");  
    
}" 0
 E 0 1 1 0 1 E U  1 E 243 274 10 10
7 243
"Ellipse20"
""
1 243 234 E E E 1 E 1 E N {0,0,0} E N {255,255,255} E E
 E E
238 0 0 0 0 0
EE E
0
1
LANG:1 0 
1
"dashclr"N "_Transparent"
"main()
{
  EP_setBackColor();
}

EP_setBackColor()
{
dyn_errClass err;
int crate;
string datapoint,datapoint1;

  dpGet(\"Crate.Numb:_original.._value\", crate);
  sprintf(datapoint,\"Crate%02d.Channel19.HVchStat.Recv:_online.._value\",crate);
  sprintf(datapoint1,\"Crate%02d.Channel19.HVchVolt.Recv:_online.._value\",crate);
 
  dpConnect(\"EP_setBackColorCB\",datapoint);
  dpConnect(\"EP_setBackColorCB\",datapoint1);

}



EP_setBackColorCB(string dpSource, int iNewValue)
{

float Volt;
int crate;
string datapoint,datapoint1;

  dpGet(\"Crate.Numb:_original.._value\", crate);
  sprintf(datapoint,\"Crate%02d.Channel19.HVchStat.Recv:_online.._value\",crate);
  sprintf(datapoint1,\"Crate%02d.Channel19.HVchVolt.Recv:_online.._value\",crate);
 
  dpGet(datapoint,iNewValue);
  dpGet(datapoint1,Volt);
  setValue(\"\", \"backCol\", \"Blue\");
  if (iNewValue<=3 && Volt<10)
  {
    setValue(\"\", \"backCol\", \"Yellow\");
     //DebugN(\"Yellow\",iNewValue,Volt);
 }
  else if (iNewValue & 8)
    setValue(\"\", \"backCol\", \"Red\");
  else if ((iNewValue<=3)&&Volt>10)
  {
   //DebugN(\"Green\",iNewValue,Volt);
    setValue(\"\", \"backCol\", \"Green\");  
    }
   else if(iNewValue&16)
    setValue(\"\",\"backCol\",\"STD_trend_pen8\");
   else if(iNewValue&192) 
    setValue(\"\", \"backCol\", \"Blue\");  
    
}" 0
 E 0 1 1 0 1 E U  1 E 243 234 10 10
7 244
"Ellipse21"
""
1 243 194 E E E 1 E 1 E N {0,0,0} E N {255,255,255} E E
 E E
239 0 0 0 0 0
EE E
0
1
LANG:1 0 
1
"dashclr"N "_Transparent"
"main()
{
  EP_setBackColor();
}

EP_setBackColor()
{
dyn_errClass err;
int crate;
string datapoint,datapoint1;

  dpGet(\"Crate.Numb:_original.._value\", crate);
  sprintf(datapoint,\"Crate%02d.Channel20.HVchStat.Recv:_online.._value\",crate);
  sprintf(datapoint1,\"Crate%02d.Channel20.HVchVolt.Recv:_online.._value\",crate);
 
  dpConnect(\"EP_setBackColorCB\",datapoint);
  dpConnect(\"EP_setBackColorCB\",datapoint1);

}



EP_setBackColorCB(string dpSource, int iNewValue)
{

float Volt;
int crate;
string datapoint,datapoint1;

  dpGet(\"Crate.Numb:_original.._value\", crate);
  sprintf(datapoint,\"Crate%02d.Channel20.HVchStat.Recv:_online.._value\",crate);
  sprintf(datapoint1,\"Crate%02d.Channel20.HVchVolt.Recv:_online.._value\",crate);
 
  dpGet(datapoint,iNewValue);
  dpGet(datapoint1,Volt);
  setValue(\"\", \"backCol\", \"Blue\");
  if (iNewValue<=3 && Volt<10)
  {
    setValue(\"\", \"backCol\", \"Yellow\");
     //DebugN(\"Yellow\",iNewValue,Volt);
 }
  else if (iNewValue & 8)
    setValue(\"\", \"backCol\", \"Red\");
  else if ((iNewValue<=3)&&Volt>10)
  {
   //DebugN(\"Green\",iNewValue,Volt);
    setValue(\"\", \"backCol\", \"Green\");  
    }
   else if(iNewValue&16)
    setValue(\"\",\"backCol\",\"STD_trend_pen8\");
   else if(iNewValue&192) 
    setValue(\"\", \"backCol\", \"Blue\");  
    
}" 0
 E 0 1 1 0 1 E U  1 E 243 194 10 10
7 245
"Ellipse22"
""
1 243 151 E E E 1 E 1 E N {0,0,0} E N {255,255,255} E E
 E E
240 0 0 0 0 0
EE E
0
1
LANG:1 0 
1
"dashclr"N "_Transparent"
"main()
{
  EP_setBackColor();
}

EP_setBackColor()
{
dyn_errClass err;
int crate;
string datapoint,datapoint1;

  dpGet(\"Crate.Numb:_original.._value\", crate);
  sprintf(datapoint,\"Crate%02d.Channel21.HVchStat.Recv:_online.._value\",crate);
  sprintf(datapoint1,\"Crate%02d.Channel21.HVchVolt.Recv:_online.._value\",crate);
 
  dpConnect(\"EP_setBackColorCB\",datapoint);
  dpConnect(\"EP_setBackColorCB\",datapoint1);

}



EP_setBackColorCB(string dpSource, int iNewValue)
{

float Volt;
int crate;
string datapoint,datapoint1;

  dpGet(\"Crate.Numb:_original.._value\", crate);
  sprintf(datapoint,\"Crate%02d.Channel21.HVchStat.Recv:_online.._value\",crate);
  sprintf(datapoint1,\"Crate%02d.Channel21.HVchVolt.Recv:_online.._value\",crate);
 
  dpGet(datapoint,iNewValue);
  dpGet(datapoint1,Volt);
  setValue(\"\", \"backCol\", \"Blue\");
  if (iNewValue<=3 && Volt<10)
  {
    setValue(\"\", \"backCol\", \"Yellow\");
     //DebugN(\"Yellow\",iNewValue,Volt);
 }
  else if (iNewValue & 8)
    setValue(\"\", \"backCol\", \"Red\");
  else if ((iNewValue<=3)&&Volt>10)
  {
   //DebugN(\"Green\",iNewValue,Volt);
    setValue(\"\", \"backCol\", \"Green\");  
    }
   else if(iNewValue&16)
    setValue(\"\",\"backCol\",\"STD_trend_pen8\");
   else if(iNewValue&192) 
    setValue(\"\", \"backCol\", \"Blue\");  
}" 0
 E 0 1 1 0 1 E U  1 E 243 151 10 10
7 246
"Ellipse23"
""
1 243 110 E E E 1 E 1 E N {0,0,0} E N {255,255,255} E E
 E E
241 0 0 0 0 0
EE E
0
1
LANG:1 0 
1
"dashclr"N "_Transparent"
"main()
{
  EP_setBackColor();
}

EP_setBackColor()
{
dyn_errClass err;
int crate;
string datapoint,datapoint1;

  dpGet(\"Crate.Numb:_original.._value\", crate);
  sprintf(datapoint,\"Crate%02d.Channel22.HVchStat.Recv:_online.._value\",crate);
  sprintf(datapoint1,\"Crate%02d.Channel22.HVchVolt.Recv:_online.._value\",crate);
 
  dpConnect(\"EP_setBackColorCB\",datapoint);
  dpConnect(\"EP_setBackColorCB\",datapoint1);

}



EP_setBackColorCB(string dpSource, int iNewValue)
{

float Volt;
int crate;
string datapoint,datapoint1;

  dpGet(\"Crate.Numb:_original.._value\", crate);
  sprintf(datapoint,\"Crate%02d.Channel22.HVchStat.Recv:_online.._value\",crate);
  sprintf(datapoint1,\"Crate%02d.Channel22.HVchVolt.Recv:_online.._value\",crate);
 
  dpGet(datapoint,iNewValue);
  dpGet(datapoint1,Volt);
  setValue(\"\", \"backCol\", \"Blue\");
  if (iNewValue<=3 && Volt<10)
  {
    setValue(\"\", \"backCol\", \"Yellow\");
     //DebugN(\"Yellow\",iNewValue,Volt);
 }
  else if (iNewValue & 8)
    setValue(\"\", \"backCol\", \"Red\");
  else if ((iNewValue<=3)&&Volt>10)
  {
   //DebugN(\"Green\",iNewValue,Volt);
    setValue(\"\", \"backCol\", \"Green\");  
    }
   else if(iNewValue&16)
    setValue(\"\",\"backCol\",\"STD_trend_pen8\");
   else if(iNewValue&192) 
    setValue(\"\", \"backCol\", \"Blue\");  
    
}" 0
 E 0 1 1 0 1 E U  1 E 243 110 10 10
7 247
"Ellipse24"
""
1 243 70 E E E 1 E 1 E N {0,0,0} E N {255,255,255} E E
 E E
242 0 0 0 0 0
EE E
0
1
LANG:1 0 
1
"dashclr"N "_Transparent"
"main()
{
  EP_setBackColor();
}

EP_setBackColor()
{
dyn_errClass err;
int crate;
string datapoint,datapoint1;

  dpGet(\"Crate.Numb:_original.._value\", crate);
  sprintf(datapoint,\"Crate%02d.Channel23.HVchStat.Recv:_online.._value\",crate);
  sprintf(datapoint1,\"Crate%02d.Channel23.HVchVolt.Recv:_online.._value\",crate);
 
  dpConnect(\"EP_setBackColorCB\",datapoint);
  dpConnect(\"EP_setBackColorCB\",datapoint1);

}



EP_setBackColorCB(string dpSource, int iNewValue)
{

float Volt;
int crate;
string datapoint,datapoint1;

  dpGet(\"Crate.Numb:_original.._value\", crate);
  sprintf(datapoint,\"Crate%02d.Channel23.HVchStat.Recv:_online.._value\",crate);
  sprintf(datapoint1,\"Crate%02d.Channel23.HVchVolt.Recv:_online.._value\",crate);
 
  dpGet(datapoint,iNewValue);
  dpGet(datapoint1,Volt);
  setValue(\"\", \"backCol\", \"Blue\");
  if (iNewValue<=3 && Volt<10)
  {
    setValue(\"\", \"backCol\", \"Yellow\");
     //DebugN(\"Yellow\",iNewValue,Volt);
 }
  else if (iNewValue & 8)
    setValue(\"\", \"backCol\", \"Red\");
  else if ((iNewValue<=3)&&Volt>10)
  {
   //DebugN(\"Green\",iNewValue,Volt);
    setValue(\"\", \"backCol\", \"Green\");  
    }
   else if(iNewValue&16)
    setValue(\"\",\"backCol\",\"STD_trend_pen8\");
   else if(iNewValue&192) 
    setValue(\"\", \"backCol\", \"Blue\");  
}" 0
 E 0 1 1 0 1 E U  1 E 243 70 10 10
7 248
"Ellipse25"
""
1 335 361 E E E 1 E 1 E N {0,0,0} E N {255,255,255} E E
 E E
243 0 0 0 0 0
EE E
0
1
LANG:1 0 
1
"dashclr"N "_Transparent"
"main()
{
  EP_setBackColor();
}

EP_setBackColor()
{
dyn_errClass err;
int crate;
string datapoint,datapoint1;

  dpGet(\"Crate.Numb:_original.._value\", crate);
  sprintf(datapoint,\"Crate%02d.Channel24.HVchStat.Recv:_online.._value\",crate);
  sprintf(datapoint1,\"Crate%02d.Channel24.HVchVolt.Recv:_online.._value\",crate);
 
  dpConnect(\"EP_setBackColorCB\",datapoint);
  dpConnect(\"EP_setBackColorCB\",datapoint1);

}



EP_setBackColorCB(string dpSource, int iNewValue)
{

float Volt;
int crate;
string datapoint,datapoint1;

  dpGet(\"Crate.Numb:_original.._value\", crate);
  sprintf(datapoint,\"Crate%02d.Channel24.HVchStat.Recv:_online.._value\",crate);
  sprintf(datapoint1,\"Crate%02d.Channel24.HVchVolt.Recv:_online.._value\",crate);
 
  dpGet(datapoint,iNewValue);
  dpGet(datapoint1,Volt);
  setValue(\"\", \"backCol\", \"Blue\");
   if (iNewValue<=3 && Volt<10)
  {
    setValue(\"\", \"backCol\", \"Yellow\");
     //DebugN(\"Yellow\",iNewValue,Volt);
 }
  else if (iNewValue & 8)
    setValue(\"\", \"backCol\", \"Red\");
  else if ((iNewValue<=3)&&Volt>10)
  {
   //DebugN(\"Green\",iNewValue,Volt);
    setValue(\"\", \"backCol\", \"Green\");  
    }
   else if(iNewValue&16)
    setValue(\"\",\"backCol\",\"STD_trend_pen8\");
   else if(iNewValue&192) 
    setValue(\"\", \"backCol\", \"Blue\");  
    
}" 0
 E 0 1 1 0 1 E U  1 E 335 361 10 10
7 249
"Ellipse26"
""
1 335 319 E E E 1 E 1 E N {0,0,0} E N {255,255,255} E E
 E E
244 0 0 0 0 0
EE E
0
1
LANG:1 0 
1
"dashclr"N "_Transparent"
"main()
{
  EP_setBackColor();
}

EP_setBackColor()
{
dyn_errClass err;
int crate;
string datapoint,datapoint1;

  dpGet(\"Crate.Numb:_original.._value\", crate);
  sprintf(datapoint,\"Crate%02d.Channel25.HVchStat.Recv:_online.._value\",crate);
  sprintf(datapoint1,\"Crate%02d.Channel25.HVchVolt.Recv:_online.._value\",crate);
 
  dpConnect(\"EP_setBackColorCB\",datapoint);
  dpConnect(\"EP_setBackColorCB\",datapoint1);

}



EP_setBackColorCB(string dpSource, int iNewValue)
{

float Volt;
int crate;
string datapoint,datapoint1;

  dpGet(\"Crate.Numb:_original.._value\", crate);
  sprintf(datapoint,\"Crate%02d.Channel25.HVchStat.Recv:_online.._value\",crate);
  sprintf(datapoint1,\"Crate%02d.Channel25.HVchVolt.Recv:_online.._value\",crate);
 
  dpGet(datapoint,iNewValue);
  dpGet(datapoint1,Volt);
  setValue(\"\", \"backCol\", \"Blue\");
  if (iNewValue<=3 && Volt<10)
  {
    setValue(\"\", \"backCol\", \"Yellow\");
     //DebugN(\"Yellow\",iNewValue,Volt);
 }
  else if (iNewValue & 8)
    setValue(\"\", \"backCol\", \"Red\");
  else if ((iNewValue<=3)&&Volt>10)
  {
   //DebugN(\"Green\",iNewValue,Volt);
    setValue(\"\", \"backCol\", \"Green\");  
    }
   else if(iNewValue&16)
    setValue(\"\",\"backCol\",\"STD_trend_pen8\");
   else if(iNewValue&192) 
    setValue(\"\", \"backCol\", \"Blue\");  
}" 0
 E 0 1 1 0 1 E U  1 E 335 319 10 10
7 250
"Ellipse27"
""
1 335 274 E E E 1 E 1 E N {0,0,0} E N {255,255,255} E E
 E E
245 0 0 0 0 0
EE E
0
1
LANG:1 0 
1
"dashclr"N "_Transparent"
"main()
{
  EP_setBackColor();
}

EP_setBackColor()
{
dyn_errClass err;
int crate;
string datapoint,datapoint1;

  dpGet(\"Crate.Numb:_original.._value\", crate);
  sprintf(datapoint,\"Crate%02d.Channel26.HVchStat.Recv:_online.._value\",crate);
  sprintf(datapoint1,\"Crate%02d.Channel26.HVchVolt.Recv:_online.._value\",crate);
 
  dpConnect(\"EP_setBackColorCB\",datapoint);
  dpConnect(\"EP_setBackColorCB\",datapoint1);

}



EP_setBackColorCB(string dpSource, int iNewValue)
{

float Volt;
int crate;
string datapoint,datapoint1;

  dpGet(\"Crate.Numb:_original.._value\", crate);
  sprintf(datapoint,\"Crate%02d.Channel26.HVchStat.Recv:_online.._value\",crate);
  sprintf(datapoint1,\"Crate%02d.Channel26.HVchVolt.Recv:_online.._value\",crate);
 
  dpGet(datapoint,iNewValue);
  dpGet(datapoint1,Volt);
  setValue(\"\", \"backCol\", \"Blue\");
  if (iNewValue<=3 && Volt<10)
  {
    setValue(\"\", \"backCol\", \"Yellow\");
     //DebugN(\"Yellow\",iNewValue,Volt);
 }
  else if (iNewValue & 8)
    setValue(\"\", \"backCol\", \"Red\");
  else if ((iNewValue<=3)&&Volt>10)
  {
   //DebugN(\"Green\",iNewValue,Volt);
    setValue(\"\", \"backCol\", \"Green\");  
    }
   else if(iNewValue&16)
    setValue(\"\",\"backCol\",\"STD_trend_pen8\");
   else if(iNewValue&192) 
    setValue(\"\", \"backCol\", \"Blue\");  
}" 0
 E 0 1 1 0 1 E U  1 E 335 274 10 10
7 251
"Ellipse28"
""
1 335 234 E E E 1 E 1 E N {0,0,0} E N {255,255,255} E E
 E E
246 0 0 0 0 0
EE E
0
1
LANG:1 0 
1
"dashclr"N "_Transparent"
"main()
{
  EP_setBackColor();
}

EP_setBackColor()
{
dyn_errClass err;
int crate;
string datapoint,datapoint1;

  dpGet(\"Crate.Numb:_original.._value\", crate);
  sprintf(datapoint,\"Crate%02d.Channel27.HVchStat.Recv:_online.._value\",crate);
  sprintf(datapoint1,\"Crate%02d.Channel27.HVchVolt.Recv:_online.._value\",crate);
 
  dpConnect(\"EP_setBackColorCB\",datapoint);
  dpConnect(\"EP_setBackColorCB\",datapoint1);

}



EP_setBackColorCB(string dpSource, int iNewValue)
{

float Volt;
int crate;
string datapoint,datapoint1;

  dpGet(\"Crate.Numb:_original.._value\", crate);
  sprintf(datapoint,\"Crate%02d.Channel27.HVchStat.Recv:_online.._value\",crate);
  sprintf(datapoint1,\"Crate%02d.Channel27.HVchVolt.Recv:_online.._value\",crate);
 
  dpGet(datapoint,iNewValue);
  dpGet(datapoint1,Volt);
  setValue(\"\", \"backCol\", \"Blue\");
  if (iNewValue<=3 && Volt<10)
  {
    setValue(\"\", \"backCol\", \"Yellow\");
     //DebugN(\"Yellow\",iNewValue,Volt);
 }
  else if (iNewValue & 8)
    setValue(\"\", \"backCol\", \"Red\");
  else if ((iNewValue<=3)&&Volt>10)
  {
   //DebugN(\"Green\",iNewValue,Volt);
    setValue(\"\", \"backCol\", \"Green\");  
    }
   else if(iNewValue&16)
    setValue(\"\",\"backCol\",\"STD_trend_pen8\");
   else if(iNewValue&192) 
    setValue(\"\", \"backCol\", \"Blue\");  
}" 0
 E 0 1 1 0 1 E U  1 E 335 234 10 10
7 252
"Ellipse29"
""
1 335 194 E E E 1 E 1 E N {0,0,0} E N {255,255,255} E E
 E E
247 0 0 0 0 0
EE E
0
1
LANG:1 0 
1
"dashclr"N "_Transparent"
"main()
{
  EP_setBackColor();
}

EP_setBackColor()
{
dyn_errClass err;
int crate;
string datapoint,datapoint1;

  dpGet(\"Crate.Numb:_original.._value\", crate);
  sprintf(datapoint,\"Crate%02d.Channel28.HVchStat.Recv:_online.._value\",crate);
  sprintf(datapoint1,\"Crate%02d.Channel28.HVchVolt.Recv:_online.._value\",crate);
 
  dpConnect(\"EP_setBackColorCB\",datapoint);
  dpConnect(\"EP_setBackColorCB\",datapoint1);

}



EP_setBackColorCB(string dpSource, int iNewValue)
{

float Volt;
int crate;
string datapoint,datapoint1;

  dpGet(\"Crate.Numb:_original.._value\", crate);
  sprintf(datapoint,\"Crate%02d.Channel28.HVchStat.Recv:_online.._value\",crate);
  sprintf(datapoint1,\"Crate%02d.Channel28.HVchVolt.Recv:_online.._value\",crate);
 
  dpGet(datapoint,iNewValue);
  dpGet(datapoint1,Volt);
  setValue(\"\", \"backCol\", \"Blue\");
  if (iNewValue<=3 && Volt<10)
  {
    setValue(\"\", \"backCol\", \"Yellow\");
     //DebugN(\"Yellow\",iNewValue,Volt);
 }
  else if (iNewValue & 8)
    setValue(\"\", \"backCol\", \"Red\");
  else if ((iNewValue<=3)&&Volt>10)
  {
   //DebugN(\"Green\",iNewValue,Volt);
    setValue(\"\", \"backCol\", \"Green\");  
    }
   else if(iNewValue&16)
    setValue(\"\",\"backCol\",\"STD_trend_pen8\");
   else if(iNewValue&192) 
    setValue(\"\", \"backCol\", \"Blue\");  
    
}" 0
 E 0 1 1 0 1 E U  1 E 335 194 10 10
7 253
"Ellipse30"
""
1 335 151 E E E 1 E 1 E N {0,0,0} E N {255,255,255} E E
 E E
248 0 0 0 0 0
EE E
0
1
LANG:1 0 
1
"dashclr"N "_Transparent"
"main()
{
  EP_setBackColor();
}

EP_setBackColor()
{
dyn_errClass err;
int crate;
string datapoint,datapoint1;

  dpGet(\"Crate.Numb:_original.._value\", crate);
  sprintf(datapoint,\"Crate%02d.Channel29.HVchStat.Recv:_online.._value\",crate);
  sprintf(datapoint1,\"Crate%02d.Channel29.HVchVolt.Recv:_online.._value\",crate);
 
  dpConnect(\"EP_setBackColorCB\",datapoint);
  dpConnect(\"EP_setBackColorCB\",datapoint1);

}



EP_setBackColorCB(string dpSource, int iNewValue)
{

float Volt;
int crate;
string datapoint,datapoint1;

  dpGet(\"Crate.Numb:_original.._value\", crate);
  sprintf(datapoint,\"Crate%02d.Channel29.HVchStat.Recv:_online.._value\",crate);
  sprintf(datapoint1,\"Crate%02d.Channel29.HVchVolt.Recv:_online.._value\",crate);
 
  dpGet(datapoint,iNewValue);
  dpGet(datapoint1,Volt);
  setValue(\"\", \"backCol\", \"Blue\");
  if (iNewValue<=3 && Volt<10)
  {
    setValue(\"\", \"backCol\", \"Yellow\");
     //DebugN(\"Yellow\",iNewValue,Volt);
 }
  else if (iNewValue & 8)
    setValue(\"\", \"backCol\", \"Red\");
  else if ((iNewValue<=3)&&Volt>10)
  {
   //DebugN(\"Green\",iNewValue,Volt);
    setValue(\"\", \"backCol\", \"Green\");  
    }
   else if(iNewValue&16)
    setValue(\"\",\"backCol\",\"STD_trend_pen8\");
   else if(iNewValue&192) 
    setValue(\"\", \"backCol\", \"Blue\");  
}" 0
 E 0 1 1 0 1 E U  1 E 335 151 10 10
7 254
"Ellipse31"
""
1 335 110 E E E 1 E 1 E N {0,0,0} E N {255,255,255} E E
 E E
249 0 0 0 0 0
EE E
0
1
LANG:1 0 
1
"dashclr"N "_Transparent"
"main()
{
  EP_setBackColor();
}

EP_setBackColor()
{
dyn_errClass err;
int crate;
string datapoint,datapoint1;

  dpGet(\"Crate.Numb:_original.._value\", crate);
  sprintf(datapoint,\"Crate%02d.Channel30.HVchStat.Recv:_online.._value\",crate);
  sprintf(datapoint1,\"Crate%02d.Channel30.HVchVolt.Recv:_online.._value\",crate);
 
  dpConnect(\"EP_setBackColorCB\",datapoint);
  dpConnect(\"EP_setBackColorCB\",datapoint1);

}



EP_setBackColorCB(string dpSource, int iNewValue)
{

float Volt;
int crate;
string datapoint,datapoint1;

  dpGet(\"Crate.Numb:_original.._value\", crate);
  sprintf(datapoint,\"Crate%02d.Channel30.HVchStat.Recv:_online.._value\",crate);
  sprintf(datapoint1,\"Crate%02d.Channel30.HVchVolt.Recv:_online.._value\",crate);
 
  dpGet(datapoint,iNewValue);
  dpGet(datapoint1,Volt);
  setValue(\"\", \"backCol\", \"Blue\");
  if (iNewValue<=3 && Volt<10)
  {
    setValue(\"\", \"backCol\", \"Yellow\");
     //DebugN(\"Yellow\",iNewValue,Volt);
 }
  else if (iNewValue & 8)
    setValue(\"\", \"backCol\", \"Red\");
  else if ((iNewValue<=3)&&Volt>10)
  {
   //DebugN(\"Green\",iNewValue,Volt);
    setValue(\"\", \"backCol\", \"Green\");  
    }
   else if(iNewValue&16)
    setValue(\"\",\"backCol\",\"STD_trend_pen8\");
   else if(iNewValue&192) 
    setValue(\"\", \"backCol\", \"Blue\");  
}" 0
 E 0 1 1 0 1 E U  1 E 335 110 10 10
7 255
"Ellipse32"
""
1 335 70 E E E 1 E 1 E N {0,0,0} E N {255,255,255} E E
 E E
250 0 0 0 0 0
EE E
0
1
LANG:1 0 
1
"dashclr"N "_Transparent"
"main()
{
  EP_setBackColor();
}

EP_setBackColor()
{
dyn_errClass err;
int crate;
string datapoint,datapoint1;

  dpGet(\"Crate.Numb:_original.._value\", crate);
  sprintf(datapoint,\"Crate%02d.Channel31.HVchStat.Recv:_online.._value\",crate);
  sprintf(datapoint1,\"Crate%02d.Channel31.HVchVolt.Recv:_online.._value\",crate);
 
  dpConnect(\"EP_setBackColorCB\",datapoint);
  dpConnect(\"EP_setBackColorCB\",datapoint1);

}



EP_setBackColorCB(string dpSource, int iNewValue)
{

float Volt;
int crate;
string datapoint,datapoint1;

  dpGet(\"Crate.Numb:_original.._value\", crate);
  sprintf(datapoint,\"Crate%02d.Channel31.HVchStat.Recv:_online.._value\",crate);
  sprintf(datapoint1,\"Crate%02d.Channel31.HVchVolt.Recv:_online.._value\",crate);
 
  dpGet(datapoint,iNewValue);
  dpGet(datapoint1,Volt);
  setValue(\"\", \"backCol\", \"Blue\");
  if (iNewValue<=3 && Volt<10)
  {
    setValue(\"\", \"backCol\", \"Yellow\");
     //DebugN(\"Yellow\",iNewValue,Volt);
 }
  else if (iNewValue & 8)
    setValue(\"\", \"backCol\", \"Red\");
  else if ((iNewValue<=3)&&Volt>10)
  {
   //DebugN(\"Green\",iNewValue,Volt);
    setValue(\"\", \"backCol\", \"Green\");  
    }
   else if(iNewValue&16)
    setValue(\"\",\"backCol\",\"STD_trend_pen8\");
   else if(iNewValue&192) 
    setValue(\"\", \"backCol\", \"Blue\");  
    
}" 0
 E 0 1 1 0 1 E U  1 E 335 70 10 10
7 256
"Ellipse33"
""
1 426 361 E E E 1 E 1 E N {0,0,0} E N {255,255,255} E E
 E E
251 0 0 0 0 0
EE E
0
1
LANG:1 0 
1
"dashclr"N "_Transparent"
"main()
{
  EP_setBackColor();
}

EP_setBackColor()
{
dyn_errClass err;
int crate;
string datapoint,datapoint1;

  dpGet(\"Crate.Numb:_original.._value\", crate);
  sprintf(datapoint,\"Crate%02d.Channel32.HVchStat.Recv:_online.._value\",crate);
  sprintf(datapoint1,\"Crate%02d.Channel32.HVchVolt.Recv:_online.._value\",crate);
 
  dpConnect(\"EP_setBackColorCB\",datapoint);
  dpConnect(\"EP_setBackColorCB\",datapoint1);

}



EP_setBackColorCB(string dpSource, int iNewValue)
{

float Volt;
int crate;
string datapoint,datapoint1;

  dpGet(\"Crate.Numb:_original.._value\", crate);
  sprintf(datapoint,\"Crate%02d.Channel32.HVchStat.Recv:_online.._value\",crate);
  sprintf(datapoint1,\"Crate%02d.Channel32.HVchVolt.Recv:_online.._value\",crate);
 
  dpGet(datapoint,iNewValue);
  dpGet(datapoint1,Volt);
  setValue(\"\", \"backCol\", \"Blue\");
  if (iNewValue<=3 && Volt<10)
  {
    setValue(\"\", \"backCol\", \"Yellow\");
     //DebugN(\"Yellow\",iNewValue,Volt);
 }
  else if (iNewValue & 8)
    setValue(\"\", \"backCol\", \"Red\");
  else if ((iNewValue<=3)&&Volt>10)
  {
   //DebugN(\"Green\",iNewValue,Volt);
    setValue(\"\", \"backCol\", \"Green\");  
    }
   else if(iNewValue&16)
    setValue(\"\",\"backCol\",\"STD_trend_pen8\");
   else if(iNewValue&192) 
    setValue(\"\", \"backCol\", \"Blue\");  
}" 0
 E 0 1 1 0 1 E U  1 E 426 361 10 10
7 257
"Ellipse34"
""
1 426 319 E E E 1 E 1 E N {0,0,0} E N {255,255,255} E E
 E E
252 0 0 0 0 0
EE E
0
1
LANG:1 0 
1
"dashclr"N "_Transparent"
"main()
{
  EP_setBackColor();
}

EP_setBackColor()
{
dyn_errClass err;
int crate;
string datapoint,datapoint1;

  dpGet(\"Crate.Numb:_original.._value\", crate);
  sprintf(datapoint,\"Crate%02d.Channel33.HVchStat.Recv:_online.._value\",crate);
  sprintf(datapoint1,\"Crate%02d.Channel33.HVchVolt.Recv:_online.._value\",crate);
 
  dpConnect(\"EP_setBackColorCB\",datapoint);
  dpConnect(\"EP_setBackColorCB\",datapoint1);

}



EP_setBackColorCB(string dpSource, int iNewValue)
{

float Volt;
int crate;
string datapoint,datapoint1;

  dpGet(\"Crate.Numb:_original.._value\", crate);
  sprintf(datapoint,\"Crate%02d.Channel33.HVchStat.Recv:_online.._value\",crate);
  sprintf(datapoint1,\"Crate%02d.Channel33.HVchVolt.Recv:_online.._value\",crate);
 
  dpGet(datapoint,iNewValue);
  dpGet(datapoint1,Volt);
  setValue(\"\", \"backCol\", \"Blue\");
  if (iNewValue<=3 && Volt<10)
  {
    setValue(\"\", \"backCol\", \"Yellow\");
     //DebugN(\"Yellow\",iNewValue,Volt);
 }
  else if (iNewValue & 8)
    setValue(\"\", \"backCol\", \"Red\");
  else if ((iNewValue<=3)&&Volt>10)
  {
   //DebugN(\"Green\",iNewValue,Volt);
    setValue(\"\", \"backCol\", \"Green\");  
    }
   else if(iNewValue&16)
    setValue(\"\",\"backCol\",\"STD_trend_pen8\");
   else if(iNewValue&192) 
    setValue(\"\", \"backCol\", \"Blue\");  
}" 0
 E 0 1 1 0 1 E U  1 E 426 319 10 10
7 258
"Ellipse35"
""
1 426 274 E E E 1 E 1 E N {0,0,0} E N {255,255,255} E E
 E E
253 0 0 0 0 0
EE E
0
1
LANG:1 0 
1
"dashclr"N "_Transparent"
"main()
{
  EP_setBackColor();
}

EP_setBackColor()
{
dyn_errClass err;
int crate;
string datapoint,datapoint1;

  dpGet(\"Crate.Numb:_original.._value\", crate);
  sprintf(datapoint,\"Crate%02d.Channel34.HVchStat.Recv:_online.._value\",crate);
  sprintf(datapoint1,\"Crate%02d.Channel34.HVchVolt.Recv:_online.._value\",crate);
 
  dpConnect(\"EP_setBackColorCB\",datapoint);
  dpConnect(\"EP_setBackColorCB\",datapoint1);

}



EP_setBackColorCB(string dpSource, int iNewValue)
{

float Volt;
int crate;
string datapoint,datapoint1;

  dpGet(\"Crate.Numb:_original.._value\", crate);
  sprintf(datapoint,\"Crate%02d.Channel34.HVchStat.Recv:_online.._value\",crate);
  sprintf(datapoint1,\"Crate%02d.Channel34.HVchVolt.Recv:_online.._value\",crate);
 
  dpGet(datapoint,iNewValue);
  dpGet(datapoint1,Volt);
  setValue(\"\", \"backCol\", \"Blue\");
  if (iNewValue<=3 && Volt<10)
  {
    setValue(\"\", \"backCol\", \"Yellow\");
     //DebugN(\"Yellow\",iNewValue,Volt);
 }
  else if (iNewValue & 8)
    setValue(\"\", \"backCol\", \"Red\");
  else if ((iNewValue<=3)&&Volt>10)
  {
   //DebugN(\"Green\",iNewValue,Volt);
    setValue(\"\", \"backCol\", \"Green\");  
    }
   else if(iNewValue&16)
    setValue(\"\",\"backCol\",\"STD_trend_pen8\");
   else if(iNewValue&192) 
    setValue(\"\", \"backCol\", \"Blue\");  
    
}" 0
 E 0 1 1 0 1 E U  1 E 426 274 10 10
7 259
"Ellipse36"
""
1 426 234 E E E 1 E 1 E N {0,0,0} E N {255,255,255} E E
 E E
254 0 0 0 0 0
EE E
0
1
LANG:1 0 
1
"dashclr"N "_Transparent"
"main()
{
  EP_setBackColor();
}

EP_setBackColor()
{
dyn_errClass err;
int crate;
string datapoint,datapoint1;

  dpGet(\"Crate.Numb:_original.._value\", crate);
  sprintf(datapoint,\"Crate%02d.Channel35.HVchStat.Recv:_online.._value\",crate);
  sprintf(datapoint1,\"Crate%02d.Channel35.HVchVolt.Recv:_online.._value\",crate);
 
  dpConnect(\"EP_setBackColorCB\",datapoint);
  dpConnect(\"EP_setBackColorCB\",datapoint1);

}



EP_setBackColorCB(string dpSource, int iNewValue)
{

float Volt;
int crate;
string datapoint,datapoint1;

  dpGet(\"Crate.Numb:_original.._value\", crate);
  sprintf(datapoint,\"Crate%02d.Channel35.HVchStat.Recv:_online.._value\",crate);
  sprintf(datapoint1,\"Crate%02d.Channel35.HVchVolt.Recv:_online.._value\",crate);
 
  dpGet(datapoint,iNewValue);
  dpGet(datapoint1,Volt);
  setValue(\"\", \"backCol\", \"Blue\");
  if (iNewValue<=3 && Volt<10)
  {
    setValue(\"\", \"backCol\", \"Yellow\");
     //DebugN(\"Yellow\",iNewValue,Volt);
 }
  else if (iNewValue & 8)
    setValue(\"\", \"backCol\", \"Red\");
  else if ((iNewValue<=3)&&Volt>10)
  {
   //DebugN(\"Green\",iNewValue,Volt);
    setValue(\"\", \"backCol\", \"Green\");  
    }
   else if(iNewValue&16)
    setValue(\"\",\"backCol\",\"STD_trend_pen8\");
   else if(iNewValue&192) 
    setValue(\"\", \"backCol\", \"Blue\");  
    
}" 0
 E 0 1 1 0 1 E U  1 E 426 234 10 10
7 260
"Ellipse37"
""
1 426 194 E E E 1 E 1 E N {0,0,0} E N {255,255,255} E E
 E E
255 0 0 0 0 0
EE E
0
1
LANG:1 0 
1
"dashclr"N "_Transparent"
"main()
{
  EP_setBackColor();
}

EP_setBackColor()
{
dyn_errClass err;
int crate;
string datapoint,datapoint1;

  dpGet(\"Crate.Numb:_original.._value\", crate);
  sprintf(datapoint,\"Crate%02d.Channel36.HVchStat.Recv:_online.._value\",crate);
  sprintf(datapoint1,\"Crate%02d.Channel36.HVchVolt.Recv:_online.._value\",crate);
 
  dpConnect(\"EP_setBackColorCB\",datapoint);
  dpConnect(\"EP_setBackColorCB\",datapoint1);

}



EP_setBackColorCB(string dpSource, int iNewValue)
{

float Volt;
int crate;
string datapoint,datapoint1;

  dpGet(\"Crate.Numb:_original.._value\", crate);
  sprintf(datapoint,\"Crate%02d.Channel36.HVchStat.Recv:_online.._value\",crate);
  sprintf(datapoint1,\"Crate%02d.Channel36.HVchVolt.Recv:_online.._value\",crate);
 
  dpGet(datapoint,iNewValue);
  dpGet(datapoint1,Volt);
  setValue(\"\", \"backCol\", \"Blue\");
  if (iNewValue<=3 && Volt<10)
  {
    setValue(\"\", \"backCol\", \"Yellow\");
     //DebugN(\"Yellow\",iNewValue,Volt);
 }
  else if (iNewValue & 8)
    setValue(\"\", \"backCol\", \"Red\");
  else if ((iNewValue<=3)&&Volt>10)
  {
   //DebugN(\"Green\",iNewValue,Volt);
    setValue(\"\", \"backCol\", \"Green\");  
    }
   else if(iNewValue&16)
    setValue(\"\",\"backCol\",\"STD_trend_pen8\");
   else if(iNewValue&192) 
    setValue(\"\", \"backCol\", \"Blue\");  
}" 0
 E 0 1 1 0 1 E U  1 E 426 194 10 10
7 261
"Ellipse38"
""
1 426 151 E E E 1 E 1 E N {0,0,0} E N {255,255,255} E E
 E E
256 0 0 0 0 0
EE E
0
1
LANG:1 0 
1
"dashclr"N "_Transparent"
"main()
{
  EP_setBackColor();
}

EP_setBackColor()
{
dyn_errClass err;
int crate;
string datapoint,datapoint1;

  dpGet(\"Crate.Numb:_original.._value\", crate);
  sprintf(datapoint,\"Crate%02d.Channel37.HVchStat.Recv:_online.._value\",crate);
  sprintf(datapoint1,\"Crate%02d.Channel37.HVchVolt.Recv:_online.._value\",crate);
 
  dpConnect(\"EP_setBackColorCB\",datapoint);
  dpConnect(\"EP_setBackColorCB\",datapoint1);

}



EP_setBackColorCB(string dpSource, int iNewValue)
{

float Volt;
int crate;
string datapoint,datapoint1;

  dpGet(\"Crate.Numb:_original.._value\", crate);
  sprintf(datapoint,\"Crate%02d.Channel37.HVchStat.Recv:_online.._value\",crate);
  sprintf(datapoint1,\"Crate%02d.Channel37.HVchVolt.Recv:_online.._value\",crate);
 
  dpGet(datapoint,iNewValue);
  dpGet(datapoint1,Volt);
  setValue(\"\", \"backCol\", \"Blue\");
  if (iNewValue<=3 && Volt<10)
  {
    setValue(\"\", \"backCol\", \"Yellow\");
     //DebugN(\"Yellow\",iNewValue,Volt);
 }
  else if (iNewValue & 8)
    setValue(\"\", \"backCol\", \"Red\");
  else if ((iNewValue<=3)&&Volt>10)
  {
   //DebugN(\"Green\",iNewValue,Volt);
    setValue(\"\", \"backCol\", \"Green\");  
    }
   else if(iNewValue&16)
    setValue(\"\",\"backCol\",\"STD_trend_pen8\");
   else if(iNewValue&192) 
    setValue(\"\", \"backCol\", \"Blue\");  
}" 0
 E 0 1 1 0 1 E U  1 E 426 151 10 10
7 262
"Ellipse39"
""
1 426 110 E E E 1 E 1 E N {0,0,0} E N {255,255,255} E E
 E E
257 0 0 0 0 0
EE E
0
1
LANG:1 0 
1
"dashclr"N "_Transparent"
"main()
{
  EP_setBackColor();
}

EP_setBackColor()
{
dyn_errClass err;
int crate;
string datapoint,datapoint1;

  dpGet(\"Crate.Numb:_original.._value\", crate);
  sprintf(datapoint,\"Crate%02d.Channel38.HVchStat.Recv:_online.._value\",crate);
  sprintf(datapoint1,\"Crate%02d.Channel38.HVchVolt.Recv:_online.._value\",crate);
 
  dpConnect(\"EP_setBackColorCB\",datapoint);
  dpConnect(\"EP_setBackColorCB\",datapoint1);

}



EP_setBackColorCB(string dpSource, int iNewValue)
{

float Volt;
int crate;
string datapoint,datapoint1;

  dpGet(\"Crate.Numb:_original.._value\", crate);
  sprintf(datapoint,\"Crate%02d.Channel38.HVchStat.Recv:_online.._value\",crate);
  sprintf(datapoint1,\"Crate%02d.Channel38.HVchVolt.Recv:_online.._value\",crate);
 
  dpGet(datapoint,iNewValue);
  dpGet(datapoint1,Volt);
  setValue(\"\", \"backCol\", \"Blue\");
  if (iNewValue<=3 && Volt<10)
  {
    setValue(\"\", \"backCol\", \"Yellow\");
     //DebugN(\"Yellow\",iNewValue,Volt);
 }
  else if (iNewValue & 8)
    setValue(\"\", \"backCol\", \"Red\");
  else if ((iNewValue<=3)&&Volt>10)
  {
   //DebugN(\"Green\",iNewValue,Volt);
    setValue(\"\", \"backCol\", \"Green\");  
    }
   else if(iNewValue&16)
    setValue(\"\",\"backCol\",\"STD_trend_pen8\");
   else if(iNewValue&192) 
    setValue(\"\", \"backCol\", \"Blue\");  
}" 0
 E 0 1 1 0 1 E U  1 E 426 110 10 10
7 263
"Ellipse40"
""
1 426 70 E E E 1 E 1 E N {0,0,0} E N {255,255,255} E E
 E E
258 0 0 0 0 0
EE E
0
1
LANG:1 0 
1
"dashclr"N "_Transparent"
"main()
{
  EP_setBackColor();
}

EP_setBackColor()
{
dyn_errClass err;
int crate;
string datapoint,datapoint1;

  dpGet(\"Crate.Numb:_original.._value\", crate);
  sprintf(datapoint,\"Crate%02d.Channel39.HVchStat.Recv:_online.._value\",crate);
  sprintf(datapoint1,\"Crate%02d.Channel39.HVchVolt.Recv:_online.._value\",crate);
 
  dpConnect(\"EP_setBackColorCB\",datapoint);
  dpConnect(\"EP_setBackColorCB\",datapoint1);

}



EP_setBackColorCB(string dpSource, int iNewValue)
{

float Volt;
int crate;
string datapoint,datapoint1;

  dpGet(\"Crate.Numb:_original.._value\", crate);
  sprintf(datapoint,\"Crate%02d.Channel39.HVchStat.Recv:_online.._value\",crate);
  sprintf(datapoint1,\"Crate%02d.Channel39.HVchVolt.Recv:_online.._value\",crate);
 
  dpGet(datapoint,iNewValue);
  dpGet(datapoint1,Volt);
  setValue(\"\", \"backCol\", \"Blue\");
  if (iNewValue<=3 && Volt<10)
  {
    setValue(\"\", \"backCol\", \"Yellow\");
     //DebugN(\"Yellow\",iNewValue,Volt);
 }
  else if (iNewValue & 8)
    setValue(\"\", \"backCol\", \"Red\");
  else if ((iNewValue<=3)&&Volt>10)
  {
   //DebugN(\"Green\",iNewValue,Volt);
    setValue(\"\", \"backCol\", \"Green\");  
    }
   else if(iNewValue&16)
    setValue(\"\",\"backCol\",\"STD_trend_pen8\");
   else if(iNewValue&192) 
    setValue(\"\", \"backCol\", \"Blue\");  
}" 0
 E 0 1 1 0 1 E U  1 E 426 70 10 10
7 264
"Ellipse42"
""
1 515 361 E E E 1 E 1 E N {0,0,0} E N {255,255,255} E E
 E E
259 0 0 0 0 0
EE E
0
1
LANG:1 0 
1
"dashclr"N "_Transparent"
"main()
{
  EP_setBackColor();
}

EP_setBackColor()
{
dyn_errClass err;
int crate;
string datapoint,datapoint1;

  dpGet(\"Crate.Numb:_original.._value\", crate);
  sprintf(datapoint,\"Crate%02d.Channel40.HVchStat.Recv:_online.._value\",crate);
  sprintf(datapoint1,\"Crate%02d.Channel40.HVchVolt.Recv:_online.._value\",crate);
 
  dpConnect(\"EP_setBackColorCB\",datapoint);
  dpConnect(\"EP_setBackColorCB\",datapoint1);

}



EP_setBackColorCB(string dpSource, int iNewValue)
{

float Volt;
int crate;
string datapoint,datapoint1;

  dpGet(\"Crate.Numb:_original.._value\", crate);
  sprintf(datapoint,\"Crate%02d.Channel40.HVchStat.Recv:_online.._value\",crate);
  sprintf(datapoint1,\"Crate%02d.Channel40.HVchVolt.Recv:_online.._value\",crate);
 
  dpGet(datapoint,iNewValue);
  dpGet(datapoint1,Volt);
  setValue(\"\", \"backCol\", \"Blue\");
   if (iNewValue<=3 && Volt<10)
  {
    setValue(\"\", \"backCol\", \"Yellow\");
     //DebugN(\"Yellow\",iNewValue,Volt);
 }
  else if (iNewValue & 8)
    setValue(\"\", \"backCol\", \"Red\");
  else if ((iNewValue<=3)&&Volt>10)
  {
   //DebugN(\"Green\",iNewValue,Volt);
    setValue(\"\", \"backCol\", \"Green\");  
    }
   else if(iNewValue&16)
    setValue(\"\",\"backCol\",\"STD_trend_pen8\");
   else if(iNewValue&192) 
    setValue(\"\", \"backCol\", \"Blue\");  
}" 0
 E 0 1 1 0 1 E U  1 E 515 361 10 10
7 265
"Ellipse98"
""
1 515 319 E E E 1 E 1 E N {0,0,0} E N {255,255,255} E E
 E E
260 0 0 0 0 0
EE E
0
1
LANG:1 0 
1
"dashclr"N "_Transparent"
"main()
{
  EP_setBackColor();
}

EP_setBackColor()
{
dyn_errClass err;
int crate;
string datapoint,datapoint1;

  dpGet(\"Crate.Numb:_original.._value\", crate);
  sprintf(datapoint,\"Crate%02d.Channel41.HVchStat.Recv:_online.._value\",crate);
  sprintf(datapoint1,\"Crate%02d.Channel41.HVchVolt.Recv:_online.._value\",crate);
 
  dpConnect(\"EP_setBackColorCB\",datapoint);
  dpConnect(\"EP_setBackColorCB\",datapoint1);

}



EP_setBackColorCB(string dpSource, int iNewValue)
{

float Volt;
int crate;
string datapoint,datapoint1;

  dpGet(\"Crate.Numb:_original.._value\", crate);
  sprintf(datapoint,\"Crate%02d.Channel41.HVchStat.Recv:_online.._value\",crate);
  sprintf(datapoint1,\"Crate%02d.Channel41.HVchVolt.Recv:_online.._value\",crate);
 
  dpGet(datapoint,iNewValue);
  dpGet(datapoint1,Volt);
  setValue(\"\", \"backCol\", \"Blue\");
  if (iNewValue<=3 && Volt<10)
  {
    setValue(\"\", \"backCol\", \"Yellow\");
     //DebugN(\"Yellow\",iNewValue,Volt);
 }
  else if (iNewValue & 8)
    setValue(\"\", \"backCol\", \"Red\");
  else if ((iNewValue<=3)&&Volt>10)
  {
   //DebugN(\"Green\",iNewValue,Volt);
    setValue(\"\", \"backCol\", \"Green\");  
    }
   else if(iNewValue&16)
    setValue(\"\",\"backCol\",\"STD_trend_pen8\");
   else if(iNewValue&192) 
    setValue(\"\", \"backCol\", \"Blue\");  
}" 0
 E 0 1 1 0 1 E U  1 E 515 319 10 10
7 266
"Ellipse99"
""
1 515 274 E E E 1 E 1 E N {0,0,0} E N {255,255,255} E E
 E E
261 0 0 0 0 0
EE E
0
1
LANG:1 0 
1
"dashclr"N "_Transparent"
"main()
{
  EP_setBackColor();
}

EP_setBackColor()
{
dyn_errClass err;
int crate;
string datapoint,datapoint1;

  dpGet(\"Crate.Numb:_original.._value\", crate);
  sprintf(datapoint,\"Crate%02d.Channel42.HVchStat.Recv:_online.._value\",crate);
  sprintf(datapoint1,\"Crate%02d.Channel42.HVchVolt.Recv:_online.._value\",crate);
 
  dpConnect(\"EP_setBackColorCB\",datapoint);
  dpConnect(\"EP_setBackColorCB\",datapoint1);

}



EP_setBackColorCB(string dpSource, int iNewValue)
{

float Volt;
int crate;
string datapoint,datapoint1;

  dpGet(\"Crate.Numb:_original.._value\", crate);
  sprintf(datapoint,\"Crate%02d.Channel42.HVchStat.Recv:_online.._value\",crate);
  sprintf(datapoint1,\"Crate%02d.Channel42.HVchVolt.Recv:_online.._value\",crate);
 
  dpGet(datapoint,iNewValue);
  dpGet(datapoint1,Volt);
  setValue(\"\", \"backCol\", \"Blue\");
   if (iNewValue<=3 && Volt<10)
  {
    setValue(\"\", \"backCol\", \"Yellow\");
     //DebugN(\"Yellow\",iNewValue,Volt);
 }
  else if (iNewValue & 8)
    setValue(\"\", \"backCol\", \"Red\");
  else if ((iNewValue<=3)&&Volt>10)
  {
   //DebugN(\"Green\",iNewValue,Volt);
    setValue(\"\", \"backCol\", \"Green\");  
    }
   else if(iNewValue&16)
    setValue(\"\",\"backCol\",\"STD_trend_pen8\");
   else if(iNewValue&192) 
    setValue(\"\", \"backCol\", \"Blue\");  
}" 0
 E 0 1 1 0 1 E U  1 E 515 274 10 10
7 267
"Ellipse100"
""
1 515 234 E E E 1 E 1 E N {0,0,0} E N {255,255,255} E E
 E E
262 0 0 0 0 0
EE E
0
1
LANG:1 0 
1
"dashclr"N "_Transparent"
"main()
{
  EP_setBackColor();
}

EP_setBackColor()
{
dyn_errClass err;
int crate;
string datapoint,datapoint1;

  dpGet(\"Crate.Numb:_original.._value\", crate);
  sprintf(datapoint,\"Crate%02d.Channel43.HVchStat.Recv:_online.._value\",crate);
  sprintf(datapoint1,\"Crate%02d.Channel43.HVchVolt.Recv:_online.._value\",crate);
 
  dpConnect(\"EP_setBackColorCB\",datapoint);
  dpConnect(\"EP_setBackColorCB\",datapoint1);

}



EP_setBackColorCB(string dpSource, int iNewValue)
{

float Volt;
int crate;
string datapoint,datapoint1;

  dpGet(\"Crate.Numb:_original.._value\", crate);
  sprintf(datapoint,\"Crate%02d.Channel43.HVchStat.Recv:_online.._value\",crate);
  sprintf(datapoint1,\"Crate%02d.Channel43.HVchVolt.Recv:_online.._value\",crate);
 
  dpGet(datapoint,iNewValue);
  dpGet(datapoint1,Volt);
  setValue(\"\", \"backCol\", \"Blue\");
   if (iNewValue<=3 && Volt<10)
  {
    setValue(\"\", \"backCol\", \"Yellow\");
     //DebugN(\"Yellow\",iNewValue,Volt);
 }
  else if (iNewValue & 8)
    setValue(\"\", \"backCol\", \"Red\");
  else if ((iNewValue<=3)&&Volt>10)
  {
   //DebugN(\"Green\",iNewValue,Volt);
    setValue(\"\", \"backCol\", \"Green\");  
    }
   else if(iNewValue&16)
    setValue(\"\",\"backCol\",\"STD_trend_pen8\");
   else if(iNewValue&192) 
    setValue(\"\", \"backCol\", \"Blue\");  
}" 0
 E 0 1 1 0 1 E U  1 E 515 234 10 10
7 268
"Ellipse101"
""
1 515 194 E E E 1 E 1 E N {0,0,0} E N {255,255,255} E E
 E E
263 0 0 0 0 0
EE E
0
1
LANG:1 0 
1
"dashclr"N "_Transparent"
"main()
{
  EP_setBackColor();
}

EP_setBackColor()
{
dyn_errClass err;
int crate;
string datapoint,datapoint1;

  dpGet(\"Crate.Numb:_original.._value\", crate);
  sprintf(datapoint,\"Crate%02d.Channel44.HVchStat.Recv:_online.._value\",crate);
  sprintf(datapoint1,\"Crate%02d.Channel44.HVchVolt.Recv:_online.._value\",crate);
 
  dpConnect(\"EP_setBackColorCB\",datapoint);
  dpConnect(\"EP_setBackColorCB\",datapoint1);

}



EP_setBackColorCB(string dpSource, int iNewValue)
{

float Volt;
int crate;
string datapoint,datapoint1;

  dpGet(\"Crate.Numb:_original.._value\", crate);
  sprintf(datapoint,\"Crate%02d.Channel44.HVchStat.Recv:_online.._value\",crate);
  sprintf(datapoint1,\"Crate%02d.Channel44.HVchVolt.Recv:_online.._value\",crate);
 
  dpGet(datapoint,iNewValue);
  dpGet(datapoint1,Volt);
  setValue(\"\", \"backCol\", \"Blue\");
   if (iNewValue<=3 && Volt<10)
  {
    setValue(\"\", \"backCol\", \"Yellow\");
     //DebugN(\"Yellow\",iNewValue,Volt);
 }
  else if (iNewValue & 8)
    setValue(\"\", \"backCol\", \"Red\");
  else if ((iNewValue<=3)&&Volt>10)
  {
   //DebugN(\"Green\",iNewValue,Volt);
    setValue(\"\", \"backCol\", \"Green\");  
    }
   else if(iNewValue&16)
    setValue(\"\",\"backCol\",\"STD_trend_pen8\");
   else if(iNewValue&192) 
    setValue(\"\", \"backCol\", \"Blue\");  
}" 0
 E 0 1 1 0 1 E U  1 E 515 194 10 10
7 269
"Ellipse102"
""
1 515 151 E E E 1 E 1 E N {0,0,0} E N {255,255,255} E E
 E E
264 0 0 0 0 0
EE E
0
1
LANG:1 0 
1
"dashclr"N "_Transparent"
"main()
{
  EP_setBackColor();
}

EP_setBackColor()
{
dyn_errClass err;
int crate;
string datapoint,datapoint1;

  dpGet(\"Crate.Numb:_original.._value\", crate);
  sprintf(datapoint,\"Crate%02d.Channel45.HVchStat.Recv:_online.._value\",crate);
  sprintf(datapoint1,\"Crate%02d.Channel45.HVchVolt.Recv:_online.._value\",crate);
 
  dpConnect(\"EP_setBackColorCB\",datapoint);
  dpConnect(\"EP_setBackColorCB\",datapoint1);

}



EP_setBackColorCB(string dpSource, int iNewValue)
{

float Volt;
int crate;
string datapoint,datapoint1;

  dpGet(\"Crate.Numb:_original.._value\", crate);
  sprintf(datapoint,\"Crate%02d.Channel45.HVchStat.Recv:_online.._value\",crate);
  sprintf(datapoint1,\"Crate%02d.Channel45.HVchVolt.Recv:_online.._value\",crate);
 
  dpGet(datapoint,iNewValue);
  dpGet(datapoint1,Volt);
  setValue(\"\", \"backCol\", \"Blue\");
   if (iNewValue<=3 && Volt<10)
  {
    setValue(\"\", \"backCol\", \"Yellow\");
     //DebugN(\"Yellow\",iNewValue,Volt);
 }
  else if (iNewValue & 8)
    setValue(\"\", \"backCol\", \"Red\");
  else if ((iNewValue<=3)&&Volt>10)
  {
   //DebugN(\"Green\",iNewValue,Volt);
    setValue(\"\", \"backCol\", \"Green\");  
    }
   else if(iNewValue&16)
    setValue(\"\",\"backCol\",\"STD_trend_pen8\");
   else if(iNewValue&192) 
    setValue(\"\", \"backCol\", \"Blue\");  
    
}" 0
 E 0 1 1 0 1 E U  1 E 515 151 10 10
7 270
"Ellipse103"
""
1 515 110 E E E 1 E 1 E N {0,0,0} E N {255,255,255} E E
 E E
265 0 0 0 0 0
EE E
0
1
LANG:1 0 
1
"dashclr"N "_Transparent"
"main()
{
  EP_setBackColor();
}

EP_setBackColor()
{
dyn_errClass err;
int crate;
string datapoint,datapoint1;

  dpGet(\"Crate.Numb:_original.._value\", crate);
  sprintf(datapoint,\"Crate%02d.Channel46.HVchStat.Recv:_online.._value\",crate);
  sprintf(datapoint1,\"Crate%02d.Channel46.HVchVolt.Recv:_online.._value\",crate);
 
  dpConnect(\"EP_setBackColorCB\",datapoint);
  dpConnect(\"EP_setBackColorCB\",datapoint1);

}



EP_setBackColorCB(string dpSource, int iNewValue)
{

float Volt;
int crate;
string datapoint,datapoint1;

  dpGet(\"Crate.Numb:_original.._value\", crate);
  sprintf(datapoint,\"Crate%02d.Channel46.HVchStat.Recv:_online.._value\",crate);
  sprintf(datapoint1,\"Crate%02d.Channel46.HVchVolt.Recv:_online.._value\",crate);
 
  dpGet(datapoint,iNewValue);
  dpGet(datapoint1,Volt);
  setValue(\"\", \"backCol\", \"Blue\");
  if (iNewValue<=3 && Volt<10)
  {
    setValue(\"\", \"backCol\", \"Yellow\");
     //DebugN(\"Yellow\",iNewValue,Volt);
 }
  else if (iNewValue & 8)
    setValue(\"\", \"backCol\", \"Red\");
  else if ((iNewValue<=3)&&Volt>10)
  {
   //DebugN(\"Green\",iNewValue,Volt);
    setValue(\"\", \"backCol\", \"Green\");  
    }
   else if(iNewValue&16)
    setValue(\"\",\"backCol\",\"STD_trend_pen8\");
   else if(iNewValue&192) 
    setValue(\"\", \"backCol\", \"Blue\");  
}" 0
 E 0 1 1 0 1 E U  1 E 515 110 10 10
7 271
"Ellipse104"
""
1 515 70 E E E 1 E 1 E N {0,0,0} E N {255,255,255} E E
 E E
266 0 0 0 0 0
EE E
0
1
LANG:1 0 
1
"dashclr"N "_Transparent"
"main()
{
  EP_setBackColor();
}

EP_setBackColor()
{
dyn_errClass err;
int crate;
string datapoint,datapoint1;

  dpGet(\"Crate.Numb:_original.._value\", crate);
  sprintf(datapoint,\"Crate%02d.Channel47.HVchStat.Recv:_online.._value\",crate);
  sprintf(datapoint1,\"Crate%02d.Channel47.HVchVolt.Recv:_online.._value\",crate);
 
  dpConnect(\"EP_setBackColorCB\",datapoint);
  dpConnect(\"EP_setBackColorCB\",datapoint1);

}



EP_setBackColorCB(string dpSource, int iNewValue)
{

float Volt;
int crate;
string datapoint,datapoint1;

  dpGet(\"Crate.Numb:_original.._value\", crate);
  sprintf(datapoint,\"Crate%02d.Channel47.HVchStat.Recv:_online.._value\",crate);
  sprintf(datapoint1,\"Crate%02d.Channel47.HVchVolt.Recv:_online.._value\",crate);
 
  dpGet(datapoint,iNewValue);
  dpGet(datapoint1,Volt);
  setValue(\"\", \"backCol\", \"Blue\");
   if (iNewValue<=3 && Volt<10)
  {
    setValue(\"\", \"backCol\", \"Yellow\");
     //DebugN(\"Yellow\",iNewValue,Volt);
 }
  else if (iNewValue & 8)
    setValue(\"\", \"backCol\", \"Red\");
  else if ((iNewValue<=3)&&Volt>10)
  {
   //DebugN(\"Green\",iNewValue,Volt);
    setValue(\"\", \"backCol\", \"Green\");  
    }
   else if(iNewValue&16)
    setValue(\"\",\"backCol\",\"STD_trend_pen8\");
   else if(iNewValue&192) 
    setValue(\"\", \"backCol\", \"Blue\");  
    
}" 0
 E 0 1 1 0 1 E U  1 E 515 70 10 10
7 273
"Ellipse1"
""
1 56 423 E E E 1 E 1 E N {0,0,0} E N {255,255,255} E E
 E E
267 0 0 0 0 0
EE E
0
1
LANG:1 0 
1
"dashclr"N "_Transparent"
"main()
{
  EP_setBackColor();
}

EP_setBackColor()
{
dyn_errClass err;
int crate;
string datapoint,datapoint1,datapoint2;

  dpGet(\"Crate.Numb:_original.._value\", crate);
  sprintf(datapoint,\"Crate%02d.Channel00.LVchStat.Recv:_online.._value\",crate);
  sprintf(datapoint1,\"Crate%02d.Channel00.LVch_Vcc.Recv:_online.._value\",crate);
  sprintf(datapoint2,\"Crate%02d.Channel00.LVch_Vdd.Recv:_online.._value\",crate);
  dpConnect(\"EP_setBackColorCB\",datapoint);
  dpConnect(\"EP_setBackColorCB\",datapoint1);
  dpConnect(\"EP_setBackColorCB\",datapoint2);

}



EP_setBackColorCB(string dpSource, int iNewValue)
{

float Vcc,Vdd;
int crate;
string datapoint,datapoint1,datapoint2;

  dpGet(\"Crate.Numb:_original.._value\", crate);
  sprintf(datapoint,\"Crate%02d.Channel00.LVchStat.Recv:_online.._value\",crate);
  sprintf(datapoint1,\"Crate%02d.Channel00.LVch_Vcc.Recv:_online.._value\",crate);
  sprintf(datapoint2,\"Crate%02d.Channel00.LVch_Vdd.Recv:_online.._value\",crate);

  dpGet(datapoint,iNewValue);
  dpGet(datapoint1,Vcc);
  dpGet(datapoint2,Vdd);
  //DebugN(\"Inewvalue\",iNewValue);
  setValue(\"\", \"backCol\", \"Blue\");
  if ((iNewValue==128||iNewValue==192)&&(Vcc<2.5&&Vdd<2.5))
  {
    //DebugN(\"Yellow\",(iNewValue==128||iNewValue==192)&&(Vcc<2.5&&Vdd<2.5));
    setValue(\"\", \"backCol\", \"Yellow\");
  }
  else if (iNewValue==64||iNewValue==0)
  {
    //DebugN(\"Red\",(iNewValue==64||iNewValue==0));
    setValue(\"\", \"backCol\", \"Red\");
  }
  else if ((iNewValue==192)&&(Vcc>=1&&Vdd>=2))
  {
    //DebugN(\"Green\",(iNewValue==192)&&(Vcc>=1&&Vdd>=2));
    setValue(\"\", \"backCol\", \"Green\");  
  }
  else 
    setValue(\"\", \"backCol\", \"Blue\");  
    
}" 0
 E 0 1 1 0 1 E U  1 E 36 362 10 10
7 274
"Ellipse2"
""
1 64 363 E E E 1 E 1 E N {0,0,0} E N {255,255,255} E E
 E E
268 0 0 0 0 0
EE E
0
1
LANG:1 0 
1
"dashclr"N "_Transparent"
"main()
{
  EP_setBackColor();
}

EP_setBackColor()
{
dyn_errClass err;
int crate;
string datapoint,datapoint1;

  dpGet(\"Crate.Numb:_original.._value\", crate);
  sprintf(datapoint,\"Crate%02d.Channel00.HVchStat.Recv:_online.._value\",crate);
  sprintf(datapoint1,\"Crate%02d.Channel00.HVchVolt.Recv:_online.._value\",crate);
 
  dpConnect(\"EP_setBackColorCB\",datapoint);
  dpConnect(\"EP_setBackColorCB\",datapoint1);

}



EP_setBackColorCB(string dpSource, int iNewValue)
{

float Volt;
int crate;
string datapoint,datapoint1;

  dpGet(\"Crate.Numb:_original.._value\", crate);
  sprintf(datapoint,\"Crate%02d.Channel00.HVchStat.Recv:_online.._value\",crate);
  sprintf(datapoint1,\"Crate%02d.Channel00.HVchVolt.Recv:_online.._value\",crate);
 
  dpGet(datapoint,iNewValue);
  dpGet(datapoint1,Volt);
  setValue(\"\", \"backCol\", \"Blue\");
  if (iNewValue<=3 && Volt<10)
  {
    setValue(\"\", \"backCol\", \"Yellow\");
     //DebugN(\"Yellow\",iNewValue,Volt);
 }
  else if (iNewValue & 8)
    setValue(\"\", \"backCol\", \"Red\");
  else if ((iNewValue<=3)&&Volt>10)
  {
   //DebugN(\"Green\",iNewValue,Volt);
    setValue(\"\", \"backCol\", \"Green\");  
    }
   else if(iNewValue&16)
    setValue(\"\",\"backCol\",\"STD_trend_pen8\");
   else if(iNewValue&192) 
    setValue(\"\", \"backCol\", \"Blue\");  
    
}" 0
 E 0 1 1 0 1 E U  1 E 64 363 10 10
2 275
"Text5"
""
1 30 370 E E E 1 E 1 E N {0,0,0} E N "_Transparent" E E
 E E
269 0 0 0 0 0
EE E
0
1
LANG:1 0 
1
"dashclr"N "_Transparent"
E E 0 1 1 0 1 E U  0 E 32 372 578 388
0 2 0 "s" 0 0 0 64 0 0  32 372
 1
1
LANG:1 105 -microsoft windows-Arial-bold-r-normal-*-*-110-100-100-*-*-iso8859-1|-12,0,0,0,700,0,0,0,0,3,2,1,34,Arial
0 ""
1
LANG:1 142 0       0                  8       8                 16     16                24     24                32      32               40     40     
2 286
"Text10"
""
1 60 700 E E E 1 E 1 E N {0,0,0} E N "_Transparent" E E
 E E
280 0 0 0 0 0
EE E
0
1
LANG:1 0 
1
"dashclr"N "_Transparent"
E E 0 1 1 0 1 E U  0 E 32 332 578 348
0 2 0 "s" 0 0 0 64 0 0  32 332
 1
1
LANG:1 105 -microsoft windows-Arial-bold-r-normal-*-*-110-100-100-*-*-iso8859-1|-12,0,0,0,700,0,0,0,0,3,2,1,34,Arial
0 ""
1
LANG:1 142 1       1                  9        9                17     17                25     25                33      33               41     41     
2 287
"Text11"
""
1 90 990 E E E 1 E 1 E N {0,0,0} E N "_Transparent" E E
 E E
281 0 0 0 0 0
EE E
0
1
LANG:1 0 
1
"dashclr"N "_Transparent"
E E 0 1 1 0 1 E U  0 E 32 292 578 308
0 2 0 "s" 0 0 0 64 0 0  32 292
 1
1
LANG:1 105 -microsoft windows-Arial-bold-r-normal-*-*-110-100-100-*-*-iso8859-1|-12,0,0,0,700,0,0,0,0,3,2,1,34,Arial
0 ""
1
LANG:1 139 2       2                 10      10              18     18                26    26                34      34                42     42     
2 289
"Text13"
""
1 120 1234 E E E 1 E 1 E N {0,0,0} E N "_Transparent" E E
 E E
283 0 0 0 0 0
EE E
0
1
LANG:1 0 
1
"dashclr"N "_Transparent"
E E 0 1 1 0 1 E U  0 E 32 246 578 262
0 2 0 "s" 0 0 0 64 0 0  32 246
 1
1
LANG:1 105 -microsoft windows-Arial-bold-r-normal-*-*-110-100-100-*-*-iso8859-1|-12,0,0,0,700,0,0,0,0,3,2,1,34,Arial
0 ""
1
LANG:1 140 3       3                 11      11              19     19                27     27                35      35                43     43     
2 290
"Text14"
""
1 147 1194 E E E 1 E 1 E N {0,0,0} E N "_Transparent" E E
 E E
284 0 0 0 0 0
EE E
0
1
LANG:1 0 
1
"dashclr"N "_Transparent"
E E 0 1 1 0 1 E U  0 E 59 206 605 222
0 2 0 "s" 0 0 0 64 0 0  59 206
 1
1
LANG:1 105 -microsoft windows-Arial-bold-r-normal-*-*-110-100-100-*-*-iso8859-1|-12,0,0,0,700,0,0,0,0,3,2,1,34,Arial
0 ""
1
LANG:1 140 4       4                 12      12              20      20                28     28                36      36               44     44     
2 291
"Text15"
""
1 205 1356 E E E 1 E 1 E N {0,0,0} E N "_Transparent" E E
 E E
285 0 0 0 0 0
EE E
0
1
LANG:1 0 
1
"dashclr"N "_Transparent"
E E 0 1 1 0 1 E U  0 E 60 164 606 180
0 2 0 "s" 0 0 0 64 0 0  60 164
 1
1
LANG:1 105 -microsoft windows-Arial-bold-r-normal-*-*-110-100-100-*-*-iso8859-1|-12,0,0,0,700,0,0,0,0,3,2,1,34,Arial
0 ""
1
LANG:1 139 5       5                 13      13              21      21                29     29                37      37              45     45     
2 292
"Text16"
""
1 265 1476 E E E 1 E 1 E N {0,0,0} E N "_Transparent" E E
 E E
286 0 0 0 0 0
EE E
0
1
LANG:1 0 
1
"dashclr"N "_Transparent"
E E 0 1 1 0 1 E U  0 E 62 122 608 138
0 2 0 "s" 0 0 0 64 0 0  62 122
 1
1
LANG:1 105 -microsoft windows-Arial-bold-r-normal-*-*-110-100-100-*-*-iso8859-1|-12,0,0,0,700,0,0,0,0,3,2,1,34,Arial
0 ""
1
LANG:1 139 6       6                 14      14              22      22                30     30                38      38              46     46     
2 293
"Text17"
""
1 265 1436 E E E 1 E 1 E N {0,0,0} E N "_Transparent" E E
 E E
287 0 0 0 0 0
EE E
0
1
LANG:1 0 
1
"dashclr"N "_Transparent"
E E 0 1 1 0 1 E U  0 E 62 82 608 98
0 2 0 "s" 0 0 0 64 0 0  62 82
 1
1
LANG:1 105 -microsoft windows-Arial-bold-r-normal-*-*-110-100-100-*-*-iso8859-1|-12,0,0,0,700,0,0,0,0,3,2,1,34,Arial
0 ""
1
LANG:1 139 7       7                 15      15              23      23                31     31                39      39              47     47     
0
LAYER, 1 
1
LANG:1 6 Layer2
0
LAYER, 2 
1
LANG:1 6 Layer3
0
LAYER, 3 
1
LANG:1 6 Layer4
0
LAYER, 4 
1
LANG:1 6 Layer5
0
LAYER, 5 
1
LANG:1 6 Layer6
0
LAYER, 6 
1
LANG:1 6 Layer7
0
LAYER, 7 
1
LANG:1 6 Layer8
0
0