/* HVchVolt  setCoversion(str4, "IN", 0.0, 1.0 / 8.0);
/* HVchCurr     setCoversion(str4, "IN", 0.0, 1.0);
/* HVchITrp   setCoversion(str4, "OUT", 0.0, 1.0);
/* HVchRamp    setCoversion(str4, "OUT", 0.0, 1.0);
/* LVch_Vcc    setCoversion(str4, "OUT", 0.0, 1000.0 / 20.0);
              setCoversion(str4, "IN", 0.0, 20.0 / 1000.0);
/* LVps_Vcc     setCoversion(str4, "IN", 0.0, 50.0 / 1000.0);
/* LVretVcc   setCoversion(str4, "IN", 0.0, 20.0 / 1000.0);
/* LVch_Icc     setCoversion(str4, "IN", 0.0, 10.0);
/* LVch_Vdd    setCoversion(str4, "OUT", 0.0, 1000.0 / 20.0);
//             setCoversion(str4, "IN", 0.0, 20.0 / 1000.0);
/* LVps_Vdd    setCoversion(str4, "IN", 0.0, 50.0 / 1000.0);
/* LVretVdd     setCoversion(str4, "IN", 0.0, 20.0 / 1000.0);
/* LVch_Idd     setCoversion(str4, "IN", 0.0, 10.0);
/* LVchVCSV    setCoversion(str4, "OUT", 0.0, 1000.0 / 40.0);
             setCoversion(str4, "IN", 0.0, 40.0 / 1000.0);
/* LVchVCSI    setCoversion(str4, "IN", 0.0, 1.0 / 25.0);
/* LVchPINV       setCoversion(str4, "OUT", 0.0, 1000.0 / 50.0);
            setCoversion(str4, "IN", 0.0, 50.0 / 1000.0);
/* LVchPINI     setCoversion(str4, "IN", 0.0, 1.0 / 100.0);
/* MOch_Tm0     setCoversion(str4, "IN", 0.0, 1.0);
/* MOch_Tm1   setCoversion(str4, "IN", 0.0, 1.0);
/* LVchDTrp    setCoversion(str4, "OUT", 0.0, 1.0 / 2.0);
/* LVchCTrp     setCoversion(str4, "OUT", 0.0, 1.0 / 2.0);
/* LVchTLim    setCoversion(str4, "OUT", 128.0, 1.0);
/* LVchTTrp    setCoversion(str4, "OUT", 128.0, 1.0);
/* LVcaTemp    setCoversion(str4, "IN", 0.0, 1.0);
/* LVcaPowr   setCoversion(str4, "IN", 0.0, 1.0 / 2.5);
/* LVcaTrip  setCoversion(str4, "OUT", 0.0, 2.5);







