z (mm)

-800 -600 -400 -200 0 200 400 600 800

Radiation lengths (%)

0

5

10

15

20

25 Baseboard Pigtail Hybrid Sensor