beam

/E_πE

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1

Efficiency corrected count

0 200 400 600 800 1000

1200 b)

1.4 % ± = 63.2 τP