Cnf_Card  : contiene alerts delle card.

Cnf_Crate : contiene alerts dei DPe "Controler".

Cnf_Host  : contiene informazioni sul computer, utile il SyncInterval
	    ("moniperd") da inserire nel OPCCanServer.cfg.

Cnf_Iden  : sembra contenere una mappatura.

Cnf_Node  : contiene le informazioni sulla board, la kvaser no e'
	    presente (i campi: Host, Iden, pS01, Baud sono quelli
	    necessari per la definizione dell'header dell'
	    OPCCanServer.cfg).

Cnf_Para  : contiene alerts dei canali.

Cnf_Syst  : contiene informazioni su come e' fatto il sistema, serve per
	    settare alcuni DP di DCS_Settings tra cui "UnitMax", che
	    limita il numero di crates.

Cnf_Unit  : non pervenuto!